{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,13,49,15],[49,21,49,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 407"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\", ПАТ \"Чернівцігаз\" та ПАТ \"Тисменицягаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 407 "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Угерсько - Івано - Франківськ- Чернівці\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8200.7739765000006},34.335000000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5374999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9088.3731100799996},38.051200000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.569777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8200.7739765000006},34.335000000000001,9.5374999999999996,{"$f":"S12*238.8459","v":9088.3731100799996},38.051200000000001,10.569777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8200.7739765000006},34.335000000000001,9.5374999999999996,{"$f":"S13*238.8459","v":9088.3731100799996},38.051200000000001,10.569777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8200.7739765000006},34.335000000000001,9.5374999999999996,{"$f":"S14*238.8459","v":9088.3731100799996},38.051200000000001,10.569777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8200.7739765000006},34.335000000000001,9.5374999999999996,{"$f":"S15*238.8459","v":9088.3731100799996},38.051200000000001,10.569777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.2179,2.6987000000000001,0.59119999999999995,9.3700000000000006E-2,0.1118,1.1000000000000001E-3,2.6700000000000002E-2,2.18E-2,3.2399999999999998E-2,4.1000000000000003E-3,0.76849999999999996,0.43209999999999998,0.7056,{"$f":"P16*238.8459","v":8190.5513719800001},34.292200000000001,9.525611111111111,{"$f":"S16*238.8459","v":9077.1712373699993},38.004300000000001,10.556749999999999,{"$f":"V16*238.8459","v":11859.48712647},49.653300000000002,{"$f":"V16/3.6","v":13.792583333333333},-4,-4.8,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8190.5513719800001},34.292200000000001,9.525611111111111,{"$f":"S17*238.8459","v":9077.1712373699993},38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8190.5513719800001},34.292200000000001,9.525611111111111,{"$f":"S18*238.8459","v":9077.1712373699993},38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5513719800001,34.292200000000001,9.525611111111111,9077.1712373699993,38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5513719800001,34.292200000000001,9.525611111111111,9077.1712373699993,38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5513719800001,34.292200000000001,9.525611111111111,9077.1712373699993,38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5513719800001,34.292200000000001,9.525611111111111,9077.1712373699993,38.004300000000001,10.556749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.450400000000002,3.0718999999999999,0.71789999999999998,0.1167,0.14349999999999999,1.2999999999999999E-3,3.3799999999999997E-2,2.8400000000000002E-2,4.5499999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.74150000000000005,0.64510000000000001,0.71330000000000005,8232.4449428399985,34.467599999999997,{"$f":"P23/3.6","v":9.5743333333333318},9121.4532672300011,38.189700000000002,{"$f":"S23/3.6","v":10.60825},{"$f":"V23*238.8459","v":11852.799441270001},49.625300000000003,{"$f":"V23/3.6","v":13.784805555555556},-4.3,-6.8,2.0599999999999999E-4,2.0100000000000001E-4,0,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8232.4449428399985},34.467599999999997,{"$f":"P24/3.6","v":9.5743333333333318},{"$f":"S24*238.8459","v":9121.4532672300011},38.189700000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.60825},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.4449428399985,34.467599999999997,9.5743333333333318,9121.4532672300011,38.189700000000002,10.60825,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.4449428399985,34.467599999999997,9.5743333333333318,9121.4532672300011,38.189700000000002,10.60825,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[17,95.894400000000005,2.2789999999999999,0.71340000000000003,0.1123,0.1091,8.0000000000000004E-4,0.02,1.3899999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,4.4999999999999997E-3,0.68049999999999999,0.1646,0.70020000000000004,8199.2931319199997,34.328800000000001,9.5357777777777777,9087.6326877899992,38.048099999999998,10.568916666666667,{"$f":"V27*238.8459","v":11918.744794260001},49.901400000000002,{"$f":"V27/3.6","v":13.861499999999999},-15.6,-20.3,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P28*238.8459","v":8199.2931319199997},34.328800000000001,{"$f":"P28/3.6","v":9.5357777777777777},{"$f":"S28*238.8459","v":9087.6326877899992},38.048099999999998,{"$f":"S28/3.6","v":10.568916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.2931319199997,34.328800000000001,9.5357777777777777,9087.6326877899992,38.048099999999998,10.568916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.879900000000006,2.8557000000000001,0.70860000000000001,0.1147,0.13669999999999999,5.9999999999999995E-4,3.44E-2,2.7799999999999998E-2,6.2899999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,0.7339,0.43980000000000002,0.70979999999999999,8238.2011290299997,34.491700000000002,{"$f":"P30/3.6","v":9.5810277777777788},9128.2842599699998,38.218299999999999,{"$f":"S30/3.6","v":10.616194444444444},{"$f":"V30*238.8459","v":11890.584862649999},49.783499999999997,{"$f":"V30/3.6","v":13.828749999999999},-3.6,-6.8,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8238.2011290299997},34.491700000000002,9.5810277777777788,{"$f":"S31*238.8459","v":9128.2842599699998},38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8238.2011290299997},34.491700000000002,9.5810277777777788,{"$f":"S32*238.8459","v":9128.2842599699998},38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.2011290299997,34.491700000000002,9.5810277777777788,9128.2842599699998,38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.2011290299997,34.491700000000002,9.5810277777777788,9128.2842599699998,38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.2011290299997,34.491700000000002,9.5810277777777788,9128.2842599699998,38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.2011290299997,34.491700000000002,9.5810277777777788,9128.2842599699998,38.218299999999999,10.616194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.562700000000007,2.4489000000000001,0.78390000000000004,0.1237,0.12039999999999999,1.6999999999999999E-3,2.2499999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,2.2800000000000001E-2,4.0000000000000001E-3,0.71719999999999995,0.17599999999999999,0.70330000000000004,8225.2556812500006,34.4375,{"$f":"P37/3.6","v":9.5659722222222214},9115.2910430100001,38.163899999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.601083333333333},{"$f":"V37*238.8459","v":11928.4419378},49.942,{"$f":"V37/3.6","v":13.872777777777777},-2.2000000000000002,-6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8225.2556812500006},34.4375,{"$f":"P38/3.6","v":9.5659722222222214},{"$f":"S38*238.8459","v":9115.2910430100001},38.163899999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.601083333333333}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.2556812500006,34.4375,9.5659722222222214,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.2556812500006,34.4375,9.5659722222222214,9115.2910430100001,38.163899999999998,10.601083333333333]
[31,95.336699999999993,2.6147,0.83299999999999996,0.13270000000000001,0.129,1.9E-3,2.4299999999999999E-2,1.72E-2,1.17E-2,3.8999999999999998E-3,0.70640000000000003,0.1885,0.70499999999999996,8242.1659709699998,34.508299999999998,9.585638888888889,9133.3716776400015,38.239600000000003,10.622111111111112,{"$f":"V41*238.8459","v":11937.73304331},49.980899999999998,{"$f":"V41/3.6","v":13.883583333333332},-10.199999999999999,-8.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.5653821432115,34.392741856331696,9.5535394045365809,9103.0963671584395,38.112843331865619,10.586900925518224]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,0,22,1],[29,0,29,3],[29,7,29,8],[30,3,30,5],[30,7,30,8],[31,0,31,3],[31,7,31,8],[26,3,26,5],[26,7,26,8],[27,3,27,5],[27,7,27,8],[28,3,28,5],[28,7,28,8],[19,0,21,0],[5,0,18,0],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 407"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Чорнолізці",38.113819531835439,9103.3295285188142,10.587172092176511]
[null,"ГРС Кривотули",38.113527395161,9103.2597528718852,10.587090943100277]
[null,"ГРС Тлумач",38.113577527734911,9103.2717268316192,10.587104868815253]
[null,"ГРС Торговиця Кол.",38.113308168827075,9103.2073915608544,10.587030046896409]
[null,"ГРС Годи - Добровідка",38.113708077091417,9103.3029080101696,10.587141132525394]
[null,"ГРС Коломия",38.1120040434228,9102.895906554957,10.586667789839666]
[null,"ГРС Підгайчики",38.135110821117898,9108.4148656696434,10.593086339199417]
[null,"ГРС Підгайчики",38.111538855673473,9102.7847983683005,10.586538571020409]
[null,"ГРС Торговиця Гор.",38.114171862455514,9103.4136812428642,10.587269961793199]
[null,"ГРС Городенка",38.113443103117284,9103.2396200628409,10.58706752864369]
[null,"ГРС Заболотів",38.1120329231209,9102.9028043524413,10.586675811978028]
[null,"ГРС Тулова",38.112930114701463,9103.1170948829749,10.586925031861517]
[null,"ГРС Снятин - 1",38.112378090694484,9102.9852462122053,10.586771691859578]
[null,"ГРС Лісна Слобідка",38.113608928832875,9103.2792268551239,10.587113591342465]
["Чернівецька область","ГРС Городенка",38.113367155052636,9103.2214801789869,10.587046431959065]
[null,"ГРС Ошихліби",38.111130454087025,9102.6872533238238,10.586425126135284]
[null,"ГРС Витилівка",38.11077223782123,9102.6016948374254,10.586325621617009]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 407",null,38.112843331865619,9103.0963671584432,10.586900925518227]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]