{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,7,9,7],[4,7,4,20],[8,8,9,8],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[6,13,6,22],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,11,9,11]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 408"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ДП \"Укравтогаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 408"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"відвід на Яблунів\", \"перемичка Яблунів - Вербовець\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.642300000000006,2.9769000000000001,0.6946,0.1162,0.1525,1.2999999999999999E-3,3.8199999999999998E-2,0.03,6.0499999999999998E-2,4.1000000000000003E-3,0.73560000000000003,0.54779999999999995,0.71199999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8239.4670122999996},34.497,{"$f":"P11/3.6","v":9.5824999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9129.3112973400002},38.2226,{"$f":"S11/3.6","v":10.617388888888888},{"$f":"V11*238.8459","v":11873.55514998},49.712200000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.808944444444444},-8.9,-11.3,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4670122999996,34.497,9.5824999999999996,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4670122999996,34.497,9.5824999999999996,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4670122999996,34.497,9.5824999999999996,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4670122999996,34.497,9.5824999999999996,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.4670122999996,34.497,9.5824999999999996,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.135900000000007,2.0674999999999999,0.6391,9.8400000000000001E-2,9.5000000000000001E-2,8.9999999999999998E-4,1.7500000000000002E-2,1.1299999999999999E-2,2.5100000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.75380000000000003,0.15140000000000001,0.69820000000000004,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,{"$f":"V17*238.8459","v":11895.86335704},49.805599999999998,{"$f":"V17/3.6","v":13.834888888888887},-5,-10.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.0615465399997,34.210599999999999,9.5029444444444433,9057.2037201299991,37.920699999999997,10.533527777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,94.876999999999995,2.8039999999999998,0.72889999999999999,0.12130000000000001,0.15559999999999999,1.5E-3,4.1099999999999998E-2,3.3399999999999999E-2,6.4100000000000004E-2,5.1999999999999998E-3,0.71609999999999996,0.45179999999999998,0.71060000000000001,{"$f":"P25*238.8459","v":8246.3218896300004},34.525700000000001,{"$f":"P25/3.6","v":9.590472222222223},{"$f":"S25*238.8459","v":9137.0021353200009},38.254800000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.626333333333333},{"$f":"V25*238.8459","v":11895.385665240001},49.803600000000003,{"$f":"V25/3.6","v":13.834333333333333},-4,-10.6,2.6600000000000001E-4,"<0,0002",0,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8246.3218896300004},34.525700000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.590472222222223},{"$f":"S26*238.8459","v":9137.0021353200009},38.254800000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.626333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.3218896300004,34.525700000000001,9.590472222222223,9137.0021353200009,38.254800000000003,10.626333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.3218896300004,34.525700000000001,9.590472222222223,9137.0021353200009,38.254800000000003,10.626333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.3218896300004,34.525700000000001,9.590472222222223,9137.0021353200009,38.254800000000003,10.626333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8246.3218896300004},34.525700000000001,{"$f":"P30/3.6","v":9.590472222222223},{"$f":"S30*238.8459","v":9137.0021353200009},38.254800000000003,{"$f":"S30/3.6","v":10.626333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.3218896300004,34.525700000000001,9.590472222222223,9137.0021353200009,38.254800000000003,10.626333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,94.536199999999994,3.1345999999999998,0.62570000000000003,9.4799999999999995E-2,0.115,8.9999999999999998E-4,2.93E-2,2.5399999999999999E-2,7.4399999999999994E-2,5.7999999999999996E-3,0.73560000000000003,0.62229999999999996,0.71209999999999996,{"$f":"P32*238.8459","v":8224.7302202699993},34.435299999999998,{"$f":"P32/3.6","v":9.5653611111111108},{"$f":"S32*238.8459","v":9113.2608528599994},38.1554,{"$f":"S32/3.6","v":10.598722222222221},{"$f":"V32*238.8459","v":11852.32174947},49.6233,{"$f":"V32/3.6","v":13.78425},-3.8,-6.7,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8224.7302202699993},34.435299999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.5653611111111108},{"$f":"S33*238.8459","v":9113.2608528599994},38.1554,{"$f":"S33/3.6","v":10.598722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8224.7302202699993},34.435299999999998,{"$f":"P34/3.6","v":9.5653611111111108},{"$f":"S34*238.8459","v":9113.2608528599994},38.1554,{"$f":"S34/3.6","v":10.598722222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2608528599994,38.1554,10.598722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2608528599994,38.1554,10.598722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7302202699993,34.435299999999998,9.5653611111111108,9113.2608528599994,38.1554,10.598722222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8224.7302202699993},34.435299999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.5653611111111108},{"$f":"S38*238.8459","v":9113.2608528599994},38.1554,{"$f":"S38/3.6","v":10.598722222222221}]
[29,94.073599999999999,3.323,0.79569999999999996,0.13339999999999999,0.1729,4.0000000000000002E-4,4.1300000000000003E-2,3.5299999999999998E-2,6.4799999999999996E-2,3.8E-3,0.69640000000000002,0.65939999999999999,0.71730000000000005,8278.1600481000005,34.658999999999999,9.6274999999999995,9170.5360996800009,38.395200000000003,10.665333333333335,{"$f":"V39*238.8459","v":11883.061216800001},49.752000000000002,{"$f":"V39/3.6","v":13.82},-3.9,-6.6,null,null,null,100]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8278.1600481000005},34.658999999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.6274999999999995},{"$f":"S40*238.8459","v":9170.5360996800009},38.395200000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.665333333333335}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8278.1600481000005},34.658999999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.6274999999999995},{"$f":"S41*238.8459","v":9170.5360996800009},38.395200000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.665333333333335},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.4156693465338,34.417235838448704,9.56034328845797,9109.2746120043666,38.138710407021286,10.59408622417258]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,3],[16,7,16,8],[17,3,17,5],[17,7,17,8],[18,0,18,3],[18,7,18,8],[13,3,13,5],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,3,15,5],[15,7,15,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[9,0,9,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 408"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Сопів",38.139222842632712,9109.3970051491688,10.594228567397975]
[null,"ГРС Микитинці",38.138126023638257,9109.1350344293005,10.593923895455072]
[null,"ГРС Яблунів",38.137523063107771,9108.9910197787322,10.593756406418825]
[null,"АГНКС Коломия",38.167372065894604,9116.1203317134568,10.602047796081834]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 408",null,38.138710407021286,9109.2746120043648,10.59408622417258]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]