{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,13,6,22],[41,0,41,13],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,8,9,8],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[4,10,4,20],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[6,25,9,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 409"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\" та ПАТ \"Чернівцігаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 409"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Косів - Чернівці\", \"відвід на Кути\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8159.5014049799993},34.162199999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4894999999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":9044.8792716900007},37.869100000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.519194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8159.5014049799993},34.162199999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.4894999999999996},{"$f":"S12*238.8459","v":9044.8792716900007},37.869100000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.519194444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.5014049799993,34.162199999999999,9.4894999999999996,9044.8792716900007,37.869100000000003,10.519194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.5014049799993,34.162199999999999,9.4894999999999996,9044.8792716900007,37.869100000000003,10.519194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.5014049799993,34.162199999999999,9.4894999999999996,9044.8792716900007,37.869100000000003,10.519194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.5014049799993,34.162199999999999,9.4894999999999996,9044.8792716900007,37.869100000000003,10.519194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.028499999999994,2.1616,0.6673,0.10290000000000001,9.8799999999999999E-2,1.5E-3,1.9699999999999999E-2,1.35E-2,1.44E-2,4.1000000000000003E-3,0.73570000000000002,0.152,0.69899999999999995,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,{"$f":"V17*238.8459","v":11903.984117639999},49.839599999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.844333333333331},-13.3,-5.5,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.3796894199995,34.253799999999998,9.5149444444444438,9068.31005448,37.967199999999998,10.546444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.873999999999995,2.2787999999999999,0.71340000000000003,0.1124,0.1091,1.1000000000000001E-3,0.02,1.3899999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,6.4000000000000003E-3,0.69820000000000004,0.1646,0.70030000000000003,8198.0033640599995,34.323399999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.5342777777777776},9086.1757278000005,38.042000000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.567222222222222},11905,49.889000000000003,13.85,-18.399999999999999,-23.5,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0033640599995,34.323399999999999,9.5342777777777776,9086.1757278000005,38.042000000000002,10.567222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.531700000000001,2.5356999999999998,0.79500000000000004,0.1244,0.11940000000000001,1.1999999999999999E-3,2.1899999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,8.0000000000000002E-3,4.3E-3,0.66100000000000003,0.18210000000000001,0.70330000000000004,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,11893,49.977899999999998,13.83,-8.5,-13.8,2.9E-4,"<0,0002",0,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.8924444900003,34.461100000000002,9.5725277777777773,9121.4771518199996,38.189799999999998,10.608277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.313699999999997,2.6282000000000001,0.83760000000000001,0.1336,0.13009999999999999,1.9E-3,2.4299999999999999E-2,1.7000000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.70530000000000004,0.18940000000000001,0.70530000000000004,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9136.2855976200008,38.251800000000003,10.625500000000001,11890,49.987499999999997,13.83,-7.7,-7.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9136.2855976200008,38.251800000000003,10.625500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9136.2855976200008,38.251800000000003,10.625500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9136.2855976200008,38.251800000000003,10.625500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9136.2855976200008,38.251800000000003,10.625500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.0682599785032,34.319484906286867,9.5331902517463512,9085.1491808271203,38.037702053194629,10.566028348109622]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[14,0,14,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,10,0],[11,0,13,0],[18,3,18,5],[18,7,18,8],[19,3,19,5],[19,7,19,8],[20,3,20,5],[20,7,20,8],[21,0,21,3],[21,7,21,8],[22,3,22,5],[22,7,22,8],[23,0,23,3],[23,7,23,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 409"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Кути",38.0416760379103,9086.0983507831188,10.567132232752861]
[null,"ГРС Рожнів",38.039370903315067,9085.5477788361004,10.566491917587518]
[null,"ГРС Джурів",38.041624169929989,9086.0859623286815,10.567117824980553]
[null,"ГРС Княже",38.040822046934366,9085.8943785398806,10.566895013037323]
[null,"ГРС Завалля",38.043208901551331,9086.4644689790384,10.567558028208703]
[null,"ГРС Снятин - 2",37.997860333111774,9075.6331493363814,10.55496120364216]
["Чернівецька область","ГРС Джурів",38.044608546696253,9086.7987684833588,10.567946818526737]
[null,"ГРС Неполоківці",38.042962258855312,9086.4055593823305,10.567489516348697]
[null,"ГРС Брусниця",38.043627871208891,9086.5645381639715,10.567674408669136]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 409",null,38.037702053194629,9085.1491808271185,10.566028348109619]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]