{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[42,7,42,13],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[8,11,9,11],[7,13,9,13],[8,12,9,12],[41,15,42,15],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 413",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано - Франківськгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null," Маршрут № 413"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"відвід на Яблунів\", \"перемичка Яблунів - Вербовець\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.210899999999995,1.9482999999999999,0.501,8.3799999999999999E-2,0.10929999999999999,8.9999999999999998E-4,2.9100000000000001E-2,2.2800000000000001E-2,5.3699999999999998E-2,4.1000000000000003E-3,0.72670000000000001,0.30940000000000001,0.69899999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8150.5446837299996},34.124699999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.4790833333333318},{"$f":"S11*238.8459","v":9033.5579760300006},37.8217,{"$f":"S11/3.6","v":10.506027777777778},{"$f":"V11*238.8459","v":11859.988702860001},49.6554,{"$f":"V11/3.6","v":13.793166666666666},-8.4,-13.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8150.5446837299996},34.124699999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.4790833333333318},{"$f":"S12*238.8459","v":9033.5579760300006},37.8217,{"$f":"S12/3.6","v":10.506027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.5446837299996,34.124699999999997,9.4790833333333318,9033.5579760300006,37.8217,10.506027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.5446837299996,34.124699999999997,9.4790833333333318,9033.5579760300006,37.8217,10.506027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.5446837299996,34.124699999999997,9.4790833333333318,9033.5579760300006,37.8217,10.506027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8150.5446837299996,34.124699999999997,9.4790833333333318,9033.5579760300006,37.8217,10.506027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,97.677800000000005,1.0488,0.30959999999999999,4.99E-2,4.4900000000000002E-2,8.0000000000000004E-4,1.2E-2,7.1999999999999998E-3,2.01E-2,4.1999999999999997E-3,0.73099999999999998,9.3700000000000006E-2,0.6855,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,{"$f":"V17*238.8459","v":11835.31592139},49.552100000000003,{"$f":"V17/3.6","v":13.764472222222222},-5.0999999999999996,-12.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8050.61155917},33.706299999999999,{"$f":"P18/3.6","v":9.3628611111111102},{"$f":"S18*238.8459","v":8928.4896646199995},37.381799999999998,{"$f":"S18/3.6","v":10.383833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8050.61155917},33.706299999999999,{"$f":"P19/3.6","v":9.3628611111111102},{"$f":"S19*238.8459","v":8928.4896646199995},37.381799999999998,{"$f":"S19/3.6","v":10.383833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8050.61155917,33.706299999999999,9.3628611111111102,8928.4896646199995,37.381799999999998,10.383833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.584599999999995,1.7342,0.4471,7.6700000000000004E-2,9.7799999999999998E-2,4.0000000000000002E-4,2.8500000000000001E-2,2.23E-2,4.02E-2,5.1999999999999998E-3,0.67730000000000001,0.28570000000000001,0.69579999999999997,8128.2125920799999,34.031199999999998,9.4531111111111112,9011.15423061,37.727899999999998,10.479972222222221,{"$f":"V25*238.8459","v":11855.73724584},49.637599999999999,{"$f":"V25/3.6","v":13.788222222222222},-3.1,-12.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8128.2125920799999},34.031199999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.4531111111111112},{"$f":"S26*238.8459","v":9011.15423061},37.727899999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.479972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8128.2125920799999},34.031199999999998,{"$f":"P27/3.6","v":9.4531111111111112},{"$f":"S27*238.8459","v":9011.15423061},37.727899999999998,{"$f":"S27/3.6","v":10.479972222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.2125920799999,34.031199999999998,9.4531111111111112,9011.15423061,37.727899999999998,10.479972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.2125920799999,34.031199999999998,9.4531111111111112,9011.15423061,37.727899999999998,10.479972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.2125920799999,34.031199999999998,9.4531111111111112,9011.15423061,37.727899999999998,10.479972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.2125920799999,34.031199999999998,9.4531111111111112,9011.15423061,37.727899999999998,10.479972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.148899999999998,2.1301000000000001,0.43140000000000001,6.6299999999999998E-2,7.6999999999999999E-2,4.0000000000000002E-4,1.9900000000000001E-2,1.6500000000000001E-2,3.8699999999999998E-2,4.3E-3,0.66469999999999996,0.40179999999999999,0.69830000000000003,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889,{"$f":"V32*238.8459","v":11840.97656922},49.575800000000001,{"$f":"V32/3.6","v":13.771055555555556},-4.5,-10.8,1.6899999999999999E-4,"<0,0002",0,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8133.0850484399998},34.051600000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.4587777777777777},{"$f":"S33*238.8459","v":9016.0266869700008},37.7483,{"$f":"S33/3.6","v":10.485638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.0850484399998,34.051600000000001,9.4587777777777777,9016.0266869700008,37.7483,10.485638888888889]
[29,96.068700000000007,2.1663999999999999,0.44719999999999999,7.0999999999999994E-2,7.8200000000000006E-2,8.4499999999999994E-5,1.61E-2,1.1900000000000001E-2,2.8000000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.6603,0.44819999999999999,0.69879999999999998,{"$f":"P39*238.8459","v":8129.6217828900008},34.037100000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.4547500000000007},{"$f":"S39*238.8459","v":9012.1812679800005},37.732199999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.481166666666667},{"$f":"V39*238.8459","v":11831.709348299999},49.536999999999999,{"$f":"V39/3.6","v":13.760277777777777},-4.2,-7.2]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8129.6217828900008},34.037100000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.4547500000000007},{"$f":"S40*238.8459","v":9012.1812679800005},37.732199999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.481166666666667}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.6217828900008,34.037100000000002,9.4547500000000007,9012.1812679800005,37.732199999999999,10.481166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.3029665159293,33.95202918080625,9.431119216890627,8990.6648409768331,37.642115024695144,10.456143062415316]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 413"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Косів",37.642115024695144,8990.6648409768331,10.456143062415318]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 413",null,37.642115024695144,8990.6648409768331,10.456143062415318]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]