{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[7,14,7,22],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 451"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 451"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ДУД - I\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8177.8447700999996},34.238999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5108333333333324},{"$f":"S11*238.8459","v":9064.7034813900009},37.952100000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.542250000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8177.8447700999996},34.238999999999997,9.5108333333333324,{"$f":"S12*238.8459","v":9064.7034813900009},37.952100000000002,10.542250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8447700999996,34.238999999999997,9.5108333333333324,9064.7034813900009,37.952100000000002,10.542250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8447700999996,34.238999999999997,9.5108333333333324,9064.7034813900009,37.952100000000002,10.542250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8447700999996,34.238999999999997,9.5108333333333324,9064.7034813900009,37.952100000000002,10.542250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8447700999996,34.238999999999997,9.5108333333333324,9064.7034813900009,37.952100000000002,10.542250000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.271500000000003,2.0182000000000002,0.61809999999999998,9.7699999999999995E-2,9.2799999999999994E-2,1E-3,1.72E-2,1.21E-2,3.9E-2,6.4999999999999997E-3,0.68689999999999996,0.13900000000000001,0.6976,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,{"$f":"V17*238.8459","v":11907.662344499999},49.854999999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.84861111111111},-8.1,-1.8,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4,0,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4324265100004,34.228900000000003,9.5080277777777784,9062.1478302600008,37.941400000000002,10.539277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.136300000000006,2.1501000000000001,0.64870000000000005,0.1023,9.74E-2,8.9999999999999998E-4,1.83E-2,1.2800000000000001E-2,1.01E-2,6.0000000000000001E-3,0.68169999999999997,0.13539999999999999,0.69799999999999995,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,{"$f":"V24*238.8459","v":11912.55868545},49.875500000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.854305555555555},-8.1999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.4274585999992,34.253999999999998,9.5149999999999988,9068.5727849699997,37.968299999999999,10.546749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.742999999999995,2.3690000000000002,0.74199999999999999,0.1186,0.11310000000000001,8.9999999999999998E-4,2.1000000000000001E-2,1.44E-2,4.7500000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,0.6663,0.15709999999999999,0.70230000000000004,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,{"$f":"V31*238.8459","v":11936.419390860001},49.9754,{"$f":"V31/3.6","v":13.882055555555555},-8.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.600583333333335},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.6585665000002,34.435000000000002,9.5652777777777782,9114.86112039,38.162100000000002,10.600583333333335,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.108699999999999,2.1530999999999998,0.66710000000000003,0.10390000000000001,0.1,1.6000000000000001E-3,1.8700000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.06E-2,3.0999999999999999E-3,0.66139999999999999,0.159,0.69850000000000001,8185.5833772599999,34.2714,9.5198333333333327,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,{"$f":"V38*238.8459","v":11919.50910114},49.904600000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.862388888888889},-8.1,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.5833772599999,34.2714,9.5198333333333327,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.5833772599999,34.2714,9.5198333333333327,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.5833772599999,34.2714,9.5198333333333327,9077.1234681900005,38.004100000000001,10.556694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.6857112038424,34.284388851572679,9.5234413476590749,9076.7225394704092,38.00242139166054,10.556228164350145]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №451"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Вигода",38,9077,10.56]
[null,"ГРС Мислівка",38,9077,10.56]
[null,"ГРС Вишків",38,9077,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 451",null,38,9077,10.56]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]