{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 453"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 453"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по вихідному колектору УОГ КС Долина",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.8379870599993},34.293399999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.525944444444443},{"$f":"S11*238.8459","v":9078.6281973599998},38.010399999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.558444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8190.8379870599993},34.293399999999998,9.525944444444443,{"$f":"S12*238.8459","v":9078.6281973599998},38.010399999999997,10.558444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.8379870599993,34.293399999999998,9.525944444444443,9078.6281973599998,38.010399999999997,10.558444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.8379870599993,34.293399999999998,9.525944444444443,9078.6281973599998,38.010399999999997,10.558444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.8379870599993,34.293399999999998,9.525944444444443,9078.6281973599998,38.010399999999997,10.558444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.8379870599993,34.293399999999998,9.525944444444443,9078.6281973599998,38.010399999999997,10.558444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.213200000000001,2.0983999999999998,0.62739999999999996,9.8199999999999996E-2,9.3100000000000002E-2,5.9999999999999995E-4,1.7000000000000001E-2,1.17E-2,1.6000000000000001E-3,6.7999999999999996E-3,0.69569999999999999,0.1363,0.69710000000000005,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,{"$f":"V17*238.8459","v":11903.601964200001},49.838000000000001,{"$f":"V17/3.6","v":13.843888888888889},-12.2,-5.2,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4,0,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.4851636000003,34.204000000000001,9.5011111111111113,9055.7467601400003,37.9146,10.531833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.034099999999995,2.1631,0.68530000000000002,0.1105,0.1057,8.0000000000000004E-4,1.95E-2,1.35E-2,3.7199999999999997E-2,5.5999999999999999E-3,0.68830000000000002,0.13639999999999999,0.69969999999999999,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,{"$f":"V24*238.8459","v":11921.65871424},49.913600000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.864888888888888},-16.8,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.0750178300004,34.323700000000002,9.534361111111112,9086.3906891100014,38.042900000000003,10.567472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.829599999999999,2.3180000000000001,0.73060000000000003,0.11749999999999999,0.1132,1.8E-3,2.0500000000000001E-2,1.43E-2,3.44E-2,5.0000000000000001E-3,0.66639999999999999,0.1487,0.70140000000000002,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,10.590777777777779,{"$f":"V31*238.8459","v":11933.36216334},49.962600000000002,{"$f":"V31/3.6","v":13.878500000000001},-15.8,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,10.590777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,10.590777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,10.590777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,10.590777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.590777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.7527672099986,34.401899999999998,9.5560833333333317,9106.4298601200007,38.126800000000003,{"$f":"S37/3.6","v":10.590777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,95.519599999999997,2.57,0.79769999999999996,0.12859999999999999,0.125,1.8E-3,2.3300000000000001E-2,1.61E-2,1.8E-3,5.1999999999999998E-3,0.6552,0.15570000000000001,0.70320000000000005,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9127.5677222699996,38.215299999999999,10.615361111111111,{"$f":"V38*238.8459","v":11945.328342930001},50.012700000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.892416666666668},-12.2,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9127.5677222699996,38.215299999999999,10.615361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9127.5677222699996,38.215299999999999,{"$f":"S40/3.6","v":10.615361111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.4814385499994,34.484499999999997,9.5790277777777764,9127.5677222699996,38.215299999999999,10.615361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.1771285615632,34.319940717263982,9.5333168659066612,9085.4325951829433,38.038888652402825,10.566357959000788]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №453"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ПЗГ ТОК",38.04,9085,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 453",null,38.04,9085,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]