{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 454"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано-Франківськгаз\" та ПАТ \"Львівгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 454"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Торжок-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8232.9942884100001},34.469900000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5749722222222236},{"$f":"S11*238.8459","v":9115.0283125199985},38.162799999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.600777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8232.9942884100001},34.469900000000003,9.5749722222222236,{"$f":"S12*238.8459","v":9115.0283125199985},38.162799999999997,10.600777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9942884100001,34.469900000000003,9.5749722222222236,9115.0283125199985,38.162799999999997,10.600777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9942884100001,34.469900000000003,9.5749722222222236,9115.0283125199985,38.162799999999997,10.600777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9942884100001,34.469900000000003,9.5749722222222236,9115.0283125199985,38.162799999999997,10.600777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.9942884100001,34.469900000000003,9.5749722222222236,9115.0283125199985,38.162799999999997,10.600777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.897499999999994,4.8639999999999999,1.1355,0.1237,0.1953,1.6000000000000001E-3,5.1799999999999999E-2,4.1399999999999999E-2,7.9600000000000004E-2,8.3999999999999995E-3,1.6812,1.92,0.75109999999999999,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,{"$f":"V17*238.8459","v":11563.9630944},48.415999999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.448888888888888},-8.1999999999999993,-1.5,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.5670410900002,34.5351,9.5930833333333325,9131.84306388,38.233199999999997,10.620333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.999300000000005,4.8071000000000002,1.1296999999999999,0.1236,0.1943,1.6000000000000001E-3,5.1900000000000002E-2,4.1599999999999998E-2,4.3099999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,1.6556,1.9449000000000001,0.74980000000000002,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,{"$f":"V24*238.8459","v":11553.143375129999},48.370699999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.436305555555554},-8.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0659421799992,34.470199999999998,9.5750555555555543,9115.2432738299995,38.163699999999999,10.601027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.940399999999997,4.8247,1.1337999999999999,0.1249,0.19769999999999999,1.1000000000000001E-3,5.2299999999999999E-2,4.1799999999999997E-2,5.6899999999999999E-2,8.6999999999999994E-3,1.6728000000000001,1.9449000000000001,0.75049999999999994,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,10.6075,{"$f":"V31*238.8459","v":11554.528681350001},48.3765,{"$f":"V31/3.6","v":13.437916666666666},-8.1,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,10.6075,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,10.6075,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,10.6075,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,10.6075,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.6075},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.3205519799994,34.492199999999997,9.5811666666666664,9120.8083833000001,38.186999999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.6075},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,89.763199999999998,5.0002000000000004,1.1479999999999999,0.1249,0.20069999999999999,4.1000000000000003E-3,5.4399999999999997E-2,4.2999999999999997E-2,5.7500000000000002E-2,4.3E-3,1.6956,1.9040999999999999,0.75149999999999995,8255.6846489100008,34.564900000000002,9.6013611111111121,9143.5703975699998,38.282299999999999,10.633972222222221,{"$f":"V38*238.8459","v":11575.45158219},48.464100000000002,{"$f":"V38/3.6","v":13.462250000000001},-8.1999999999999993,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6846489100008,34.564900000000002,9.6013611111111121,9143.5703975699998,38.282299999999999,10.633972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6846489100008,34.564900000000002,9.6013611111111121,9143.5703975699998,38.282299999999999,10.633972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255.6846489100008,34.564900000000002,9.6013611111111121,9143.5703975699998,38.282299999999999,10.633972222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.049675522012,34.499439494343484,9.5831776373176325,9123.0849288916688,38.196531440948611,10.610147622485727]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №454"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Цвітова",38.200000000000003,9123,10.61]
["Львівська область","ГРС Буянів",38.200000000000003,9123,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 454",null,38.200000000000003,9123,10.61]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]