{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 457"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП \"Укравтогаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 457"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по вихідному колектору УОГ КС Долина",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8191.9844473800003},34.298200000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.527277777777778},{"$f":"S11*238.8459","v":9079.8463114500009},38.015500000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.559861111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8191.9844473800003},34.298200000000001,9.527277777777778,{"$f":"S12*238.8459","v":9079.8463114500009},38.015500000000003,10.559861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9844473800003,34.298200000000001,9.527277777777778,9079.8463114500009,38.015500000000003,10.559861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9844473800003,34.298200000000001,9.527277777777778,9079.8463114500009,38.015500000000003,10.559861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9844473800003,34.298200000000001,9.527277777777778,9079.8463114500009,38.015500000000003,10.559861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9844473800003,34.298200000000001,9.527277777777778,9079.8463114500009,38.015500000000003,10.559861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,96.046199999999999,2.1476000000000002,0.67679999999999996,0.1084,0.104,8.9999999999999998E-4,1.9900000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,5.7299999999999997E-2,6.7000000000000002E-3,0.68389999999999995,0.13439999999999999,0.7,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,{"$f":"V17*238.8459","v":11924.811480120001},49.9268,{"$f":"V17/3.6","v":13.868555555555556},-14.1,-5.6,2.0000000000000001E-4,2.9999999999999997E-4,0,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.8332228500003,38.061500000000002,10.572638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.037300000000002,2.1604999999999999,0.68469999999999998,0.1099,0.1053,8.0000000000000004E-4,1.9400000000000001E-2,1.35E-2,3.5200000000000002E-2,6.4000000000000003E-3,0.69099999999999995,0.13600000000000001,0.6996,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,{"$f":"V24*238.8459","v":11920.53613851},49.908900000000003,{"$f":"V24/3.6","v":13.863583333333334},-16.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9084.9814982999997,38.036999999999999,10.565833333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.805700000000002,2.3248000000000002,0.73309999999999997,0.11849999999999999,0.114,1.9E-3,2.0799999999999999E-2,1.46E-2,4.0899999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,0.67110000000000003,0.14899999999999999,0.70169999999999999,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,10.594194444444444,{"$f":"V31*238.8459","v":11934.341431530002},49.966700000000003,{"$f":"V31/3.6","v":13.87963888888889},-15.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,10.594194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,10.594194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,10.594194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,10.594194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,{"$f":"S36/3.6","v":10.594194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.5233796499997,34.413499999999999,9.5593055555555555,9109.3676646900003,38.139099999999999,{"$f":"S37/3.6","v":10.594194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,95.311999999999998,2.6412,0.8357,0.13669999999999999,0.1338,1.9E-3,2.3800000000000002E-2,1.6500000000000001E-2,5.5199999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.6583,0.1782,0.70630000000000004,8263.3516023000011,34.597000000000001,9.6102777777777781,9156.2769994500013,38.335500000000003,10.648750000000001,{"$f":"V38*238.8459","v":11957.055676619999},50.061799999999998,{"$f":"V38/3.6","v":13.906055555555554},-16.3,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.3516023000011,34.597000000000001,9.6102777777777781,9156.2769994500013,38.335500000000003,10.648750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.3516023000011,34.597000000000001,9.6102777777777781,9156.2769994500013,38.335500000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.648750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8263.3516023000011,34.597000000000001,9.6102777777777781,9156.2769994500013,38.335500000000003,10.648750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.0739814067219,34.386497659816321,9.5518049055045324,9102.445655020585,38.110118930325292,10.586144147312583]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №457"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС КС-АГНКС Долина (ДП \"Укравтогаз\")",38.11,9102,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 457",null,38.11,9102,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]