{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 460"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 460"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"ПАСІЧНА-ДОЛИНА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.5815621299989},34.300699999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5279722222222212},{"$f":"S11*238.8459","v":9079.989618990001},38.016100000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.560027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8192.5815621299989},34.300699999999999,9.5279722222222212,{"$f":"S12*238.8459","v":9079.989618990001},38.016100000000002,10.560027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.5815621299989,34.300699999999999,9.5279722222222212,9079.989618990001,38.016100000000002,10.560027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.5815621299989,34.300699999999999,9.5279722222222212,9079.989618990001,38.016100000000002,10.560027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.5815621299989,34.300699999999999,9.5279722222222212,9079.989618990001,38.016100000000002,10.560027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.5815621299989,34.300699999999999,9.5279722222222212,9079.989618990001,38.016100000000002,10.560027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.489599999999996,3.3229000000000002,0.39500000000000002,6.0199999999999997E-2,5.8700000000000002E-2,1.6000000000000001E-3,1.4800000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,8.09E-2,5.7000000000000002E-3,0.72360000000000002,0.83169999999999999,0.71089999999999998,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,{"$f":"V17*238.8459","v":11787.164587949999},49.350499999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.708472222222222},-8.1999999999999993,-3,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.4436999800009,34.212200000000003,9.5033888888888889,9055.57956801,37.913899999999998,10.531638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.447000000000003,2.6305000000000001,0.63300000000000001,0.1026,0.1002,8.9999999999999998E-4,2.12E-2,1.5699999999999999E-2,1.5599999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.71399999999999997,0.31259999999999999,0.70320000000000005,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,{"$f":"V24*238.8459","v":11888.5546725},49.774999999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.826388888888888},-10.199999999999999,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.5464040700008,34.317300000000003,9.5325833333333332,9084.0977684699992,38.033299999999997,10.564805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.4251,2.6859000000000002,0.57250000000000001,8.8499999999999995E-2,8.5400000000000004E-2,1.5E-3,1.78E-2,1.3599999999999999E-2,3.9699999999999999E-2,6.7000000000000002E-3,0.6825,0.38080000000000003,0.7036,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,{"$f":"V31*238.8459","v":11877.06618471},49.726900000000001,{"$f":"V31/3.6","v":13.813027777777778},-9.5,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.4797182099992,34.291899999999998,9.5255277777777767,9077.50562163,38.005699999999997,10.557138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,93.821600000000004,3.7736999999999998,0.46329999999999999,7.5200000000000003E-2,7.6999999999999999E-2,1.4E-3,1.8499999999999999E-2,1.4500000000000001E-2,7.4999999999999997E-2,7.1999999999999998E-3,0.70599999999999996,0.96660000000000001,0.71630000000000005,8203.7356656600004,34.3474,9.5409444444444436,9089.7823008899995,38.057099999999998,10.571416666666666,{"$f":"V38*238.8459","v":11786.8063191},49.348999999999997,{"$f":"V38/3.6","v":13.708055555555553},-8.8000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.7356656600004,34.3474,9.5409444444444436,9089.7823008899995,38.057099999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.571416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.7356656600004,34.3474,9.5409444444444436,9089.7823008899995,38.057099999999998,10.571416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.7356656600004,34.3474,9.5409444444444436,9089.7823008899995,38.057099999999998,10.571416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.9187055766342,34.285364352398922,9.5237123201108052,9075.3509952437817,37.996679010373583,10.554633058437105]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,12,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №460"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Долина",38,9075,10.55]
[null,"ГРС Яворів",38,9075,10.55]
[null,"ГРС Підбереж",38,9075,10.55]
[null,"ГРС Болехів",38,9075,10.55]
[null,"ГРС Рожнятів",38,9075,10.55]
[null,"ГРС Вільхівка",38,9075,10.55]
[null,"ГРС    Брошнів",38,9076,10.56]
[null,"ГРС Сваричів",38,9075,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 460",null,38,9075,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]