{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[45,20,45,22],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[8,12,9,12],[45,14,45,15],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[41,0,41,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[4,10,4,20],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,25,9,25],[6,1,7,12],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[50,14,50,15],[46,20,46,22],[50,20,50,22],[48,20,48,22],[47,20,47,22],[49,20,49,22],[46,14,46,15],[47,14,47,15],[49,14,49,15]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 461"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Долинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 461"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 757 чинне до  28.05.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Пасічна-Долина\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8412.8691356999989},35.222999999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.7841666666666658},{"$f":"S11*238.8459","v":9315.8977144199998},39.003799999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.834388888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8412.8691356999989},35.222999999999999,9.7841666666666658,{"$f":"S12*238.8459","v":9315.8977144199998},39.003799999999998,10.834388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8412.8691356999989,35.222999999999999,9.7841666666666658,9315.8977144199998,39.003799999999998,10.834388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8412.8691356999989,35.222999999999999,9.7841666666666658,9315.8977144199998,39.003799999999998,10.834388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8412.8691356999989,35.222999999999999,9.7841666666666658,9315.8977144199998,39.003799999999998,10.834388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8412.8691356999989,35.222999999999999,9.7841666666666658,9315.8977144199998,39.003799999999998,10.834388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.040899999999993,3.2511999999999999,0.95760000000000001,0.1918,0.35339999999999999,8.9999999999999998E-4,0.1363,0.1298,5.4699999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,0.52990000000000004,0.34739999999999999,0.72270000000000001,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,{"$f":"V17*238.8459","v":12036.35251542},50.393799999999999,{"$f":"V17/3.6","v":13.998277777777776},-8.1999999999999993,-1.2,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8419.8195513899991,35.252099999999999,9.7922499999999992,9323.7557445300008,39.036700000000003,10.843527777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,94.049599999999998,3.1333000000000002,1.0666,0.21029999999999999,0.37680000000000002,1.6999999999999999E-3,0.13339999999999999,0.12559999999999999,6.2899999999999998E-2,6.8999999999999999E-3,0.53310000000000002,0.29980000000000001,0.72360000000000002,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,{"$f":"V24*238.8459","v":12054.552572999999},50.47,{"$f":"V24/3.6","v":14.019444444444444},-8.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8438.1868011000006,35.329000000000001,9.8136111111111113,9343.5560696399989,39.119599999999998,10.866555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.856300000000005,3.2088000000000001,1.1315999999999999,0.2185,0.37430000000000002,8.9999999999999998E-4,0.1241,0.1137,6.4799999999999996E-2,5.8999999999999999E-3,0.55559999999999998,0.34549999999999997,0.72509999999999997,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,10.870805555555556,{"$f":"V31*238.8459","v":12046.933388789999},50.438099999999999,{"$f":"V31/3.6","v":14.010583333333333},-8.1999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,10.870805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,10.870805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,10.870805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,10.870805555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,{"$f":"S36/3.6","v":10.870805555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8441.7933741899997,35.344099999999997,9.8178055555555552,9347.2104119100004,39.134900000000002,{"$f":"S37/3.6","v":10.870805555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,93.747399999999999,3.1876000000000002,1.1317999999999999,0.2218,0.37880000000000003,2.2000000000000001E-3,0.12670000000000001,0.1191,0.1817,2.2000000000000001E-3,0.5373,0.3634,0.72889999999999999,8481.15517851,35.508899999999997,9.8635833333333327,9393.6181702800004,39.3292,10.924777777777777,{"$f":"V38*238.8459","v":12075.475473840001},50.557600000000001,{"$f":"V38/3.6","v":14.043777777777777},-8.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8481.15517851,35.508899999999997,9.8635833333333327,9393.6181702800004,39.3292,10.924777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8481.15517851,35.508899999999997,9.8635833333333327,9393.6181702800004,39.3292,10.924777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8481.15517851,35.508899999999997,9.8635833333333327,9393.6181702800004,39.3292,10.924777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8432.6213772142255,35.305698683604064,9.8071385232233492,9337.7485001837431,39.095284868543864,10.859801352373294]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Долинського ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Бойко В. Т.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null," Інженер-лаборант II кат.                                                                                                                                             ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ридош О. Р.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Владика В. М.",null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №461"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська область","ГРС Солотвин",39.1,9338,10.86]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 461",null,39.1,9338,10.86]
[]
[]
[]
["Начальник управління Долинського ЛВУМГ                       ",null,null,"Бойко В. Т.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант 2 кат.                              ",null,null,"Ридош О. Р.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Владика В. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]