{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 535"]
["Філія \"УМГ \"ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ \"Івано-Франківськгаз\""]
["Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 535"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу-перемичці \"БПСГ - м/г \"Союз\", \"УПУ\", \"Прогрес\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.094200000000001,2.1536,0.69110000000000005,0.1119,0.10580000000000001,1.4E-3,1.9400000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,5.4000000000000003E-3,0.65939999999999999,0.1381,0.69869999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8191.1723713200008},34.294800000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.5263333333333335},{"$f":"S11*238.8459","v":9079.0820045700002},38.012300000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.558972222222224},{"$f":"V11*238.8459","v":11920.488369330002},49.908700000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.863527777777778},-16,-9.8000000000000007,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999800000000008}]
[2,96.065399999999997,2.1595,0.69530000000000003,0.1135,0.1082,1.6000000000000001E-3,2.0899999999999998E-2,1.49E-2,6.6E-3,5.4999999999999997E-3,0.65880000000000005,0.14979999999999999,0.69910000000000005,{"$f":"P12*238.8459","v":8192.8681772100008},34.301900000000003,9.5283055555555567,{"$f":"S12*238.8459","v":9080.8494642299993},38.0197,10.561027777777777,{"$f":"V12*238.8459","v":11919.604639499999},49.905000000000001,13.862500000000001,-10.4,-8.1999999999999993,null,null,null,99.999999999999986]
[3,96.244399999999999,2.0387,0.65229999999999999,0.10589999999999999,0.10059999999999999,1.1000000000000001E-3,1.9400000000000001E-2,1.38E-2,3.2000000000000002E-3,6.1999999999999998E-3,0.68169999999999997,0.13250000000000001,0.69730000000000003,8174.8591963500003,34.226500000000001,9.5073611111111109,9061.5507155099986,37.938899999999997,10.538583333333332,11909.04765072,49.860799999999998,13.850222222222222,-10.8,-6.9,null,null,null,99.999800000000022,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.8591963500003,34.226500000000001,9.5073611111111109,9061.5507155099986,37.938899999999997,10.538583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.8591963500003,34.226500000000001,9.5073611111111109,9061.5507155099986,37.938899999999997,10.538583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.365300000000005,1.9716,0.63380000000000003,0.1026,9.7699999999999995E-2,1.1000000000000001E-3,1.8200000000000001E-2,1.35E-2,6.7999999999999996E-3,5.4999999999999997E-3,0.65669999999999995,0.12709999999999999,0.69650000000000001,8170.3927780200002,34.207799999999999,9.5021666666666658,9056.8693358700002,37.9193,10.533138888888889,11910.122457269999,49.865299999999998,13.85147222222222,16,-9.8000000000000007,null,null,null,99.999899999999968," "]
[7,96.341499999999996,2.0055000000000001,0.64600000000000002,0.1051,0.1,1.4E-3,1.95E-2,1.37E-2,4.8999999999999998E-3,5.7000000000000002E-3,0.62390000000000001,0.13289999999999999,0.69679999999999997,8176.9371556799997,34.235199999999999,9.5097777777777779,9063.9630590999986,37.948999999999998,10.541388888888887,11916.714604109999,49.892899999999997,13.859138888888888,-17.7,-9.9,null,null,null,100.0001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9371556799997,34.235199999999999,9.5097777777777779,9063.9630590999986,37.948999999999998,10.541388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9371556799997,34.235199999999999,9.5097777777777779,9063.9630590999986,37.948999999999998,10.541388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9371556799997,34.235199999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5097777777777779},9063.9630590999986,37.948999999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.541388888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9371556799997,34.235199999999999,9.5097777777777779,9063.9630590999986,37.948999999999998,10.541388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.9371556799997,34.235199999999999,9.5097777777777779,9063.9630590999986,37.948999999999998,10.541388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.300399999999996,2.0398000000000001,0.65620000000000001,0.1056,0.1003,1.1999999999999999E-3,1.9E-2,1.34E-2,3.5999999999999999E-3,6.4000000000000003E-3,0.62639999999999996,0.12770000000000001,0.69699999999999995,8180.0182677900002,34.248100000000001,9.5133611111111112,9067.259132520001,37.962800000000001,10.545222222222222,11919.07917852,49.902799999999999,13.861888888888888,-15.6,-10.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,96.296099999999996,2.0699000000000001,0.66379999999999995,0.10730000000000001,0.1017,1.4E-3,1.8200000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,2.3999999999999998E-3,6.3E-3,0.59730000000000005,0.12330000000000001,0.69710000000000005,8185.2728775899996,34.270099999999999,9.5194722222222214,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,11926.220670929999,49.932699999999997,13.870194444444444,-15.5,-7.8,null,null,null,99.999899999999982," "]
[15,96.395300000000006,1.9917,0.63490000000000002,0.1032,9.8299999999999998E-2,8.9999999999999998E-4,1.9099999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,3.5999999999999999E-3,6.6E-3,0.60260000000000002,0.13020000000000001,0.69630000000000003,8175.2174652000003,34.228000000000002,9.5077777777777772,9062.1955994399996,37.941600000000001,10.539333333333333,11918.38652541,49.899900000000002,13.861083333333333,-15.3,-9.5,"<0,0001",2.1000000000000001E-4,0,100,"ОК"]
[16,96.470200000000006,1.9609000000000001,0.63019999999999998,0.1021,9.7500000000000003E-2,1.1000000000000001E-3,1.84E-2,1.32E-2,3.8E-3,5.8999999999999999E-3,0.56820000000000004,0.12839999999999999,0.69589999999999996,8175.1696960200006,34.227800000000002,{"$f":"P26/3.6","v":9.5077222222222222},9062.2433686200002,37.941800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.539388888888888},11922.566328659999,49.917400000000001,13.865944444444445,-17,-12.5,null,null,null,99.999899999999982," "]
[17,96.489500000000007,1.9711000000000001,0.63329999999999997,0.1018,9.7000000000000003E-2,1.6000000000000001E-3,1.7299999999999999E-2,1.23E-2,4.8999999999999998E-3,6.1999999999999998E-3,0.54210000000000003,0.12280000000000001,0.69569999999999999,8171.37204621,34.2119,9.5033055555555546,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,11928.41805321,49.941899999999997,13.872749999999998,-16.8,-13.5,null,null,null,99.999900000000025," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.37204621,34.2119,9.5033055555555546,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.37204621,34.2119,9.5033055555555546,9065.9454800699987,37.957299999999996,10.543694444444442,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.497799999999998,1.9767999999999999,0.63280000000000003,0.1017,9.6600000000000005E-2,1.1999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,5.1999999999999998E-3,0.53600000000000003,0.1181,0.6956,8179.3494992699998,34.2453,9.5125833333333336,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,11930.496012540001,49.950600000000001,13.875166666666667,-13.4,-11.5,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.560900000000004,1.9229000000000001,0.61960000000000004,0.1003,9.6100000000000005E-2,1E-3,1.8499999999999999E-2,1.29E-2,3.0999999999999999E-3,6.0000000000000001E-3,0.52939999999999998,0.129,0.69520000000000004,8173.6649668499995,34.221499999999999,9.5059722222222209,9060.7625240399993,37.935600000000001,10.537666666666667,11925.86240208,49.931199999999997,13.869777777777777,-16.5,-12.6,null,null,null,99.999700000000033," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.6649668499995,34.221499999999999,9.5059722222222209,9060.7625240399993,37.935600000000001,10.537666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.6649668499995,34.221499999999999,{"$f":"P33/3.6","v":9.5059722222222209},9060.7625240399993,37.935600000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.537666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.6649668499995,34.221499999999999,9.5059722222222209,9060.7625240399993,37.935600000000001,10.537666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.6649668499995,34.221499999999999,9.5059722222222209,9060.7625240399993,37.935600000000001,10.537666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.6649668499995,34.221499999999999,9.5059722222222209,9060.7625240399993,37.935600000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.537666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.559399999999997,1.9160999999999999,0.61860000000000004,0.1009,9.6799999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.9400000000000001E-2,1.41E-2,3.5000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3,0.52980000000000005,0.1346,0.69530000000000003,8173.5216593100004,34.2209,9.5058055555555558,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,11924.811480120001,49.9268,13.868555555555556,null,null,"<0,0001","<0,0002",0,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.5216593100004,34.2209,9.5058055555555558,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.5216593100004,34.2209,9.5058055555555558,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.5216593100004,34.2209,9.5058055555555558,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.5216593100004,34.2209,9.5058055555555558,9060.595331909999,37.934899999999999,10.537472222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.3627856170178,34.232795227454261,9.5091097854039575,9064.319147184804,37.950490869572398,10.541803019325668]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                                                                         Мисліборський Л.В.                                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії                                                                                                                                  Мельниченко С.І.                                                                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                       Гарбуз Ю.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 535"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано-Франківська","ГРС Саджава",37.950000000000003,9064,10.54]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 535",null,37.950000000000003,9064,10.54]
[]
[]
[]
["Начальник Богородчанського ВУПЗГ                                                             Мисліборський Л.В.                                                                                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії                                                                                          Мельниченко С.І.                                                                                              "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,null,"Гарбуз Ю.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]