{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 169"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ІП \"КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 169"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215,34.39,9.5500000000000007,9095,38.08,10.58,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.716300000000004,4.9382999999999999,1.0243,0.1066,0.16250000000000001,3.5000000000000001E-3,4.3900000000000002E-2,3.0300000000000001E-2,2.87E-2,6.0000000000000001E-3,1.5810999999999999,2.3586,0.75209999999999999,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,11467,48.01,13.34,-11.8,-11.4,"<0,01","<0,01","відс.",100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.26,9.52,9061,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.170900000000003,5.2072000000000003,1.0888,0.1119,0.17899999999999999,4.0000000000000001E-3,4.7699999999999999E-2,3.3700000000000001E-2,3.4500000000000003E-2,5.3E-3,1.589,2.5280999999999998,0.7571,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11453,47.95,13.32,-12.8,-12.6,"<0,01","<0,01","відс.",100.00010000000002," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.386399999999995,5.1131000000000002,1.0692999999999999,0.11260000000000001,0.20860000000000001,4.1000000000000003E-3,4.9000000000000002E-2,3.2899999999999999E-2,3.5099999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,1.621,2.3637999999999999,0.75519999999999998,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,11479,48.06,13.35,-13,-14,"<0,01","<0,01","відс.",99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210,34.380000000000003,9.5500000000000007,9090,38.06,10.57,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.971400000000003,4.8224999999999998,0.98919999999999997,0.1011,0.1714,3.5999999999999999E-3,4.0099999999999997E-2,2.8000000000000001E-2,0.02,4.1000000000000003E-3,1.5584,2.2902,0.74970000000000003,8176,34.229999999999997,9.51,9053,37.9,10.53,11474,48.04,13.34,-10.9,-11,"<0,01","<0,01","відс.",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,9.51,9053,37.9,10.53,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,9.51,9053,37.9,10.53,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,9.51,9053,37.9,10.53,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176,34.229999999999997,9.51,9053,37.9,10.53,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.33,9.5399999999999991,9078,38.011000000000003,10.56]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              03.04.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        03.04.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 169"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС В.Димерка",38.01,9078,10.56]
[null,"ГРС Семиполки",38.01,9078,10.56]
[null,"ГРС Залісся",38.01,9078,10.56]
[null,"ГРС Калита",38.01,9078,10.56]
[null,"ІП \"КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД\"",38,9076,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 169",null,38.01,9078,10.56]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]