{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 23"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №23"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ХОТІВ - БОЯРКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P11/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S11/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P12/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P13/3.6","v":9.5305555555555568},9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.614699999999999,4.9917999999999996,1.0689,0.1116,0.17399999999999999,3.5000000000000001E-3,4.6399999999999997E-2,0.04,8.14E-2,5.1000000000000004E-3,1.6393,2.2233000000000001,0.75370000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V16*238.8459","v":11512.372380000001},48.2,{"$f":"V16/3.6","v":13.388888888888889},-13,-12.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.568799999999996,5.0650000000000004,1.0690999999999999,0.11020000000000001,0.16739999999999999,3.5999999999999999E-3,4.3299999999999998E-2,3.5400000000000001E-2,6.3600000000000004E-2,8.6999999999999994E-3,1.7473000000000001,2.1175000000000002,0.75260000000000005,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,{"$f":"V23*238.8459","v":11512.372380000001},48.2,{"$f":"V23/3.6","v":13.388888888888889},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.519800000000004,5.0458999999999996,1.0817000000000001,0.1116,0.1721,3.8E-3,4.5699999999999998E-2,3.7900000000000003E-2,7.7299999999999994E-2,8.8000000000000005E-3,1.7197,2.1758000000000002,0.75380000000000003,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V30*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V30/3.6","v":13.386111111111109},-13,-12.1,null,null,null,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P31/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S31*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P33/3.6","v":9.5611111111111118},9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.698099999999997,4.9600999999999997,1.0426,0.113,0.17369999999999999,3.8999999999999998E-3,4.6899999999999997E-2,3.8899999999999997E-2,7.9200000000000007E-2,1.3100000000000001E-2,1.7425999999999999,2.0878999999999999,0.75219999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11517.149298},48.22,{"$f":"V37/3.6","v":13.394444444444444},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",99.999999999999972,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8215.206314835641},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.39542531329046},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.5542848092473474},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9099.0419676150104},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.095868372096888},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.582185658915797}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 23"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС-1А"]
[1,38,257.50799999999998,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":257.50799999999998}]
[2,38,250.982,250.982]
[3,38,253.23699999999999,253.23699999999999]
[4,38,250.17699999999999,250.17699999999999]
[5,38,250.38,250.38]
[6,38.130000000000003,234.69,234.69]
[7,38.130000000000003,230.26599999999999,230.26599999999999]
[8,38.130000000000003,235.554,235.554]
[9,38.130000000000003,236.53399999999999,236.53399999999999]
[10,38.130000000000003,212.048,212.048]
[11,38.130000000000003,220.60900000000001,220.60900000000001]
[12,38.130000000000003,236.10900000000001,236.10900000000001]
[13,38.1,239.239,239.239]
[14,38.1,286.03100000000001,286.03100000000001]
[15,38.1,386.77199999999999,386.77199999999999]
[16,38.1,273.93700000000001,273.93700000000001]
[17,38.1,262.11,262.11]
[18,38.1,282.83100000000002,282.83100000000002]
[19,38.1,287.52999999999997,287.52999999999997]
[20,38.119999999999997,267.90100000000001,267.90100000000001,null,38.095488154077927]
[21,38.119999999999997,247.096,247.096,null,9098.9511541000811]
[22,38.119999999999997,225.994,225.994,null,10.582080042799424]
[23,38.119999999999997,234.7,234.7]
[24,38.119999999999997,246.52099999999999,246.52099999999999]
[25,38.119999999999997,247.55099999999999,247.55099999999999]
[26,38.119999999999997,265.22199999999998,265.22199999999998]
[27,38.11,255.00299999999999,255.00299999999999]
[28,38.11,236.79900000000001,236.79900000000001]
[29,38.11,206.53700000000001,206.53700000000001]
[30,38.11,230.494,230.494]
[31,38.11,203.14599999999999,203.14599999999999]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":7753.507999999998},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":7753.507999999998}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":295376.6201900001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":295376.6201900001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.095868372096888},{"$f":"D39/D38","v":38.095868372096888}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9099.0419676150159},{"$f":"D40*238.8459","v":9099.0419676150159}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.582185658915803},{"$f":"D40/3.6","v":10.582185658915803}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №23"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС - 1А",38.095488154077927,9098.9511541000811,10.582080042799424]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 23",null,38.095488154077927,9098.9511541000811,10.582080042799424]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                      Табак С.М.                                                           03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                        Клименко І.А.                                                       03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                                      Прима Ю.І.                                                          03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}