{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 24"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\",  ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №24"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ - КУРСЬК - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,9.5388888888888896,{"$f":"S12*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.572100000000006,5.0370999999999997,1.0737000000000001,0.10979999999999999,0.1666,3.5000000000000001E-3,4.3099999999999999E-2,3.61E-2,7.9100000000000004E-2,6.7000000000000002E-3,1.6819,2.1903000000000001,0.75349999999999995,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V16*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V16/3.6","v":13.386111111111109},-12.7,-12,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.515600000000006,5.0999999999999996,1.0723,0.10979999999999999,0.16819999999999999,3.5999999999999999E-3,4.3499999999999997E-2,3.5700000000000003E-2,6.6299999999999998E-2,1.0200000000000001E-2,1.7398,2.1347999999999998,0.75319999999999998,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V23*238.8459","v":11512.372380000001},48.2,{"$f":"V23/3.6","v":13.388888888888889},null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.669899999999998,4.9743000000000004,1.0573999999999999,0.1123,0.1744,3.8E-3,4.7E-2,3.9300000000000002E-2,8.0600000000000005E-2,7.7999999999999996E-3,1.7569999999999999,2.0762999999999998,0.75239999999999996,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V30*238.8459","v":11521.926216},48.24,{"$f":"V30/3.6","v":13.4},-12.1,-12.4,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8221.0758779999996},34.42,{"$f":"P31/3.6","v":9.5611111111111118},{"$f":"S31*238.8459","v":9104.8057079999999},38.119999999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,{"$f":"P33/3.6","v":9.5611111111111118},9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.602900000000005,5.0076999999999998,1.0553999999999999,0.1144,0.17849999999999999,4.0000000000000001E-3,4.9099999999999998E-2,4.1300000000000003E-2,8.4000000000000005E-2,9.7999999999999997E-3,1.7369000000000001,2.1162000000000001,0.75319999999999998,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,{"$f":"V37*238.8459","v":11519.537757},48.23,{"$f":"V37/3.6","v":13.39722222222222},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00020000000004," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8216.8626987453044},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":34.402360261345514},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9.556211183707088},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9101.1895908626047},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":38.104860040982913},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":10.584683344717476}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                         Табак С.М.                                                                        03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                             Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                         Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,5,5,5],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[4,2,4,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 24"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Хотів","ГРСр/п Хотівський","ГРС Тарасівка"]
[1,38.020000000000003,1404.453,52.457000000000001,87.789000000000001,{"$f":"SUM(C7:E7)","v":1544.6990000000001}]
[2,38.020000000000003,1451.3910000000001,53.131,87.715000000000003,1592.2370000000001]
[3,38.020000000000003,1389.75,52.027000000000001,86.274000000000001,1528.0509999999999,null,38.103918629377937,38.104301360107058,38.104284679893972]
[4,38.020000000000003,1446.471,51.131999999999998,84.721999999999994,1582.325,null,9100.9647385605404,9101.0561522259941,9101.0521682254875]
[5,38.020000000000003,1395.126,49.905999999999999,82.022000000000006,1527.0539999999999,null,10.584421841493871,10.584528155585295,10.58452352219277]
[6,38.119999999999997,1294.5039999999999,46.832000000000001,77.155000000000001,1418.491]
[7,38.119999999999997,1175.5260000000001,45.015000000000001,74.599999999999994,1295.1410000000001]
[8,38.119999999999997,1297.135,46.759,75.256,1419.15]
[9,38.119999999999997,1213.616,49.529000000000003,78.471999999999994,1341.617]
[10,38.119999999999997,1147.3510000000001,46.44,73.754000000000005,1267.5450000000001]
[11,38.119999999999997,1172.625,47.335000000000001,78.042000000000002,1298.002]
[12,38.119999999999997,1355.4490000000001,49.966000000000001,80.641000000000005,1486.056]
[13,38.119999999999997,1212.3910000000001,48.366,77.040000000000006,1337.797]
[14,38.119999999999997,1323.5440000000001,55.494,88.790999999999997,1467.829]
[15,38.119999999999997,2120.7449999999999,81.075999999999993,133.27500000000001,2335.096]
[16,38.119999999999997,1328.654,51.463000000000001,83.766999999999996,1463.884]
[17,38.119999999999997,1103.2739999999999,48.569000000000003,80.539000000000001,1232.3819999999998]
[18,38.119999999999997,1220.69,56.158999999999999,91.587000000000003,1368.4360000000001]
[19,38.119999999999997,1287.231,56.738,92.977000000000004,1436.9460000000001]
[20,38.119999999999997,1332.8869999999999,50.868000000000002,81.474000000000004,1465.2289999999998]
[21,38.119999999999997,1059.4179999999999,45.673000000000002,75.397999999999996,1180.4889999999998]
[22,38.119999999999997,1017.082,34.634,59.307000000000002,1111.0229999999999]
[23,38.119999999999997,1212.537,41.792000000000002,69.578999999999994,1323.9079999999999]
[24,38.119999999999997,1178.1890000000001,43.347000000000001,72.588999999999999,1294.125]
[25,38.119999999999997,1142.2750000000001,43.381999999999998,73.363,1259.0200000000002]
[26,38.119999999999997,1303.7080000000001,50.136000000000003,82.85,1436.694]
[27,38.14,1307.3969999999999,46.008000000000003,77.224999999999994,1430.6299999999999]
[28,38.14,1234.4780000000001,36.844000000000001,63.658999999999999,1334.9810000000002]
[29,38.14,1013.678,31.706,56.935000000000002,1102.319]
[30,38.14,1117.491,39.087000000000003,65.222999999999999,1221.8009999999999]
[31,38.14,979.26199999999994,40.802,67.158000000000001,1087.222]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":39238.328000000001},1492.6729999999998,2459.1779999999999,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":43190.179000000011}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":1495169.39038},56878.718399999991,93707.61715999998,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":1645755.7259399998}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.104819103912888},{"$f":"D39/D38","v":38.105277177251814},{"$f":"E39/E38","v":38.105260034043887},{"$f":"F39/F38","v":38.104860040982913}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9101.1798132112672},{"$f":"D40*238.8459","v":9101.2892221501697},9101.2851275652429,9101.1895908626011]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.584671973309135},{"$f":"D40/3.6","v":10.584799215903281},10.584794453901079,10.584683344717476]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №24"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС Хотів",38.1,9100.9647385605404,10.584421841493871]
[null,"ГРС р/п Хотівський",38.11,9101.0561522259941,10.584528155585295]
[null,"ГРС Тарасівка",38.11,9101.0521682254875,10.58452352219277]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 24",null,38.104284679893972,9101.0521682254875,10.58452352219277]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                        03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]