{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 26"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №26"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ - КУРСЬК -КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,{"$f":"P11/3.6","v":9.5305555555555568},{"$f":"S11*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S11/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8194.8028290000002},34.31,9.5305555555555568,{"$f":"S12*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.571700000000007,5.0540000000000003,1.0719000000000001,0.1091,0.1648,3.5000000000000001E-3,4.2200000000000001E-2,3.5700000000000003E-2,7.4399999999999994E-2,0,1.6645000000000001,2.2082999999999999,0.75339999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,{"$f":"V16*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V16/3.6","v":13.386111111111109},-14.4,-13.6,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.54,5.0862999999999996,1.0567,0.1091,0.16719999999999999,3.5000000000000001E-3,4.2900000000000001E-2,3.5299999999999998E-2,6.0999999999999999E-2,0.01,1.7362,2.1518000000000002,0.75290000000000001,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V23*238.8459","v":11507.595461999999},48.18,{"$f":"V23/3.6","v":13.383333333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.511499999999998,5.0519999999999996,1.0730999999999999,0.1129,0.17510000000000001,3.8E-3,4.6899999999999997E-2,3.9100000000000003E-2,7.9000000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,1.7371000000000001,2.1621999999999999,0.75390000000000001,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V30*238.8459","v":11509.983920999999},48.19,{"$f":"V30/3.6","v":13.386111111111109},-13.1,-12.5,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P31/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S31*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,{"$f":"P33/3.6","v":9.5638888888888882},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.679599999999994,4.9871999999999996,1.0464,0.11310000000000001,0.17599999999999999,3.8999999999999998E-3,4.7699999999999999E-2,3.9899999999999998E-2,8.0199999999999994E-2,7.3000000000000001E-3,1.7323999999999999,2.0863,0.75239999999999996,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V37*238.8459","v":11521.926216},48.24,{"$f":"V37/3.6","v":13.4},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":8215.3957032826693},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":34.396218244829264},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":9.5545050680081349},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":9099.1255332826695},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":38.096218244829274},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!J7:J37)/' розрахунок'!J38","v":10.582282845785908}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,9,5,9],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,8],[4,2,4,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 25"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС ТЕЦ-5","ГРС - 11 (місто)","ГРС Гнідин","ГРС Конча Заспа","ГРС Бортничі ","ГРС Осокорки","ГРС Осокорки-1"]
[1,38.01,2749.8829999999998,132.22399999999999,12.195,41.884,57.404000000000003,0,35.280999999999999,{"$f":"SUM(C7:I7)","v":3028.8710000000001}]
[2,38.01,2529.9430000000002,142.589,12.663,43.201999999999998,59.307000000000002,0,37.759,2825.4629999999997]
[3,38.01,1929.8820000000001,144.62700000000001,12.648999999999999,42.106999999999999,57.042999999999999,0,36.682000000000002,2222.9899999999998]
[4,38.01,1933.4739999999999,133.05500000000001,12.286,40.418999999999997,55.433999999999997,0,35.713000000000001,2210.3810000000003]
[5,38.01,1901.837,131.851,11.763,39.055999999999997,54.83,0,33.378999999999998,2172.7159999999999]
[6,38.11,1761.03,142.11099999999999,10.997,37.429000000000002,52.000999999999998,0,31.088000000000001,2034.6560000000002]
[7,38.11,1757.0070000000001,137.39699999999999,10.452999999999999,35.795999999999999,48.887999999999998,0,30.242999999999999,2019.7839999999999]
[8,38.11,1740.5920000000001,137.06200000000001,10.718,38.052,49.735999999999997,0,31.027000000000001,2007.1870000000001]
[9,38.11,1741.9480000000001,116.24299999999999,10.904999999999999,39.759,50.219000000000001,0,31.885999999999999,1990.96]
[10,38.11,1697.71,104.79300000000001,10.334,36.697000000000003,48.563000000000002,0,30.437000000000001,1928.5340000000001]
[11,38.11,1662.412,89.56,10.901,36.761000000000003,50.311999999999998,0,32.255000000000003,1882.201]
[12,38.11,1679.164,98.316000000000003,11.428000000000001,38.859000000000002,53.003,0,33.293999999999997,1914.0640000000001]
[13,38.090000000000003,1684.904,90.619,11.005000000000001,39.286999999999999,51.886000000000003,0,31.274999999999999,1908.9760000000001]
[14,38.090000000000003,1675.1969999999999,171.15700000000001,12.913,43.058,59.875999999999998,0,36.976999999999997,1999.1779999999999]
[15,38.090000000000003,2954.0619999999999,278.44799999999998,19.873999999999999,65.62,91.52,0,61.716999999999999,3471.2409999999995]
[16,38.090000000000003,1542.229,138.02699999999999,11.586,40.249000000000002,53.271000000000001,0,34.445,1819.807]
[17,38.090000000000003,1611.3910000000001,132.16499999999999,11.603999999999999,39.514000000000003,51.59,0,33.953000000000003,1880.2169999999999]
[18,38.090000000000003,1711.671,115.925,13.37,41.948999999999998,58.77,0,39.834000000000003,1981.519]
[19,38.090000000000003,1666.2070000000001,125.82,13.294,41.662999999999997,59.762,0,38.655999999999999,1945.402]
[20,38.130000000000003,1736.432,140.154,11.631,39.725000000000001,54.755000000000003,0,34.304000000000002,2017.0010000000002]
[21,38.130000000000003,1781.828,130.31,10.534000000000001,36.228000000000002,50.646000000000001,0,30.620999999999999,2040.1670000000001]
[22,38.130000000000003,1923.383,81.09,8.0850000000000009,29.713999999999999,39.749000000000002,0,23.03,2105.0509999999999]
[23,38.130000000000003,2389.0219999999999,139.62700000000001,9.7370000000000001,33.176000000000002,46.23,0,27.913,2645.7049999999999]
[24,38.130000000000003,2362.2820000000002,170.51300000000001,10.336,33.161000000000001,46.366,0,28.971,2651.6289999999999]
[25,38.130000000000003,2292.8119999999999,102.446,10.205,34.646999999999998,46.082000000000001,0,29.963999999999999,2516.1559999999995]
[26,38.130000000000003,2384.7570000000001,111.866,11.577999999999999,38.234999999999999,52.978999999999999,0,33.878999999999998,2633.2939999999999]
[27,38.130000000000003,2402.7330000000002,116.407,11.214,35.088000000000001,51.154000000000003,0,30.716000000000001,2647.3120000000004]
[28,38.130000000000003,2313.35,116.10299999999999,8.6720000000000006,29.148,40.725000000000001,0,24.503,2532.5010000000002]
[29,38.130000000000003,2222.1129999999998,67.590999999999994,7.5460000000000003,27.050999999999998,35.189,0,20.875,2380.3649999999993]
[30,38.130000000000003,2272.12,67.647999999999996,9.1370000000000005,33.915999999999997,41.689,0,25.779,2450.2890000000002]
[31,38.130000000000003,2138.8760000000002,72.325999999999993,9.7550000000000008,30.978000000000002,43.853999999999999,0,27.943000000000001,2323.7320000000004]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":62150.250999999989},3878.0700000000006,349.36799999999999,1182.4279999999999,1612.8330000000003,0,1014.3989999999998,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":70187.349000000002}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":2367709.0446500005},147730.09150000004,13308.754559999999,45043.458820000014,61439.118689999988,0,38642.097310000005,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":2673872.5655299998}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.096532299604085},{"$f":"D39/D38","v":38.0937145281029},38.09379954660988,38.094039400284856,{"$f":"G39/G38","v":38.09391219673703},{"$f":"H39/H38","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"I39/I38","v":38.093587740129884},{"$f":"J39/J38","v":38.096218244829274}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9099.2005439780078},{"$f":"D40*238.8459","v":9098.5275308078126},9098.5478371296285,9098.6051251964964,{"$f":"G40*238.8459","v":9098.5747431506334},{"$error":"#DIV/0!"},9098.4972480202887,9099.1255332826677]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.582370083223356},{"$f":"D40/3.6","v":10.581587368917472},10.58161098516941,10.581677611190237,{"$f":"G40/3.6","v":10.581642276871397},{"$error":"#DIV/0!"},10.581552150036078,10.58228284578591]
[]
[]
[]
[null,null,null,38.095339471391895,38.093024943348794,38.092759729456759,38.093071935385836,38.092903518785135,{"$error":"#DIV/0!"},38.09255630256191,38.09506151683604]
[null,null,null,9098.9156418501207,9098.362826316592,9098.2994810658565,9098.3740501719712,9098.3338245574032,{"$error":"#DIV/0!"},9098.2508933860718,9098.8492535440691]
[null,null,null,10.582038742053305,10.581395817596887,10.581322147071322,10.581408870940511,10.581362088551426,{"$error":"#DIV/0!"},10.581265639600531,10.581961532454455]
[]
[]
[null,null,null,38.095339471391895,9098.9156418501207,10.582038742053305]
[null,null,null,38.093024943348794,9098.362826316592,10.581395817596887]
[null,null,null,38.092759729456759,9098.2994810658565,10.581322147071322]
[null,null,null,38.093071935385836,9098.3740501719712,10.581408870940511]
[null,null,null,38.092903518785135,9098.3338245574032,10.581362088551426]
[null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,38.09255630256191,9098.2508933860718,10.581265639600531]
[null,null,null,38.09506151683604,9098.8492535440691,10.581961532454455]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №26"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС ТЕЦ-5",38.095339471391895,9098.9156418501207,10.582038742053305]
[null,"ГРС - 11 (місто)",38.093024943348794,9098.9156418501207,10.581395817596887]
[null,"ГРС Гнідин",38.092759729456759,9098.9156418501207,10.581322147071322]
[null,"ГРС Конча Заспа",38.093071935385836,9098.9156418501207,10.581408870940511]
[null,"ГРС Бортничі ",38.092903518785135,9098.9156418501207,10.581362088551426]
[null,"ГРС Осокорки",38.092903518785135,9098.9156418501207,10.581362088551426]
[null,"ГРС Осокорки-1",38.09255630256191,9098.2508933860718,10.581265639600531]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 26",null,38.09506151683604,9098.8492535440691,10.581961532454455]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]