{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 29"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Київоблгаз\", ПАТ \"Київгаз\""]
["Боярське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №29"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 70А-43-14 чинно до 23.07.2019 р.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  лупінг \"КИЇВ - БРЯНСЬК\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P11/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S11*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,9.5222222222222221,{"$f":"S12*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.457300000000004,5.0388000000000002,1.0432999999999999,0.1089,0.16250000000000001,3.5999999999999999E-3,4.36E-2,3.6700000000000003E-2,7.5999999999999998E-2,5.7999999999999996E-3,1.5621,2.4615,0.75549999999999995,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V16*238.8459","v":11471.768577000001},48.03,{"$f":"V16/3.6","v":13.341666666666667},-13.3,-12.4,null,null,null,100.00009999999999," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.410200000000003,5.0753000000000004,1.0512999999999999,0.1103,0.16739999999999999,3.7000000000000002E-3,4.41E-2,3.5999999999999997E-2,6.4600000000000005E-2,9.1999999999999998E-3,1.6049,2.4228000000000001,0.75539999999999996,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,{"$f":"V23*238.8459","v":11471.768577000001},48.03,{"$f":"V23/3.6","v":13.341666666666667},null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9085.6980359999998,38.04,10.566666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.255399999999995,5.1318999999999999,1.0694999999999999,0.1138,0.17580000000000001,3.7000000000000002E-3,4.7600000000000003E-2,3.9699999999999999E-2,8.1699999999999995E-2,7.4000000000000003E-3,1.6234999999999999,2.4500999999999999,0.75719999999999998,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,{"$f":"V30*238.8459","v":11474.157036000001},48.04,{"$f":"V30/3.6","v":13.344444444444443},-11.4,-11.8,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P31/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S31*238.8459","v":9097.6403310000005},38.090000000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,{"$f":"P33/3.6","v":9.5527777777777771},9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.313900000000004,5.0781999999999998,1.0588,0.11559999999999999,0.1782,3.8999999999999998E-3,4.8500000000000001E-2,4.0399999999999998E-2,8.1699999999999995E-2,2.7199999999999998E-2,1.7387999999999999,2.3148,0.75600000000000001,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,{"$f":"V37*238.8459","v":11478.933954},48.06,{"$f":"V37/3.6","v":13.35},null,null,6.0000000000000001E-3,0.02,"відсут",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":8203.4871045139844},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":34.346359324208557},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9.5406553678357078},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":9087.2169345139846},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":38.046359324208545},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!H7:H37)/' розрахунок'!H38","v":10.568433145613483}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Боярського ЛВУМГ                                                                                                                                        Табак С.М.                                                                       03.04.2017 р.                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                            Клименко І.А.                                                                  03.04.2017 р.                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювань та метрології                                                                                                                        Прима Ю.І.                                                                      03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":56,"n_cols":10,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,7,5,7],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,6],[4,2,4,6]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 29"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Київська область",null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС -Алмаз (місто)","ГРС - Алмаз (Погреби)","ГРС - Бровари (місто)","ГРС - Бровари (тепличне)","ГРС Бровари (Асканія Флора)"]
[1,37.979999999999997,0,35.820999999999998,364.85500000000002,93.207999999999998,22.088000000000001,{"$f":"SUM(C7:G7)","v":515.97199999999998}]
[2,37.979999999999997,0,35.881,341.99599999999998,111.78100000000001,19.893000000000001,509.55099999999993]
[3,37.979999999999997,0,35.299999999999997,338.83699999999999,103.47199999999999,20.99,498.59899999999999]
[4,37.979999999999997,0,33.488,339.05900000000003,99.891999999999996,21.547999999999998,493.98700000000002]
[5,37.979999999999997,0,31.670999999999999,340.14100000000002,93.069000000000003,19.957000000000001,484.83800000000002]
[6,38.04,0,29.68,331.45100000000002,75.45,19.82,456.40100000000001]
[7,38.04,0,29.196999999999999,317.71600000000001,96.432000000000002,19.646000000000001,462.99100000000004]
[8,38.04,0,29.026,307.40800000000002,84.575000000000003,26.47,447.47900000000004]
[9,38.04,0,29.428999999999998,329.53,103.646,27.289000000000001,489.89399999999995]
[10,38.04,0,28.414000000000001,320.03300000000002,74.858999999999995,19.829999999999998,443.13599999999997]
[11,38.04,0,29.533000000000001,322.315,91.353999999999999,22.323,465.52499999999998]
[12,38.04,0,31.434000000000001,333.23500000000001,109.01900000000001,23.222999999999999,496.91100000000006]
[13,38.04,0,32.338000000000001,333.43900000000002,97.224999999999994,23.152999999999999,486.15500000000009]
[14,38.04,0,38.139000000000003,352.11799999999999,140.90899999999999,33.798000000000002,564.96399999999994]
[15,38.04,0,64.308000000000007,499.98399999999998,148.73699999999999,24.193000000000001,737.22199999999998]
[16,38.04,0,34.371000000000002,338.22899999999998,102.872,31.433,506.90499999999997]
[17,38.04,0,31.946999999999999,335.52100000000002,103.096,27.216999999999999,497.78100000000001]
[18,38.04,0,38.661999999999999,349.79700000000003,103.096,20.321999999999999,511.87700000000001]
[19,38.04,0,38.161000000000001,354.28199999999998,123.93300000000001,26.24,542.61599999999999]
[20,38.090000000000003,0,36.049999999999997,342.65499999999997,101.294,18.207999999999998,498.20699999999999]
[21,38.090000000000003,0,31.742999999999999,326.685,71.009,16.678999999999998,446.11599999999999]
[22,38.090000000000003,0,23.007999999999999,284.90199999999999,63.421999999999997,16.564,387.89600000000002]
[23,38.090000000000003,0,26.498999999999999,313.351,85.763999999999996,17.172999999999998,442.78700000000003]
[24,38.090000000000003,0,28.15,315.07,111.55800000000001,17.140999999999998,471.91899999999998]
[25,38.090000000000003,0,28.408999999999999,306.90800000000002,94.498999999999995,15.484,445.3]
[26,38.090000000000003,0,33.420999999999999,334.64100000000002,118.797,22.103000000000002,508.96200000000005]
[27,38.08,0,31.027000000000001,337.96699999999998,96.402000000000001,20.169,485.56499999999994]
[28,38.08,0,24.384,298.08800000000002,83.721000000000004,15.641,421.83400000000006]
[29,38.08,0,20.960999999999999,286.87400000000002,64.132999999999996,14.31,386.27800000000002]
[30,38.08,0,25.35,288.68900000000002,102.708,16.155999999999999,432.90300000000008]
[31,38.08,0,28.64,266.33100000000002,90.515000000000001,16.481999999999999,401.96799999999996]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":0},994.44200000000035,10252.107,3040.4470000000001,655.54299999999967,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":14942.539000000002}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B$7:$B$37,C7:C37)","v":0},37833.822499999995,390056.98556,115678.33486999998,24940.06508,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":568509.20800999994}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D39/D38","v":38.045278155990978},{"$f":"E39/E38","v":38.046519175033971},{"$f":"F39/F38","v":38.046489503023722},{"$f":"G39/G38","v":38.044895727663956},{"$f":"H39/H38","v":38.046359324208545}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40*238.8459","v":9086.9587019180053},{"$f":"E40*238.8459","v":9087.2551142282464},{"$f":"F40*238.8459","v":9087.2480271902532},{"$f":"G40*238.8459","v":9086.8673604800533},{"$f":"H40*238.8459","v":9087.216934513981}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40/3.6","v":10.568132821108605},10.568477548620548,10.568469306395478,10.568026591017766,{"$f":"H40/3.6","v":10.568433145613485}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},38.044248510564259,38.045626206716435,38.04546127503955,38.043990354598407,38.045429341805068]
[null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},9086.7127753293807,9087.0418324067723,9087.0024391519692,9086.6511158353751,9086.9948120298395]
[null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},10.567846808490073,10.568229501865677,10.568183687510986,10.567775098499558,10.568174817168074]
[]
[]
[null,null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,null,38.044248510564259,9086.7127753293807,10.567846808490073]
[null,null,null,null,38.045626206716435,9087.0418324067723,10.568229501865677]
[null,null,null,null,38.04546127503955,9087.0024391519692,10.568183687510986]
[null,null,null,null,38.043990354598407,9086.6511158353751,10.567775098499558]
[null,null,null,null,38.045429341805068,9086.9948120298395,10.568174817168074]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №29"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Київська область","ГРС - Алмаз (місто)",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС - Алмаз (Погреби)",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС - Бровари (місто)",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС - Бровари (Тепличне)",38.049999999999997,9087,10.57]
[null,"ГРС - Бровари Асканія Флора)",38.04,9087,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 29",null,38.049999999999997,9087,10.57]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Головний інженер  Боярського ЛВУМГ                                                                Табак С.М.                                                         03.04.2017 р.                                                                                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                 Клименко І.А.                                                      03.04.2017 р.                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювань та метрології                                               Прима Ю.І.                                                         03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]