{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,10,5,19],[2,6,2,24],[1,6,1,26],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,0,2,2],[3,6,3,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 615"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ВАТ \"Кіровоградгаз\" Кіровоградська обл.,   ПАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\" "]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 615"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ЄККР",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.454899999999995,1.9011,0.57199999999999995,8.4599999999999995E-2,8.0799999999999997E-2,1E-3,1.41E-2,9.5999999999999992E-3,7.3000000000000001E-3,5.5999999999999999E-3,0.72809999999999997,0.1409,0.69510000000000005,{"$f":"P13*238.8459","v":8142.2567310000004},34.090000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.469444444444445},{"$f":"S13*238.8459","v":9028.3750199999995},37.799999999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.499999999999998},{"$f":"V13/0.0041868","v":11882.583357217924},49.75,{"$f":"V13/3.6","v":13.819444444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100}]
[2,96.101900000000001,2.0828000000000002,0.63419999999999999,9.6199999999999994E-2,9.8599999999999993E-2,1.5E-3,1.9099999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,1.09E-2,4.8999999999999998E-3,0.77010000000000001,0.16619999999999999,0.69820000000000004,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,{"$f":"V14/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,{"$f":"V14/3.6","v":13.825000000000001},-21.1,-17.8,"<0,0001","<0,0002","відсутні",100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P15/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S15*238.8459","v":9052.2596099999992},37.9,{"$f":"S15/3.6","v":10.527777777777777},{"$f":"V15/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,{"$f":"V15/3.6","v":13.825000000000001},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11887.360275150473,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9052.2596099999992,37.9,10.527777777777777,11887.360275150473,49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.890500000000003,2.1478000000000002,0.67,9.9400000000000002E-2,0.1069,1.4E-3,2.2700000000000001E-2,1.7399999999999999E-2,2.2100000000000002E-2,6.6E-3,0.84209999999999996,0.17319999999999999,0.70020000000000004,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11884.971816184197,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P19*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.5083333333333329},{"$f":"S19*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S19/3.6","v":10.538888888888888},{"$f":"V19/0.0041868","v":11884.971816184197},49.76,{"$f":"V19/3.6","v":13.822222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11884.971816184197,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[9,96.289500000000004,2.0032999999999999,0.61909999999999998,9.4600000000000004E-2,9.0800000000000006E-2,1.1999999999999999E-3,1.6400000000000001E-2,1.1299999999999999E-2,8.8999999999999999E-3,5.4999999999999997E-3,0.71099999999999997,0.1484,0.69669999999999999,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11894.525652049297,49.8,13.833333333333332,-22.2,-19.100000000000001,"<0,0001","<0,0002",null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,{"$f":"P22/3.6","v":9.4916666666666671},{"$f":"S22*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S22/3.6","v":10.522222222222222},{"$f":"V22/0.0041868","v":11894.525652049297},49.8,{"$f":"V22/3.6","v":13.833333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11894.525652049297,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8161.3644030000005,34.17,9.4916666666666671,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11894.525652049297,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.867800000000003,2.2791000000000001,0.71699999999999997,0.1115,0.1082,1.2999999999999999E-3,2.01E-2,1.38E-2,1.15E-2,5.0000000000000001E-3,0.69479999999999997,0.1699,0.70050000000000001,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8199.5797469999998},34.33,{"$f":"P26/3.6","v":9.5361111111111097},{"$f":"S26*238.8459","v":9088.0864949999996},38.049999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.569444444444443},{"$f":"V26/0.0041868","v":11916.021782745773},49.89,{"$f":"V26/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[15,95.941000000000003,2.2320000000000002,0.70250000000000001,0.10920000000000001,0.106,1.2999999999999999E-3,1.9699999999999999E-2,1.37E-2,1.1599999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,0.69540000000000002,0.16250000000000001,0.69989999999999997,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11913.633323779497,49.88,13.855555555555556,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,100.0001," "]
[16,95.841399999999993,2.3020999999999998,0.72430000000000005,0.1129,0.1094,1.2999999999999999E-3,2.0299999999999999E-2,1.41E-2,1.18E-2,4.7000000000000002E-3,0.68740000000000001,0.1704,0.70069999999999999,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.410241712047,49.9,13.861111111111111,-22.2,-18.899999999999999,null,null,null,100.00009999999997," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P29*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P29/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S29*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S29/3.6","v":10.572222222222223},{"$f":"V29/0.0041868","v":11918.410241712047},49.9,{"$f":"V29/3.6","v":13.861111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.410241712047,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11918.410241712047,49.9,13.861111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.696600000000004,2.4079999999999999,0.76570000000000005,0.1192,0.1134,1.2999999999999999E-3,2.0899999999999998E-2,1.43E-2,1.17E-2,5.0000000000000001E-3,0.67310000000000003,0.17069999999999999,0.70199999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S33*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.591666666666667},{"$f":"V33/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V33/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.783900000000003,2.3489,0.74780000000000002,0.1173,0.114,1.2999999999999999E-3,2.0799999999999999E-2,1.44E-2,1.1599999999999999E-2,4.3E-3,0.67069999999999996,0.1651,0.70130000000000003,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,-21.1,-17.100000000000001,"<0,0001","<0,0002",null,100.00009999999999," "]
[23,95.778599999999997,2.3498999999999999,0.74970000000000003,0.1179,0.1148,1.2999999999999999E-3,2.1000000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,1.2E-2,5.0000000000000001E-3,0.66910000000000003,0.16619999999999999,0.70140000000000002,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P36/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S36*238.8459","v":9102.4172490000001},38.11,{"$f":"S36/3.6","v":10.58611111111111},{"$f":"V36/0.0041868","v":11927.964077577146},49.94,{"$f":"V36/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11927.964077577146,49.94,13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.460899999999995,2.5745,0.8256,0.13059999999999999,0.12709999999999999,1.4E-3,2.3199999999999998E-2,1.61E-2,1.29E-2,3.8E-3,0.63449999999999995,0.1895,0.70430000000000004,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,100.00009999999999," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P40/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S40*238.8459","v":9135.8556750000007},38.25,{"$f":"S40/3.6","v":10.625},{"$f":"V40/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V40/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.433599999999998,2.5891000000000002,0.82869999999999999,0.1308,0.12709999999999999,1.4E-3,2.3099999999999999E-2,1.6E-2,1.3100000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.64300000000000002,0.18970000000000001,0.70440000000000003,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,-18.5,-16,null,null,"відсутні",100.00009999999999," "]
[30,95.402600000000007,2.6053000000000002,0.83489999999999998,0.1318,0.12839999999999999,1.4E-3,2.3699999999999999E-2,1.66E-2,1.49E-2,4.4999999999999997E-3,0.64529999999999998,0.1908,0.70469999999999999,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S42/3.6","v":10.627777777777776},11947.071749307348,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00020000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P43*238.8459","v":8247.3489270000009},34.53,{"$f":"P43/3.6","v":9.5916666666666668},{"$f":"S43*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S43/3.6","v":10.627777777777776},{"$f":"V43/0.0041868","v":11947.071749307348},50.02,{"$f":"V43/3.6","v":13.894444444444446},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.0661018981118,34.311102270954244,9.5308617419317372,9083.0518581565248,38.028920982761385,10.563589161878157]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                                Охримчук  А.О.                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                          Степанова  О.Г                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                                Байда Ю.А."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[44,0,44,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,42,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №830",null,"№ 615"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС 3 м. Кривий Ріг",38.024188179707487,9081.9214475515964,10.562274494363191]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Веселе",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Савро",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м.Жовті Води",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Сергіївка",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС с.Кам'яне Поле",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ГРС 3 м. Кривий Ріг",37.869999999999997,9045,10.52]
[null,"ПРАТ \"ПІВНІЧНИЙ ГЗК\"",38.022969236911869,9081.6303080625294,10.561935899142187]
[null,"ГРС с.Веселе",38.026413568351593,9082.452972505147,10.562892657875443]
[null,"ГРС с.Савро",38.025951793334158,9082.3426794355109,10.562764387037266]
[null,"ГРС м.Жовті Води",38.043213820811253,9086.4656439241026,10.567559394669793]
[null,"ГРС м. П'ятихатки",38.025453794841781,9082.2237345373997,10.562626054122717]
["Кіровоградська обл.","ГРС м.Жовті Води (Володимирівка)",38.028294147944308,9082.9021412304919,10.563415041095642]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 615",null,38.028920982761385,9083.0518581565266,10.563589161878163]
[]
[]
[]
["Начальник  Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
["В.о.начальника  служби ГВ та М               ",null,"       ","Потабашній Є.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]