{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,3,24],[5,10,5,19],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,6,2,24],[6,5,6,24]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 617"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Криворізьким  ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ \"Криворіжгаз\", ПАТ \"Дніпропетровськгаз\"ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Криворізьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ПАТ \"КТЗ \"КОНСТАР\",ПАТ КТЗ \"КОНСТАР\"Випробувальний стенд, ПАТ ІВН \"ЕНЕРГІЯ\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,"Маршрут № 617"]
["Свідоцтво № ПЄ 0048/2013  чинне до  16.05.2018р."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ШДО, ШДКРІ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.900199999999998,2.1425000000000001,0.67310000000000003,0.1009,0.112,1.4E-3,2.47E-2,1.9400000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,5.3E-3,0.82420000000000004,0.1719,0.70030000000000003,{"$f":"P13*238.8459","v":8180.4720749999997},34.25,{"$f":"P13/3.6","v":9.5138888888888893},{"$f":"S13*238.8459","v":9066.5903639999997},37.96,{"$f":"S13/3.6","v":10.544444444444444},{"$f":"V13/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,{"$f":"V13/3.6","v":13.827777777777778},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":100.0001}]
[2,95.828599999999994,2.2027000000000001,0.67500000000000004,9.9199999999999997E-2,0.1084,1.6999999999999999E-3,2.24E-2,1.67E-2,2.2599999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,0.84519999999999995,0.17269999999999999,0.7006,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,{"$f":"V14/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,13.825000000000001,null,null,null,null,null,100.00019999999999]
[3,95.961100000000002,2.1528,0.65910000000000002,9.7799999999999998E-2,0.1026,1.5E-3,2.0400000000000001E-2,1.47E-2,1.8700000000000001E-2,4.1000000000000003E-3,0.79820000000000002,0.16900000000000001,0.69950000000000001,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,{"$f":"V15/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,13.827777777777778,-20.100000000000001,-17.2,"<0,0001",1.9E-3,"відсутні",99.999999999999972,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P16*238.8459","v":8175.6951569999992},34.229999999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.5083333333333329},{"$f":"S16*238.8459","v":9061.8134460000001},37.94,{"$f":"S16/3.6","v":10.538888888888888},{"$f":"V16/0.0041868","v":11889.748734116747},49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$44+$N$44","v":100.00010000000002},{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.6951569999992,34.229999999999997,9.5083333333333329,9061.8134460000001,37.94,10.538888888888888,11889.748734116747,49.78,13.827777777777778,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B19:M19)+$K$44+$N$44","v":100.00010000000003}," "]
[6,95.886099999999999,2.2252000000000001,0.66739999999999999,9.9000000000000005E-2,0.10390000000000001,1.8E-3,2.07E-2,1.49E-2,1.9400000000000001E-2,3.8999999999999998E-3,0.78810000000000002,0.16969999999999999,0.7,{"$f":"P18*238.8459","v":8182.8605339999995},34.26,{"$f":"P18/3.6","v":9.5166666666666657},{"$f":"S18*238.8459","v":9068.9788229999995},37.97,{"$f":"S18/3.6","v":10.547222222222222},{"$f":"V18/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,{"$f":"V18/3.6","v":13.836111111111112},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B20:M20)+$K$44+$N$44","v":0}," "]
[7,95.683000000000007,2.2928000000000002,0.69359999999999999,0.1016,0.1114,1.8E-3,2.3099999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,2.53E-2,7.4000000000000003E-3,0.86219999999999997,0.18079999999999999,0.70169999999999999,{"$f":"P19*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P19/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S19*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S19/3.6","v":10.552777777777779},{"$f":"V19/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,{"$f":"V19/3.6","v":13.825000000000001},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B21:M21)+$K$44+$N$44","v":100.00000000000003},"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P20/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S20*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S20/3.6","v":10.552777777777779},{"$f":"V20/0.0041868","v":11887.360275150473},49.77,{"$f":"V20/3.6","v":13.825000000000001},null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.745500000000007,2.2844000000000002,0.6976,0.1038,0.10979999999999999,1.6999999999999999E-3,2.2200000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,2.1399999999999999E-2,4.3E-3,0.81610000000000005,0.17699999999999999,0.70130000000000003,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,{"$f":"V21/0.0041868","v":11896.914111015572},49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[10,95.828000000000003,2.2648000000000001,0.68540000000000001,0.1031,0.10680000000000001,1.6999999999999999E-3,2.1499999999999998E-2,1.5599999999999999E-2,2.0500000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,0.7782,0.16980000000000001,0.7006,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11901.691028948122,49.83,13.841666666666665,-21.1,-17.600000000000001,"<0,0001",2.8E-3,null,100.00020000000001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P23/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S23*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S23/3.6","v":10.555555555555555},11901.691028948122,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11901.691028948122,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.645899999999997,2.3603999999999998,0.71789999999999998,0.1087,0.11459999999999999,1.8E-3,2.3300000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,2.29E-2,5.3E-3,0.80120000000000002,0.18110000000000001,0.70220000000000005,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11904.079487914398,49.84,13.844444444444445,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,95.4315,2.4548999999999999,0.75160000000000005,0.1118,0.1225,2E-3,2.5499999999999998E-2,1.89E-2,2.7300000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,0.85670000000000002,0.1918,0.70399999999999996,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11901.691028948122,49.83,13.841666666666665,null,null,"<0,0001",2.5000000000000001E-3,null,99.999899999999982," "]
[15,95.4071,2.4780000000000002,0.77,0.11550000000000001,0.1245,1.8E-3,2.6200000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,2.7E-2,5.1000000000000004E-3,0.83089999999999997,0.19439999999999999,0.70430000000000004,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,11908.856405846947,49.86,13.85,-20.100000000000001,-17.600000000000001,null,null,null,99.999899999999997," "]
[16,95.242400000000004,2.5750999999999999,0.79490000000000005,0.11849999999999999,0.1305,2.0999999999999999E-3,2.76E-2,2.07E-2,3.0599999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.85170000000000001,0.2014,0.70569999999999999,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[17,95.305199999999999,2.5430000000000001,0.78659999999999997,0.1177,0.1278,2E-3,2.6800000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,2.9499999999999998E-2,4.7000000000000002E-3,0.83609999999999995,0.20069999999999999,0.70520000000000005,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P30/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S30*238.8459","v":9114.359543999999},38.159999999999997,{"$f":"S30/3.6","v":10.6},{"$f":"V30/0.0041868","v":11911.244864813221},49.87,{"$f":"V30/3.6","v":13.852777777777776},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11911.244864813221,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.227099999999993,2.6031,0.8095,0.1211,0.1285,2E-3,2.6800000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,2.7199999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,0.83109999999999995,0.19950000000000001,0.70579999999999998,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11916.021782745773,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.444299999999998,2.5059,0.78639999999999999,0.1198,0.12379999999999999,1.6999999999999999E-3,2.4400000000000002E-2,1.7600000000000001E-2,2.18E-2,5.1999999999999998E-3,0.76139999999999997,0.18770000000000001,0.70409999999999995,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,-19.8,-16.7,"<0,0001",2.0999999999999999E-3,null,100,"ОК"]
[22,95.600099999999998,2.4279999999999999,0.76039999999999996,0.1174,0.1201,1.6999999999999999E-3,2.3400000000000001E-2,1.6799999999999999E-2,2.0799999999999999E-2,4.5999999999999999E-3,0.73170000000000002,0.17519999999999999,0.70289999999999997,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11923.187159644598,49.92,13.866666666666667,null,null,null,null,null,100.00019999999999," "]
[23,95.539599999999993,2.4592000000000001,0.76859999999999995,0.1178,0.12139999999999999,1.6999999999999999E-3,2.3900000000000001E-2,1.7299999999999999E-2,2.1700000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.74260000000000004,0.18210000000000001,0.70330000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11920.798700678321,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.701700000000002,2.4070999999999998,0.76659999999999995,0.1197,0.1163,1.2999999999999999E-3,2.1100000000000001E-2,1.46E-2,1.21E-2,3.8999999999999998E-3,0.6613,0.17419999999999999,0.70199999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37*238.8459","v":8218.6874189999999},34.409999999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.5583333333333318},{"$f":"S37*238.8459","v":9109.5826259999994},38.14,{"$f":"S37/3.6","v":10.594444444444445},{"$f":"V37/0.0041868","v":11930.352536543423},49.95,{"$f":"V37/3.6","v":13.875},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11930.352536543423,49.95,13.875,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.468999999999994,2.5695999999999999,0.82379999999999998,0.1303,0.12690000000000001,1.4E-3,2.3E-2,1.5900000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,3.7000000000000002E-3,0.63490000000000002,0.1888,0.70420000000000005,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,95.396100000000004,2.6116999999999999,0.83489999999999998,0.13139999999999999,0.1275,1.4E-3,2.3300000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,1.29E-2,6.1000000000000004E-3,0.64659999999999995,0.192,0.70469999999999999,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11944.68329034107,50.01,13.891666666666666,null,null,"<0,0001","<0,0002",null,100.00010000000002," "]
[29,94.258499999999998,3.1004,0.89849999999999997,0.12859999999999999,0.16259999999999999,4.0000000000000001E-3,3.9300000000000002E-2,3.0800000000000001E-2,9.1999999999999998E-2,3.7000000000000002E-3,1.0176000000000001,0.26400000000000001,0.7147,{"$f":"P41*238.8459","v":8287.9527300000009},34.700000000000003,9.6388888888888893,{"$f":"S41*238.8459","v":9181.2363960000002},38.44,{"$f":"S41/3.6","v":10.677777777777777},11918.410241712047,49.9,{"$f":"V41/3.6","v":13.861111111111111},-17.899999999999999,-15,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[30,94.679900000000004,2.8494999999999999,0.92069999999999996,0.13320000000000001,0.1656,2.5000000000000001E-3,3.6700000000000003E-2,2.8400000000000002E-2,5.2699999999999997E-2,3.8E-3,0.89049999999999996,0.2366,0.71130000000000004,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P42/3.6","v":9.6222222222222218},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S42/3.6","v":10.661111111111111},11927.964077577146,49.94,{"$f":"V42/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,100.0001]
[31,95.471500000000006,2.4719000000000002,0.73740000000000006,0.10979999999999999,0.121,2.3999999999999998E-3,2.5700000000000001E-2,1.9E-2,3.2500000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,0.82730000000000004,0.17630000000000001,0.70369999999999999,8213.9105010000003,34.39,{"$f":"P43/3.6","v":9.5527777777777771},9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S43/3.6","v":10.58611111111111},11908.856405846947,49.86,13.85,null,null,null,null,"відсутні",100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.289733983378,34.358093373105326,9.5439148258625899,9094.515632705612,38.076917513365764,10.576921531490495]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник   Криворізького ЛВУМГ                                                                                                                                              Охримчук  А.О                                                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                        Степанова О.Г                                                                                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                                               Байда Ю.А."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":62,"n_cols":6,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[52,0,52,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,48,0],[49,0,51,0],[1,0,1,2]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №617 "]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Дніпропетровська область","ГРС смт Радушне",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС Вороновиця"]
[null,"ГРС Побережне"]
[null,"ГРС Іллінці"]
[null,"ГРС Тягун"]
[null,"ГРС Оратів"]
[null,"ГРС Осична"]
[null,"ГРС Росоша"]
[null,"ГРС Погребище"]
[null,"ГРС с.Радіонівка",38.07,9093,10.58]
[null,"ГРС с.Гейківка",38.090000000000003,9098,10.58]
[null,"ГРС 6 м.Кривий Ріг",38.07,9094,10.58]
[null,"ПАТ \"КТЗ\"Констар",37.97,9070,10.55]
[null,"ПАТ \"КТЗ\"Констар Випробувальний стенд",{"$f":"G45-D2","v":0},0,{"$f":"I45-F2","v":0}]
[null,"ПАТ\" ІВН ЕНЕРГІЯ\"",{"$f":"G46-D3","v":0},0,{"$f":"I46-F3","v":0}]
[null,"ГРС 4 м.Кривий Ріг",38.06,9091,10.57]
[null,"ГРС с.Андріївка",38.090000000000003,9098,10.58]
[null,"ГРС с.Зелена Балка",38.090000000000003,9098,10.58]
[null,"ГРС с.Карпівка",38.090000000000003,9097,10.58]
[null,"ГРС с.Степове",38.090000000000003,9098,10.58]
["Кіровоградська область","ГРС с.Кірове (Прогрес)",38.090000000000003,9098,10.58]
[null,{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},37.89,null,10.52]
[null,"ГРС с.Марфівка",38.090000000000003,9098,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 617",null,38.08,9095,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник Криворізького  ЛВУМГ                                      ",null,null,"Охримчук А.О."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                              ",null,null,"Степанова О.Г."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М               ",null,"       ","Байда Ю.А."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]