{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,12,46,15],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,12,48,15],[48,25,48,26],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[49,25,49,26],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[42,0,42,13],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,1,8,12],[9,3,10,3],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[4,21,4,22],[7,27,10,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,4,10,4],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[7,25,10,25]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 870"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\", ВАТ\"Кіровоградгаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 870"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Єлець-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P12/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S12*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S12/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S13*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.163799999999995,2.1185,0.65480000000000005,0.1017,9.8299999999999998E-2,1.5E-3,1.84E-2,1.3100000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,1E-3,0.67030000000000001,0.1484,0.69799999999999995,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,"11 918","49,90",{"$f":"V17/3.6","v":13.861111111111111},"-21,9",null,null,null,null,99.999999999999957,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,{"$f":"P21/3.6","v":9.5138888888888893},9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S21/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.895300000000006,2.2789000000000001,0.71709999999999996,0.11409999999999999,0.11169999999999999,1.6000000000000001E-3,2.2200000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,1.6899999999999998E-2,1E-3,0.66149999999999998,0.1633,0.7006,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11932,49.96,13.877777777777778,"-22,3",null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,{"$f":"P27/3.6","v":9.5444444444444443},9100.0287900000003,38.1,{"$f":"S27/3.6","v":10.583333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.868200000000002,2.3241999999999998,0.72940000000000005,0.11550000000000001,0.1116,1.5E-3,2.1000000000000001E-2,1.49E-2,1.2800000000000001E-2,8.9999999999999998E-4,0.64019999999999999,0.1598,0.70069999999999999,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,"11 938","49,98",{"$f":"V31/3.6","v":13.883333333333333},"-22,1",null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5500000000000007},9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S34/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9104.8057079999999,38.119999999999997,{"$f":"S37/3.6","v":10.588888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.432299999999998,2.6143000000000001,0.82789999999999997,0.13239999999999999,0.12870000000000001,1.6000000000000001E-3,2.4E-2,1.7299999999999999E-2,1.37E-2,8.9999999999999998E-4,0.61729999999999996,0.18959999999999999,0.7046,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,"11 958","50,07",13.908333333333333,"-21,6",null,0,0,"відсутні",100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P40/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S40*238.8459","v":9145.4095109999998},38.29,{"$f":"S40/3.6","v":10.636111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P41/3.6","v":9.5944444444444432},9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9145.4095109999998,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"8201","v":8201},{"$f":"AVERAGE(P12:P42)","v":34.34129032258064},9.5392473118279604,{"$f":"9094","v":9094},38.081290322580649,10.578136200716852]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[13,0,13,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[8,0,12,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 870"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Хорішки",38.07505756002405,9094.0713904757486,10.576404877784459]
[null,"ГРС Запсілля",38.075654726760931,9094.2140213024686,10.576570757433592]
[null,"ГРС Білецьківка",38.073685648853846,9093.7437151175818,10.576023791348291]
["Кіровоградська область ","ГРС Павлівка",38.073117115935808,9093.6079233610926,10.575865865537724]
[null,"ГРС Павлиш",38.077950958217549,9094.7624667713335,10.577208599504875]
[null,"ГРС Власівка",38.07907628326209,9095.0312460443893,10.577521189795025]
[null,"ГРС Вишнівці",38.075024641279917,9094.0635279686794,10.576395733688866]
[null,"ГРС Червона Кам'янка",38.074799174997324,9094.0096762714929,10.576333104165924]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 870",null,38.076439647332805,9094.401496362887,10.576788790925779]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]