{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[50,12,50,15],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[7,25,10,25],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[9,6,10,6],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 878"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Кременчукгаз\", ВАТ \"Кіровоградгаз\", "]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 878"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P12/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S12*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S12/3.6","v":10.616666666666665},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S13*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.829400000000007,4.391,1.2395,0.1321,0.2263,4.4999999999999997E-3,5.3400000000000003E-2,4.3999999999999997E-2,5.21E-2,5.9999999999999995E-4,1.3025,1.7245999999999999,0.74539999999999995,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,"11 658","48,81",{"$f":"V17/3.6","v":13.558333333333334},"-9,1",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.6277777777777764},9171.6825599999993,38.4,{"$f":"S21/3.6","v":10.666666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8278.3988939999999,34.659999999999997,9.6277777777777764,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.77,4.3860999999999999,1.2023999999999999,0.1295,0.22359999999999999,4.7000000000000002E-3,5.3600000000000002E-2,4.48E-2,4.99E-2,8.9999999999999998E-4,1.3836999999999999,1.7507999999999999,0.74550000000000005,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,"11 636","48,72",{"$f":"V24/3.6","v":13.533333333333333},"-9,4",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P27/3.6","v":9.6111111111111107},9154.963346999999,38.33,{"$f":"S27/3.6","v":10.647222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.004300000000001,4.3456000000000001,1.101,0.1217,0.2026,4.4999999999999997E-3,5.0999999999999997E-2,4.1399999999999999E-2,4.65E-2,1E-3,1.5495000000000001,1.5308999999999999,0.74160000000000004,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11641,48.74,13.53888888888889,-9.1,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.5888888888888903},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S34/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S37/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.819900000000004,4.3365999999999998,1.1852,0.12970000000000001,0.2271,4.7000000000000002E-3,5.4399999999999997E-2,4.5199999999999997E-2,5.0900000000000001E-2,8.9999999999999998E-4,1.3137000000000001,1.8317000000000001,0.74570000000000003,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11628,48.68,13.522222222222222,-9.6,null,2E-3,2.3E-3,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,{"$f":"P40/3.6","v":9.6055555555555543},9150.1864290000012,38.31,{"$f":"S40/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,{"$f":"P41/3.6","v":9.6055555555555543},9150.1864290000012,38.31,{"$f":"S41/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.2912219999998,34.58,{"$f":"P42/3.6","v":9.6055555555555543},9150.1864290000012,38.31,{"$f":"S42/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(O12:O42)","v":8258.3666572258062},34.576129032258059,9.6044802867383563,9148.8766289032246,38.304516129032251,10.640143369175625]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[6,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 878"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Крюків",38.304086127922957,9148.7739249012739,10.640023924423044]
["Кіровоградська область","ГРС Успенка",38.304844808257542,9148.9551325886005,10.640234668960428]
[null,"ГРС Онуфріївка",38.304904290668269,9148.9693397185238,10.640251191852297]
[null,"ГРС Світловодськ",38.305454172698482,9149.1006767869239,10.64040393686069]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 878",null,38.304675276072892,9148.9146405213778,10.640187576686914]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]