{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 627"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 627"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Петровськ - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8094.4875510000002},33.89,{"$f":"P11/3.6","v":9.4138888888888896},{"$f":"S11*238.8459","v":8966.2750859999996},37.54,{"$f":"S11/3.6","v":10.427777777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8094.4875510000002},33.89,9.4138888888888896,{"$f":"S12*238.8459","v":8966.2750859999996},37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,92.226399999999998,3.6029,0.75860000000000005,6.9500000000000006E-2,9.9599999999999994E-2,4.0000000000000002E-4,1.9099999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.6E-2,7.9000000000000008E-3,3.1206999999999998,6.1800000000000001E-2,0.71879999999999999,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,11608,48.6,13.5,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094.4875510000002,33.89,9.4138888888888896,8966.2750859999996,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.789500000000004,2.8997999999999999,0.68389999999999995,7.8E-2,0.1,6.9999999999999999E-4,1.84E-2,1.5900000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,2.2953000000000001,9.8599999999999993E-2,0.71020000000000005,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,11696,48.97,13.6,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,{"$f":"P20/3.6","v":9.4249999999999989},8980.6058400000002,37.6,{"$f":"S20/3.6","v":10.444444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,9.4249999999999989,8980.6058400000002,37.6,10.444444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.0413870000002,33.93,{"$f":"P26/3.6","v":9.4249999999999989},8980.6058400000002,37.6,{"$f":"S26/3.6","v":10.444444444444445},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,93.151399999999995,3.3231000000000002,0.78290000000000004,8.1600000000000006E-2,0.1071,6.9999999999999999E-4,2.0199999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,2.6800000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,2.2873999999999999,0.19370000000000001,0.71560000000000001,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,11706,49.01,13.61,-12,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.469444444444445},9021.2096430000001,37.770000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.491666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.64,3.0384000000000002,0.72960000000000003,7.9500000000000001E-2,0.1009,8.9999999999999998E-4,1.9099999999999999E-2,1.6E-2,8.0999999999999996E-3,6.6E-3,2.1164000000000001,0.2445,0.71230000000000004,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,11704,49,13.61,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,{"$f":"S36/3.6","v":10.463888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,9.4444444444444446,8997.3250530000005,37.67,10.463888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P39/3.6","v":9.4444444444444446},8997.3250530000005,37.67,{"$f":"S39/3.6","v":10.463888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8120.7605999999996,34,{"$f":"P40/3.6","v":9.4444444444444446},8997.3250530000005,37.67,{"$f":"S40/3.6","v":10.463888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,91.638999999999996,4.1272000000000002,0.99390000000000001,9.5699999999999993E-2,0.14499999999999999,2E-3,0.03,2.5399999999999999E-2,3.56E-2,7.1000000000000004E-3,2.4516,0.44750000000000001,0.72819999999999996,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P41/3.6","v":9.5416666666666661},9085.6980359999998,38.04,{"$f":"S41/3.6","v":10.566666666666666},11684,48.92,13.59,-11.9,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8117,33.979999999999997,9.44,8993,37.65,10.46]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.04.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                          03.04.2017 р.                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[10,4,10,5],[12,4,12,5],[14,4,14,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №627"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС с. Кам`янка (Новопсковський р-н)",37.65,8993,10.46]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 627",null,37.65,8993,10.46]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                           03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                  03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                  03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]