{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,1,7,12],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22],[8,5,9,5],[8,12,9,12],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,13,6,22],[41,0,41,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[7,13,9,13],[6,0,9,0],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 630"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 630"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводах  \"Краснодарський Край-Серпухов\" 2н. та \"Ставрополь-Москва\" 2н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8197.191288},34.32,{"$f":"P11/3.6","v":9.5333333333333332},{"$f":"S11*238.8459","v":9083.309577},38.03,{"$f":"S11/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,95.684100000000001,2.1876000000000002,0.61799999999999999,8.77E-2,8.8400000000000006E-2,8.0000000000000004E-4,1.6299999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,9.4000000000000004E-3,1.1228,0.16930000000000001,0.69979999999999998,{"$f":"P12*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,9.4611111111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9016.4327250000006},37.75,10.486111111111111,11830,49.53,13.76,null,null,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.366299999999995,2.3607999999999998,0.66920000000000002,9.3200000000000005E-2,9.3700000000000006E-2,8.9999999999999998E-4,1.72E-2,1.2500000000000001E-2,6.0000000000000001E-3,5.7999999999999996E-3,1.0914999999999999,0.28289999999999998,0.70289999999999997,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,11823,49.5,13.75,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4777777777777761},9030.7634790000011,37.81,{"$f":"S20/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.063699999999997,2.4403000000000001,0.67810000000000004,9.1300000000000006E-2,9.6100000000000005E-2,8.0000000000000004E-4,1.8200000000000001E-2,1.37E-2,1.01E-2,8.5000000000000006E-3,1.3277000000000001,0.2515,0.70440000000000003,8139.8682719999997,34.08,{"$f":"P26/3.6","v":9.4666666666666668},9021.2096430000001,37.770000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.491666666666667},11797,49.39,13.72,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.8682719999997,34.08,9.4666666666666668,9021.2096430000001,37.770000000000003,10.491666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.387500000000003,2.3841999999999999,0.69479999999999997,0.10199999999999999,0.1013,1E-3,1.8800000000000001E-2,1.3299999999999999E-2,4.1999999999999997E-3,6.1000000000000004E-3,1.0782,0.20860000000000001,0.70269999999999999,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,11847,49.6,13.78,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P33/3.6","v":9.4944444444444436},9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9047.4826920000014,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,{"$f":"P39/3.6","v":9.4944444444444436},9047.4826920000014,37.880000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,92.195800000000006,3.6762999999999999,0.79200000000000004,6.9699999999999998E-2,9.9299999999999999E-2,4.0000000000000002E-4,1.6199999999999999E-2,1.34E-2,5.8999999999999999E-3,7.3000000000000001E-3,2.8839000000000001,0.23980000000000001,0.72009999999999996,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P40/3.6","v":9.4222222222222225},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S40/3.6","v":10.438888888888888},11610,48.61,13.5,null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.6529280000004,33.92,{"$f":"P41/3.6","v":9.4222222222222225},8975.8289219999988,37.58,{"$f":"S41/3.6","v":10.438888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8146,34.11,9.4700000000000006,9027,37.799999999999997,10.5]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.04.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                         03.04.2017 р.                            "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                 03.04.2017 р.  "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[15,2,15,3],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,15,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №630"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Марківка",37.799999999999997,9027,10.5]
[null,"ГРС с. Лісна Поляна",37.799999999999997,9027,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 630",null,37.799999999999997,9027,10.5]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                            03.04.2017 р.  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                   03.04.2017 р.  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                   03.04.2017 р.  "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]