{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 634"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС \"Лисичанськ\" філії ПДМН ПАТ \"Укртранснафта\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 634"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Лоскутівка\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8144.4779978699999},34.099299999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.472027777777777},{"$f":"S11*238.8459","v":9019.0361453099995},37.760899999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.489138888888888},{"$f":"V11/0.0041868","v":11488.965319575809},48.101999999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.361666666666665},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.4779978699999,34.099299999999999,9.472027777777777,9019.0361453099995,37.760899999999999,10.489138888888888,11488.965319575809,48.101999999999997,13.361666666666665,null,null,null,null,null,0]
[3,91.143199999999993,3.423,1.1140000000000001,0.14299999999999999,0.24909999999999999,5.1999999999999998E-3,6.6400000000000001E-2,5.4300000000000001E-2,0.114,8.8999999999999999E-3,2.6564000000000001,1.0225,0.73980000000000001,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.8064592599994,34.251399999999997,9.5142777777777763,9059.0906027400015,37.928600000000003,10.535722222222223,11559.209897773955,48.396099999999997,13.443361111111109,null,null,null,null,null,0," "]
[14,91.252200000000002,3.3603000000000001,1.1126,0.1469,0.2591,6.1000000000000004E-3,6.7199999999999996E-2,5.91E-2,0.1053,1.01E-2,2.7863000000000002,0.83479999999999999,0.73799999999999999,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,-2.8,-5.0999999999999996,4.0000000000000002E-4,2E-3,"відс",100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.6694572799997,34.2592,9.5164444444444438,9061.24021584,37.937600000000003,10.538222222222222,11575.905225948218,48.466000000000001,13.462777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8179.1732669197118},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.244562150406239},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.5123783751128421},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9057.34157637715},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":37.921277176527404},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.533688104590944}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,5,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[1,0,1,4],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 634"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС НПЗ","ГРС НПС"]
[1,37.760899999999999,0,484.16,{"$f":"D7+C7","v":484.16}]
[2,37.760899999999999,0,337.91,337.91]
[3,37.928600000000003,0,352.24,352.24]
[4,37.928600000000003,0,489.2,489.2]
[5,37.928600000000003,0,343.54,343.54]
[6,37.928600000000003,0,263.60000000000002,263.60000000000002]
[7,37.928600000000003,0,418.93,418.93]
[8,37.928600000000003,0,411.41,411.41]
[9,37.928600000000003,0,335.77,335.77]
[10,37.928600000000003,0,411.98,411.98]
[11,37.928600000000003,0,462.9,462.9]
[12,37.928600000000003,0,471.82,471.82]
[13,37.928600000000003,0,408.88,408.88]
[14,37.937600000000003,0,389.25,389.25]
[15,37.937600000000003,0,449.48,449.48]
[16,37.937600000000003,0,366.82,366.82]
[17,37.937600000000003,0,253.94,253.94]
[18,37.937600000000003,0,274.60000000000002,274.60000000000002]
[19,37.937600000000003,0,370.32,370.32]
[20,37.937600000000003,0,447.81,447.81]
[21,37.937600000000003,0,268.11,268.11]
[22,37.937600000000003,0,392.13,392.13]
[23,37.937600000000003,0,190.96,190.96]
[24,37.937600000000003,0,235.89,235.89]
[25,37.937600000000003,0,216.75,216.75]
[26,37.937600000000003,0,181.98,181.98]
[27,37.937600000000003,0,513.63,513.63]
[28,37.937600000000003,0,446.13,446.13]
[29,37.937600000000003,0,277.36,277.36]
[30,37.937600000000003,0,435.47,435.47]
[31,37.937600000000003,0,405.87,405.87]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":0},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":11308.839999999997},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":11308.839999999997}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":428845.65618500003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":428845.65618500003}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D39/D38","v":37.921277176527404},{"$f":"E39/E38","v":37.921277176527404}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40*238.8459","v":9057.3415763771463},{"$f":"E40*238.8459","v":9057.3415763771463}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D40/3.6","v":10.533688104590945},{"$f":"E40/3.6","v":10.533688104590945}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №634"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС НПС",37.92,9057,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 634",null,37.92,9057,10.53]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]