{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 638"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ЛУГАНСЬКГАЗ\""]
["Новопсковський  п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 638"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Оренбург - Новопсков\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.653700000000001,2.2012999999999998,0.61970000000000003,8.7900000000000006E-2,8.8999999999999996E-2,8.9999999999999998E-4,1.61E-2,1.1900000000000001E-2,4.0000000000000001E-3,7.9000000000000008E-3,1.1408,0.1668,0.7,{"$f":"P11*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.4611111111111121},{"$f":"S11*238.8459","v":9016.4327250000006},37.75,{"$f":"S11/3.6","v":10.486111111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11827.648968000001},49.52,{"$f":"V11/3.6","v":13.755555555555556},-10.3,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8135.0913540000001},34.06,9.4611111111111121,{"$f":"S12*238.8459","v":9016.4327250000006},37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.2804,2.4095,0.68169999999999997,9.4500000000000001E-2,9.4899999999999998E-2,1.1000000000000001E-3,1.7500000000000002E-2,1.2699999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,6.4999999999999997E-3,1.1233,0.27139999999999997,0.70340000000000003,8151.8105670000004,34.130000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.4805555555555561},9035.5403969999988,37.83,{"$f":"S20/3.6","v":10.508333333333333},{"$f":"V20*238.8459","v":11822.87205},49.5,{"$f":"V20/3.6","v":13.75},-9.4,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9035.5403969999988,37.83,10.508333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,94.754900000000006,2.5937000000000001,0.7087,9.3200000000000005E-2,9.7600000000000006E-2,1E-3,1.84E-2,1.38E-2,8.0000000000000002E-3,6.7000000000000002E-3,1.4158999999999999,0.28810000000000002,0.70660000000000001,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,11784.656706000002,49.34,13.705555555555556,-17.899999999999999,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,95.089799999999997,2.4411,0.68740000000000001,9.4E-2,9.8900000000000002E-2,1E-3,1.8599999999999998E-2,1.4E-2,9.7999999999999997E-3,7.4999999999999997E-3,1.2988999999999999,0.23899999999999999,0.70440000000000003,8144.6451900000002,34.1,9.4722222222222232,9028.3750199999995,37.799999999999997,10.499999999999998,11806.152837,49.43,13.730555555555554,-16.5,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,95.224400000000003,2.3860000000000001,0.67290000000000005,9.2100000000000001E-2,9.6000000000000002E-2,8.9999999999999998E-4,1.8200000000000001E-2,1.35E-2,7.7999999999999996E-3,7.4000000000000003E-3,1.2439,0.2369,0.70340000000000003,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9025.9865609999997,37.79,10.497222222222222,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,-18.2,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,95.184600000000003,2.4245999999999999,0.68359999999999999,9.4600000000000004E-2,9.8000000000000004E-2,8.9999999999999998E-4,1.8200000000000001E-2,1.38E-2,5.1999999999999998E-3,7.1999999999999998E-3,1.2485999999999999,0.22070000000000001,0.7036,8147.033649,34.11,{"$f":"P26/3.6","v":9.4749999999999996},9030.7634790000011,37.81,{"$f":"S26/3.6","v":10.502777777777778},11815.706673000001,49.47,13.741666666666665,-18.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,95.404799999999994,2.3329,0.66979999999999995,9.6100000000000005E-2,9.8699999999999996E-2,1.1000000000000001E-3,1.8599999999999998E-2,1.38E-2,6.0000000000000001E-3,7.1999999999999998E-3,1.1508,0.20019999999999999,0.70220000000000005,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,11832.425885999999,49.54,13.761111111111111,-18.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.8105670000004,34.130000000000003,9.4805555555555561,9033.1519380000009,37.82,10.505555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.399900000000002,2.3891,0.69830000000000003,0.1023,0.1022,1.1999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,6.8999999999999999E-3,1.0624,0.20100000000000001,0.7026,8166.1413209999992,34.19,{"$f":"P33/3.6","v":9.4972222222222218},9049.8711509999994,37.89,{"$f":"S33/3.6","v":10.525},11851.533557999999,49.62,13.783333333333331,-19.600000000000001,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,95.460300000000004,2.3618999999999999,0.68930000000000002,0.1008,0.1014,1.2999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.3299999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,7.1000000000000004E-3,1.0551999999999999,0.18559999999999999,0.70209999999999995,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,11853.922017000001,49.63,13.786111111111111,-19.100000000000001,null," ",null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,{"$f":"S36/3.6","v":10.525},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,94.995500000000007,2.4590000000000001,0.67669999999999997,9.1800000000000007E-2,9.5899999999999999E-2,1.1000000000000001E-3,1.7999999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,6.8999999999999999E-3,1.3402000000000001,0.2944,0.70499999999999996,8135.0913540000001,34.06,9.4611111111111121,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,11787.045165,49.35,13.708333333333334,-18.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,94.696899999999999,2.5278,0.67,8.5599999999999996E-2,0.09,1.1000000000000001E-3,1.6899999999999998E-2,1.23E-2,4.7000000000000002E-3,7.3000000000000001E-3,1.5018,0.3856,0.70679999999999998,8115.9836819999991,33.979999999999997,9.4388888888888882,8994.9365939999989,37.659999999999997,10.46111111111111,11741.664444,49.16,13.655555555555555,-19,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,94.929500000000004,2.4462000000000002,0.71230000000000004,0.1023,0.11210000000000001,1.1000000000000001E-3,1.6799999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,7.7999999999999996E-3,1.3448,0.31019999999999998,0.70589999999999997,8142.2567310000004,34.090000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.469444444444445},9023.5981019999999,37.78,{"$f":"S39/3.6","v":10.494444444444445},11787.045165,49.35,13.708333333333334,-19.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,92.8703,2.9279000000000002,0.86380000000000001,0.1202,0.17399999999999999,5.0000000000000001E-4,1.26E-2,8.8000000000000005E-3,2.7000000000000001E-3,7.1000000000000004E-3,2.3035000000000001,0.70860000000000001,0.72109999999999996,8094.4875510000002,33.89,{"$f":"P40/3.6","v":9.4138888888888896},8968.6635449999994,37.549999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.430555555555555},11591.191527000001,48.53,13.480555555555556,-24.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[31,92.685299999999998,3.01,0.87939999999999996,0.1222,0.18279999999999999,5.0000000000000001E-4,1.2699999999999999E-2,8.6E-3,2.7000000000000001E-3,7.1000000000000004E-3,2.4072,0.68149999999999999,0.72209999999999996,8096.87601,33.9,{"$f":"P41/3.6","v":9.4166666666666661},8971.052004000001,37.56,{"$f":"S41/3.6","v":10.433333333333334},11586.414608999999,48.51,13.475,-25.3,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8141,34.08,9.4700000000000006,9023,37.78,10.49]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                                                                                                              Кечеджі О.Д.                                                                          03.04.2017 р.                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                              Гоцанюк Т.О.                                                                            03.04.2017 р.                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С.                                                                                  03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[12,2,12,3],[14,2,14,3],[16,2,16,3],[12,4,12,5],[14,4,14,5],[16,4,16,5]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №638"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська","ГРС смт. Мілове",37.78,9023,10.49]
[null,"ГРС с. Просяне (Марківський р-н)",37.770000000000003,9022,10.49]
[null,"ГРС с. Шелестівка",37.78,9023,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 638",null,37.78,9023,10.49]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ                     Кечеджі О.Д.                                                                                       ",null,"                  Кечеджі О.Д.",null,"                            03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                    Гоцанюк Т.О.                                                                                                      ",null,"                   Гоцанюк Т.О.",null,"                                   03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"            Ісаєв В.С.",null,"                                   03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]