{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 647"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 647"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Краснопопівка-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.539500000000004,3.5531999999999999,1.6928000000000001,0.22869999999999999,0.44180000000000003,6.7999999999999996E-3,0.10440000000000001,9.3399999999999997E-2,7.0099999999999996E-2,8.8999999999999999E-3,3.198,2.0627,0.76759999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.1038703300001},34.298699999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5274166666666655},{"$f":"S11*238.8459","v":9066.3276335099999},37.9589,{"$f":"S11/3.6","v":10.544138888888888},{"$f":"V11/0.0041868","v":11356.573039075189},47.547699999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.207694444444444},-11.5,-15.1,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00030000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8192.1038703300001},34.298699999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5274166666666655},{"$f":"S12*238.8459","v":9066.3276335099999},37.9589,{"$f":"S12/3.6","v":10.544138888888888},{"$f":"V12/0.0041868","v":11356.573039075189},47.547699999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.207694444444444},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.1038703300001,34.298699999999997,9.5274166666666655,9066.3276335099999,37.9589,10.544138888888888,11356.573039075189,47.547699999999999,13.207694444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.229699999999994,3.3952,1.0952999999999999,0.1447,0.25140000000000001,3.5000000000000001E-3,6.3899999999999998E-2,5.3600000000000002E-2,9.4899999999999998E-2,9.2999999999999992E-3,2.6974999999999998,0.96099999999999997,0.73829999999999996,{"$f":"P25*238.8459","v":8171.9691609599995},34.214399999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.5039999999999996},{"$f":"S25*238.8459","v":9049.6800742800006},37.889200000000002,{"$f":"S25/3.6","v":10.524777777777778},{"$f":"V25/0.0041868","v":11558.923282698002},48.3949,{"$f":"V25/3.6","v":13.443027777777777},null,null,2.0000000000000001E-4,1E-3,"відс",100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8171.9691609599995},34.214399999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5039999999999996},{"$f":"S26*238.8459","v":9049.6800742800006},37.889200000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.524777777777778},{"$f":"V26/0.0041868","v":11558.923282698002},48.3949,{"$f":"V26/3.6","v":13.443027777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8171.9691609599995,34.214399999999998,9.5039999999999996,9049.6800742800006,37.889200000000002,10.524777777777778,11558.923282698002,48.3949,13.443027777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P36*238.8459","v":8130.4577435399997},34.040599999999998,{"$f":"P36/3.6","v":9.4557222222222208},{"$f":"S36*238.8459","v":8998.7820129899992},37.676099999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.465583333333333},{"$f":"V36/0.0041868","v":11247.229387599122},47.0899,{"$f":"V36/3.6","v":13.080527777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.424000000000007,3.3283999999999998,1.0843,0.14729999999999999,0.24979999999999999,9.9000000000000008E-3,6.3399999999999998E-2,5.3499999999999999E-2,7.3499999999999996E-2,1.1299999999999999E-2,2.7587000000000002,0.79590000000000005,0.73570000000000002,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8169.53293278},34.2042,{"$f":"P38/3.6","v":9.5011666666666663},{"$f":"S38*238.8459","v":9047.3871536400002},37.879600000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.522111111111112},{"$f":"V38/0.0041868","v":11576.430686920799},48.468200000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.46338888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.53293278,34.2042,9.5011666666666663,9047.3871536400002,37.879600000000003,10.522111111111112,11576.430686920799,48.468200000000003,13.46338888888889,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8179.1505726259775},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.244467133938564},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.5123519816496032},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9055.0426698864012},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.911652114967858},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.531014476379958}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                     Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 647"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м.Кремінна"]
[1,37.9589,54088.87,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":54088.87}]
[2,37.9589,51766.09,51766.09]
[3,37.9589,51412.54,51412.54]
[4,37.9589,49901.96,49901.96]
[5,37.9589,50484.75,50484.75]
[6,37.9589,47164.41,47164.41]
[7,37.9589,50423.67,50423.67]
[8,37.9589,52662.73,52662.73]
[9,37.9589,48807.57,48807.57]
[10,37.9589,46249.91,46249.91]
[11,37.9589,46777.07,46777.07]
[12,37.9589,50406.29,50406.29]
[13,37.9589,52354.35,52354.35]
[14,37.9589,51669.45,51669.45]
[15,37.889200000000002,49029.89,49029.89]
[16,37.889200000000002,50483.82,50483.82]
[17,37.889200000000002,51718.41,51718.41]
[18,37.889200000000002,56151.27,56151.27]
[19,37.889200000000002,58101.56,58101.56]
[20,37.889200000000002,54913.2,54913.2]
[21,37.889200000000002,54604.65,54604.65]
[22,37.889200000000002,52054.52,52054.52]
[23,37.889200000000002,44750.37,44750.37]
[24,37.889200000000002,42729.65,42729.65]
[25,37.889200000000002,44855.65,44855.65]
[26,37.676099999999998,50505.84,50505.84]
[27,37.879600000000003,59692.34,59692.34]
[28,37.879600000000003,56843,56843]
[29,37.879600000000003,51142.75,51142.75]
[30,37.879600000000003,54247.49,54247.49]
[31,37.879600000000003,53070.75,53070.75]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":1589064.8199999998},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":1589064.8199999998}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":60244072.643974014},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":60244072.643974014}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.911652114967858},{"$f":"D39/D38","v":37.911652114967858}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9055.0426698864012},{"$f":"D40*238.8459","v":9055.0426698864012}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.53101447637996},{"$f":"D40/3.6","v":10.53101447637996}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №647"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Кремінна",37.909999999999997,9055,10.53]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 647",null,37.909999999999997,9055,10.53]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]