{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 648"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 648"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8121.9070603200007},34.004800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4457777777777778},{"$f":"S11*238.8459","v":8992.33317369},37.649099999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.458083333333333},{"$f":"V11/0.0041868","v":11401.786567306774},47.737000000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.260277777777778},null,null,1E-4,5.9999999999999995E-4,"відс",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8121.9070603200007},34.004800000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.4457777777777778},{"$f":"S12*238.8459","v":8992.33317369},37.649099999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.458083333333333},{"$f":"V12/0.0041868","v":11401.786567306774},47.737000000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.260277777777778},null,null,null,null,null,0]
[3,89.240799999999993,3.5522999999999998,1.3260000000000001,0.1721,0.35730000000000001,8.2000000000000007E-3,0.08,6.88E-2,0.1051,9.4000000000000004E-3,4.1843000000000004,0.89570000000000005,0.752,{"$f":"P13*238.8459","v":8133.3238943399992},34.052599999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.4590555555555547},{"$f":"S13*238.8459","v":9003.8933152499994},37.697499999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.471527777777776},{"$f":"V13/0.0041868","v":11394.812267125249},47.707799999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.252166666666666},null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.8362667199999,34.1008,9.4724444444444433,9017.9852233500005,37.756500000000003,10.487916666666667,11455.861278303239,47.9634,13.323166666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[14,88.674099999999996,3.6867000000000001,1.4599,0.1865,0.38040000000000002,5.0000000000000001E-3,8.6999999999999994E-2,8.0799999999999997E-2,0.123,9.7999999999999997E-3,4.3472999999999997,0.95950000000000002,0.75749999999999995,{"$f":"P24*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P24/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S24*238.8459","v":9028.1122895100016},37.798900000000003,{"$f":"S24/3.6","v":10.499694444444446},{"$f":"V24/0.0041868","v":11384.064201777013},47.662799999999997,{"$f":"V24/3.6","v":13.239666666666665},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P25/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S25*238.8459","v":9028.1122895100016},37.798900000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.499694444444446},{"$f":"V25/0.0041868","v":11384.064201777013},47.662799999999997,{"$f":"V25/3.6","v":13.239666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9028.1122895100016,37.798900000000003,10.499694444444446,11384.064201777013,47.662799999999997,13.239666666666665,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8156.587485},34.15,{"$f":"P41/3.6","v":9.4861111111111107},{"$f":"S41*238.8459","v":9028.1122895100016},37.798900000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.499694444444446},{"$f":"V41/0.0041868","v":11384.064201777013},47.662799999999997,{"$f":"V41/3.6","v":13.239666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8148.4421428110873},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.115897081804981},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4766380782791622},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9020.3768622320094},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.766513313529813},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.490698142647167}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 648"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС м.Лисичанськ"]
[1,37.649099999999997,158507.01999999999,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":158507.01999999999}]
[2,37.649099999999997,151372.03,151372.03]
[3,37.697499999999998,148597.57999999999,148597.57999999999]
[4,37.756500000000003,150052.34,150052.34]
[5,37.756500000000003,151543.48000000001,151543.48000000001]
[6,37.756500000000003,108756.4,108756.4]
[7,37.756500000000003,110303.41,110303.41]
[8,37.756500000000003,112316.62,112316.62]
[9,37.756500000000003,110234.81,110234.81]
[10,37.756500000000003,99169.9,99169.9]
[11,37.756500000000003,101899.69,101899.69]
[12,37.756500000000003,105551.25,105551.25]
[13,37.756500000000003,109411.14,109411.14]
[14,37.798900000000003,107461.8,107461.8]
[15,37.798900000000003,99848.76,99848.76]
[16,37.798900000000003,99932.23,99932.23]
[17,37.798900000000003,102575.27,102575.27]
[18,37.798900000000003,105340.92,105340.92]
[19,37.798900000000003,111837.09,111837.09]
[20,37.798900000000003,106483.76,106483.76]
[21,37.798900000000003,103526.69,103526.69]
[22,37.798900000000003,99948.88,99948.88]
[23,37.798900000000003,89356.45,89356.45]
[24,37.798900000000003,87848.06,87848.06]
[25,37.798900000000003,89844.479999999996,89844.479999999996]
[26,37.798900000000003,96873.21,96873.21]
[27,37.798900000000003,108808.7,108808.7]
[28,37.798900000000003,105593.47,105593.47]
[29,37.798900000000003,96621.14,{"$f":"SUM(C35:C35)","v":96621.14}]
[30,37.798900000000003,107319.61,{"$f":"SUM(C36:C36)","v":107319.61}]
[31,37.798900000000003,79264.22,{"$f":"SUM(C37:C37)","v":79264.22}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":3416200.41},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":3416200.41}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":129017978.26595101},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":129017978.26595101}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.766513313529813},{"$f":"D39/D38","v":37.766513313529813}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9020.3768622320113},{"$f":"D40*238.8459","v":9020.3768622320113}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.490698142647171},{"$f":"D40/3.6","v":10.490698142647171}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №648"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Лисичанськ",37.770000000000003,9020,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 648",null,37.770000000000003,9020,10.49]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]