{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 649"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 649"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8127.1855547099995},34.026899999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.4519166666666656},{"$f":"S11*238.8459","v":9007.3088116199997},37.711799999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.475499999999998},{"$f":"V11/0.0041868","v":11761.058565013853},49.241199999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.678111111111111},-7.1,-9.8000000000000007,1E-4,2E-3,"відс",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.1855547099995,34.026899999999998,9.4519166666666656,9007.3088116199997,37.711799999999997,10.475499999999998,11761.058565013853,49.241199999999999,13.678111111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,94.626800000000003,2.7909000000000002,0.73860000000000003,8.6800000000000002E-2,9.3399999999999997E-2,2.5000000000000001E-3,1.7899999999999999E-2,1.41E-2,2.63E-2,1.06E-2,1.3217000000000001,0.27039999999999997,0.70779999999999998,{"$f":"P13*238.8459","v":8172.3990835800005},34.216200000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.5045000000000002},{"$f":"S13*238.8459","v":9056.4871824300008},37.917700000000004,{"$f":"S13/3.6","v":10.532694444444445},{"$f":"V13/0.0041868","v":11814.058469475494},49.463099999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.739749999999999},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8172.3990835800005},34.216200000000001,{"$f":"P14/3.6","v":9.5045000000000002},{"$f":"S14*238.8459","v":9056.4871824300008},37.917700000000004,{"$f":"S14/3.6","v":10.532694444444445},{"$f":"V14/0.0041868","v":11814.058469475494},49.463099999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.739749999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.3990835800005,34.216200000000001,9.5045000000000002,9056.4871824300008,37.917700000000004,10.532694444444445,11814.058469475494,49.463099999999997,13.739749999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[16,88.348100000000002,3.4834000000000001,1.6014999999999999,0.21540000000000001,0.4108,7.4999999999999997E-3,9.2399999999999996E-2,7.9100000000000004E-2,6.1100000000000002E-2,1.04E-2,3.7056,1.9846999999999999,0.7661,{"$f":"P26*238.8459","v":8124.4865960400002},34.015599999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.4487777777777779},{"$f":"S26*238.8459","v":8992.5720195900012},37.650100000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.458361111111111},{"$f":"V26/0.0041868","v":11275.246011273526},47.2072,{"$f":"V26/3.6","v":13.113111111111111},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8124.4865960400002},34.015599999999999,{"$f":"P27/3.6","v":9.4487777777777779},{"$f":"S27*238.8459","v":8992.5720195900012},37.650100000000002,{"$f":"S27/3.6","v":10.458361111111111},{"$f":"V27/0.0041868","v":11275.246011273526},47.2072,{"$f":"V27/3.6","v":13.113111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8124.4865960400002,34.015599999999999,9.4487777777777779,8992.5720195900012,37.650100000000002,10.458361111111111,11275.246011273526,47.2072,13.113111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8145.1678757256723},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.102188380565345},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4728301057125943},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9020.9222830059334},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.768796881193836},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.491332466998291}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 649"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС с.Сиротине"]
[1,37.711799999999997,16558.84,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":16558.84}]
[2,37.711799999999997,16042.43,16042.43]
[3,37.917700000000004,16399.93,16399.93]
[4,37.917700000000004,16328.23,16328.23]
[5,37.917700000000004,16047.66,16047.66]
[6,37.917700000000004,14651.62,14651.62]
[7,37.917700000000004,15968.01,15968.01]
[8,37.917700000000004,16863.419999999998,16863.419999999998]
[9,37.917700000000004,15870.54,15870.54]
[10,37.917700000000004,14795.47,14795.47]
[11,37.917700000000004,14805.84,14805.84]
[12,37.917700000000004,15572,15572]
[13,37.917700000000004,16081.82,16081.82]
[14,37.917700000000004,16082.52,16082.52]
[15,37.917700000000004,14498.86,14498.86]
[16,37.650100000000002,14712.8,14712.8]
[17,37.650100000000002,15101.07,15101.07]
[18,37.650100000000002,16294.59,16294.59]
[19,37.650100000000002,17228.27,17228.27]
[20,37.650100000000002,16210.49,16210.49]
[21,37.650100000000002,15107.2,15107.2]
[22,37.650100000000002,14866.01,14866.01]
[23,37.650100000000002,12860.47,12860.47]
[24,37.650100000000002,12126.93,12126.93]
[25,37.650100000000002,13106.76,13106.76]
[26,37.650100000000002,14475.66,14475.66]
[27,37.650100000000002,16940.64,16940.64]
[28,37.650100000000002,15873.93,15873.93]
[29,37.650100000000002,14488,{"$f":"SUM(C35:C35)","v":14488}]
[30,37.650100000000002,15352.13,{"$f":"SUM(C36:C36)","v":15352.13}]
[31,37.650100000000002,15471.9,{"$f":"SUM(C37:C37)","v":15471.9}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":476784.04000000004},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":476784.04000000004}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":18007559.562955},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":18007559.562955}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.768796881193836},{"$f":"D39/D38","v":37.768796881193836}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9020.9222830059352},{"$f":"D40*238.8459","v":9020.9222830059352}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.491332466998287},{"$f":"D40/3.6","v":10.491332466998287}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №649"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Сиротине",37.770000000000003,9021,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №649",null,37.770000000000003,9021,10.49]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]