{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 653"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\", ПАТ \"РКТК\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 653"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.763499999999993,3.3130000000000002,1.5198,0.2031,0.38750000000000001,6.3E-3,8.8599999999999998E-2,7.5999999999999998E-2,5.1499999999999997E-2,1.24E-2,3.6724000000000001,1.9058999999999999,0.76829999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8100.8886211200006},33.916800000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4213333333333331},{"$f":"S11*238.8459","v":8967.636507629999},37.545699999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.42936111111111},{"$f":"V11/0.0041868","v":11274.433935224994},47.203800000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.112166666666667},-7.5,-10.6,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76839999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8100.8886211200006},33.916800000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.4213333333333331},{"$f":"S12*238.8459","v":8967.636507629999},37.545699999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.42936111111111},{"$f":"V12/0.0041868","v":11274.433935224994},47.203800000000001,{"$f":"V12/3.6","v":13.112166666666667},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76780000000000004,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76819999999999999,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76829999999999998,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76819999999999999,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76829999999999998,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76880000000000004,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.6920000000000002E-2,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76959999999999995,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76890000000000003,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76849999999999996,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76910000000000001,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76919999999999999,8100.8886211200006,33.916800000000002,9.4213333333333331,8967.636507629999,37.545699999999997,10.42936111111111,11274.433935224994,47.203800000000001,13.112166666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[15,87.868899999999996,3.5295000000000001,1.599,0.21540000000000001,0.40870000000000001,2.7000000000000001E-3,8.1900000000000001E-2,7.1800000000000003E-2,6.9599999999999995E-2,9.5999999999999992E-3,3.7383999999999999,2.4045000000000001,0.7702,{"$f":"P25*238.8459","v":8087.7759812099994},33.861899999999999,{"$f":"P25/3.6","v":9.4060833333333331},{"$f":"S25*238.8459","v":8951.8487936399997},37.479599999999998,{"$f":"S25/3.6","v":10.411},{"$f":"V25/0.0041868","v":11187.876182287187},46.8414,{"$f":"V25/3.6","v":13.0115},null,null,2.9999999999999997E-4,2.0000000000000001E-4,"відс",100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76880000000000004,{"$f":"P26*238.8459","v":8087.7759812099994},33.861899999999999,{"$f":"P26/3.6","v":9.4060833333333331},{"$f":"S26*238.8459","v":8951.8487936399997},37.479599999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.411},{"$f":"V26/0.0041868","v":11187.876182287187},46.8414,{"$f":"V26/3.6","v":13.0115},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76819999999999999,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76919999999999999,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76890000000000003,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76880000000000004,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76970000000000005,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76990000000000003,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.77049999999999996,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76859999999999995,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76849999999999996,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76900000000000002,8087.7759812099994,33.861899999999999,9.4060833333333331,8951.8487936399997,37.479599999999998,10.411,11187.876182287187,46.8414,13.0115,null,null,null,null,null,0," "]
[27,87.872299999999996,3.5470000000000002,1.6052999999999999,0.21809999999999999,0.4113,3.3999999999999998E-3,0.1045,7.6399999999999996E-2,3.73E-2,9.7999999999999997E-3,3.6560000000000001,2.4586000000000001,0.76890000000000003,{"$f":"P37*238.8459","v":8089.7584021799994},33.870199999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.4083888888888882},{"$f":"S37*238.8459","v":8954.070060510001},37.488900000000001,{"$f":"S37/3.6","v":10.413583333333333},{"$f":"V37/0.0041868","v":11189.213719308302},46.847000000000001,{"$f":"V37/3.6","v":13.013055555555555},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76880000000000004,{"$f":"P38*238.8459","v":8089.7584021799994},33.870199999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.4083888888888882},{"$f":"S38*238.8459","v":8954.070060510001},37.488900000000001,{"$f":"S38/3.6","v":10.413583333333333},{"$f":"V38/0.0041868","v":11189.213719308302},46.847000000000001,{"$f":"V38/3.6","v":13.013055555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76910000000000001,8089.7584021799994,33.870199999999997,9.4083888888888882,8954.070060510001,37.488900000000001,10.413583333333333,11189.213719308302,46.847000000000001,13.013055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76880000000000004,8089.7584021799994,33.870199999999997,9.4083888888888882,8954.070060510001,37.488900000000001,10.413583333333333,11189.213719308302,46.847000000000001,13.013055555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.76890000000000003,8089.7584021799994,33.870199999999997,9.4083888888888882,8954.070060510001,37.488900000000001,10.413583333333333,11189.213719308302,46.847000000000001,13.013055555555555,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8093.9168473853424},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":33.887610578139892},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":9.4132251605944131},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":8959.2144021854765},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":37.510438329422755},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!F7:F37)/' розрахунок'!F38","v":10.419566202617435}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,5,5,5],[1,0,1,4],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,4],[4,2,4,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 653"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Рубіжне місто","ГРС Рубіжне заря","РКТК"]
[1,37.545699999999997,178467.44,1969.82,163411.38,{"$f":"E7+D7+C7","v":343848.64}]
[2,37.545699999999997,174364.7,8215.57,157205.32999999999,339785.6]
[3,37.545699999999997,172145.95,1238.72,152964.22,326348.89]
[4,37.545699999999997,170145.41,0,82026.38,252171.79]
[5,37.545699999999997,166279.23000000001,722.62,96430.43,263432.28000000003]
[6,37.545699999999997,138470.98000000001,727.36,170559.77,309758.11]
[7,37.545699999999997,149402.76999999999,774.86,110423.11,260600.74]
[8,37.545699999999997,165218.97,821.87,173160.78,339201.62]
[9,37.545699999999997,153744.20000000001,727.13,176439.45,330910.78000000003]
[10,37.545699999999997,145026.19,771.26,170547.58,316345.03000000003]
[11,37.545699999999997,147398.76999999999,662,173360.56,321421.32999999996]
[12,37.545699999999997,156106.88,0,170444.52,326551.40000000002]
[13,37.545699999999997,164804.26999999999,1522.09,183141.7,349468.06]
[14,37.545699999999997,161510.98000000001,1789.97,160061.51999999999,323362.46999999997]
[15,37.479599999999998,149377.53,654.16,170069.41,320101.09999999998]
[16,37.479599999999998,151038.39000000001,1460.39,181131.25,333630.03000000003]
[17,37.479599999999998,149890.34,926.83,157982.64000000001,308799.81]
[18,37.479599999999998,158084.97,721.29,157484.94,316291.20000000001]
[19,37.479599999999998,177682.06,695.05,160149.07999999999,338526.18999999994]
[20,37.479599999999998,172150.86,500.62,153315.91,325967.39]
[21,37.479599999999998,168731.98,566.36,169404.88,338703.22]
[22,37.479599999999998,153998.20000000001,1299.95,169356.83,324654.98]
[23,37.479599999999998,136699.07999999999,11776.65,173566.14,322041.87]
[24,37.479599999999998,127888.81,11107.43,159873.69,298869.93]
[25,37.479599999999998,133613.13,12416.35,161046.45000000001,307075.93000000005]
[26,37.479599999999998,146316.56,12940.47,164577.48000000001,323834.51]
[27,37.488900000000001,174041.8,13945.28,170255.86,358242.93999999994]
[28,37.488900000000001,168088.61,13190.68,169632.75,350912.04]
[29,37.488900000000001,153918.67000000001,12462.65,148030.25,{"$f":"C35+D35+E35","v":314411.57}]
[30,37.488900000000001,161818.09,12714.48,170089.08,{"$f":"C36+D36+E36","v":344621.65}]
[31,37.488900000000001,138949.35999999999,12962.98,164099.25,{"$f":"C37+D37+E37","v":316011.58999999997}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":4865375.1800000006},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":140284.88999999998},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":4940242.620000001},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":9945902.6899999995}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":182507994.02357098},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":5259746.8808420002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":185307428.579272},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":373075169.48368484}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.511597209153138},{"$f":"D39/D38","v":37.493324340504529},{"$f":"E39/E38","v":37.509782986988597},{"$f":"F39/F38","v":37.510438329422755}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":8959.4911958576686},{"$f":"D40*238.8459","v":8955.1267960997102},{"$f":"E40*238.8459","v":8959.0578763319791},{"$f":"F40*238.8459","v":8959.2144021854747}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.419888113653649},{"$f":"C40/3.6","v":10.419888113653649},{"$f":"E40/3.6","v":10.419384163052388},{"$f":"F40/3.6","v":10.419566202617432}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №653"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС м.Рубіжне,місто",37.51,8959,10.42]
[null,"ГРС м.Рубіжне, заря",37.49,8955,10.42]
[null,"ГРС м.Рубіжне ,РКТК",37.51,8959,10.42]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 653",null,37.51,8959,10.42]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]