{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 658"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 658"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Краматорськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8085.4352913900002},33.8521,{"$f":"P11/3.6","v":9.4033611111111117},{"$f":"S11*238.8459","v":8960.9965916099991},37.517899999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.421638888888888},{"$f":"V11/0.0041868","v":11681.737842743862},48.909100000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.585861111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8085.4352913900002,33.8521,9.4033611111111117,8960.9965916099991,37.517899999999997,10.421638888888888,11681.737842743862,48.909100000000002,13.585861111111111,null,null,null,null,null,0]
[3,94.478800000000007,2.8753000000000002,0.74150000000000005,8.6400000000000005E-2,9.4299999999999995E-2,3.3999999999999998E-3,1.72E-2,1.26E-2,2.6200000000000001E-2,1.12E-2,1.3853,0.26779999999999998,0.70860000000000001,{"$f":"P13*238.8459","v":8172.8528907899999},34.2181,{"$f":"P13/3.6","v":9.5050277777777783},{"$f":"S13*238.8459","v":9056.7737975100008},37.918900000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.533027777777777},{"$f":"V13/0.0041868","v":11807.824591573515},49.436999999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.732499999999998},-7.4,-10,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8172.8528907899999},34.2181,{"$f":"P14/3.6","v":9.5050277777777783},{"$f":"S14*238.8459","v":9056.7737975100008},37.918900000000001,{"$f":"S14/3.6","v":10.533027777777777},{"$f":"V14/0.0041868","v":11807.824591573515},49.436999999999998,{"$f":"V14/3.6","v":13.732499999999998},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172.8528907899999,34.2181,9.5050277777777783,9056.7737975100008,37.918900000000001,10.533027777777777,11807.824591573515,49.436999999999998,13.732499999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.615899999999996,2.1899000000000002,0.60560000000000003,8.3400000000000002E-2,8.7300000000000003E-2,5.4999999999999997E-3,1.8700000000000001E-2,1.24E-2,8.2000000000000007E-3,1.1299999999999999E-2,1.1861999999999999,0.17560000000000001,0.70030000000000003,{"$f":"P23*238.8459","v":8129.7412058399996},34.037599999999998,{"$f":"P23/3.6","v":9.4548888888888882},{"$f":"S23*238.8459","v":9011.5124994599992},37.729399999999998,{"$f":"S23/3.6","v":10.480388888888887},{"$f":"V23/0.0041868","v":11818.309926435464},49.480899999999998,{"$f":"V23/3.6","v":13.744694444444443},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8129.7412058399996},34.037599999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.4548888888888882},{"$f":"S24*238.8459","v":9011.5124994599992},37.729399999999998,{"$f":"S24/3.6","v":10.480388888888887},{"$f":"V24/0.0041868","v":11818.309926435464},49.480899999999998,{"$f":"V24/3.6","v":13.744694444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8129.7412058399996,34.037599999999998,9.4548888888888882,9011.5124994599992,37.729399999999998,10.480388888888887,11818.309926435464,49.480899999999998,13.744694444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.422600000000003,2.2999999999999998,0.64019999999999999,8.6199999999999999E-2,9.0399999999999994E-2,4.1000000000000003E-3,2.07E-2,1.35E-2,3.7000000000000002E-3,1.09E-2,1.2083999999999999,0.1993,0.70169999999999999,{"$f":"P33*238.8459","v":8137.408159229999},34.069699999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.4638055555555542},{"$f":"S33*238.8459","v":9019.5616062900008},37.763100000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.489750000000001},{"$f":"V33/0.0041868","v":11816.685774338397},49.4741,{"$f":"V33/3.6","v":13.742805555555556},null,null,1E-4,2.0000000000000001E-4,"відс",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P34*238.8459","v":8137.408159229999},34.069699999999997,{"$f":"P34/3.6","v":9.4638055555555542},{"$f":"S34*238.8459","v":9019.5616062900008},37.763100000000001,{"$f":"S34/3.6","v":10.489750000000001},{"$f":"V34/0.0041868","v":11816.685774338397},49.4741,{"$f":"V34/3.6","v":13.742805555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.408159229999,34.069699999999997,9.4638055555555542,9019.5616062900008,37.763100000000001,10.489750000000001,11816.685774338397,49.4741,13.742805555555556,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8142.874903694772},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":34.092588165401935},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.4701633792783149},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9025.019322006925},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.785950363840975},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.496097323289161}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                  Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 658"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС смт. Підгорівка"]
[1,37.517899999999997,31841.51,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":31841.51}]
[2,37.517899999999997,32130.35,32130.35]
[3,37.918900000000001,31816.62,31816.62]
[4,37.918900000000001,31476.62,31476.62]
[5,37.918900000000001,31783.63,31783.63]
[6,37.918900000000001,29121.66,29121.66]
[7,37.918900000000001,30160.77,30160.77]
[8,37.918900000000001,30267.39,30267.39]
[9,37.918900000000001,28328.47,28328.47]
[10,37.918900000000001,27799.95,27799.95]
[11,37.918900000000001,27349.81,27349.81]
[12,37.918900000000001,29560.23,29560.23]
[13,37.729399999999998,30544.01,30544.01]
[14,37.729399999999998,28848.28,28848.28]
[15,37.729399999999998,27453.11,27453.11]
[16,37.729399999999998,28105.74,28105.74]
[17,37.729399999999998,28676.14,28676.14]
[18,37.729399999999998,31338.01,31338.01]
[19,37.729399999999998,33455.980000000003,33455.980000000003]
[20,37.729399999999998,30427.13,30427.13]
[21,37.729399999999998,29018.47,29018.47]
[22,37.729399999999998,26785.1,26785.1]
[23,37.763100000000001,23999,23999]
[24,37.763100000000001,22691.88,22691.88]
[25,37.763100000000001,24839.31,24839.31]
[26,37.763100000000001,27673.56,27673.56]
[27,37.763100000000001,32889.870000000003,32889.870000000003]
[28,37.763100000000001,31777.24,31777.24]
[29,37.763100000000001,28050.38,{"$f":"C35","v":28050.38}]
[30,37.763100000000001,30731.72,{"$f":"C36","v":30731.72}]
[31,37.763100000000001,29601.97,{"$f":"C37","v":29601.97}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":908543.91},908543.91]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":34330195.086630002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":34330195.086630002}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.785950363840975},37.785950363840975]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9025.019322006925},9025.019322006925]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.49609732328916},10.49609732328916]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №658"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС смт. Підгорівка",37.79,9025,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №658",null,37.79,9025,10.5]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                         Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                    Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]