{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 683"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ  \"УКРТРАНСГАЗ\" філія \"Укравтогаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 683"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8142.8060765700002},34.092300000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4700833333333332},{"$f":"S11*238.8459","v":9022.8576797099995},37.776899999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.493583333333332},{"$f":"V11/0.0041868","v":11729.315945352058},49.1083,{"$f":"V11/3.6","v":13.641194444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8142.8060765700002},34.092300000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.4700833333333332},{"$f":"S12*238.8459","v":9022.8576797099995},37.776899999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.493583333333332},{"$f":"V12/0.0041868","v":11729.315945352058},49.1083,{"$f":"V12/3.6","v":13.641194444444444},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.8060765700002,34.092300000000002,9.4700833333333332,9022.8576797099995,37.776899999999998,10.493583333333332,11729.315945352058,49.1083,13.641194444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[6,88.023700000000005,3.448,1.5744,0.21110000000000001,0.39419999999999999,3.3999999999999998E-3,7.9899999999999999E-2,6.7100000000000007E-2,5.7299999999999997E-2,9.4000000000000004E-3,3.7056,2.4258999999999999,0.76959999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":8071.7733059099992},33.794899999999998,{"$f":"P16/3.6","v":9.3874722222222218},{"$f":"S16*238.8459","v":8934.7474271999999},37.408000000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.391111111111112},{"$f":"V16/0.0041868","v":11177.510270373556},46.798000000000002,{"$f":"V16/3.6","v":12.999444444444444},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8071.7733059099992},33.794899999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.3874722222222218},{"$f":"S17*238.8459","v":8934.7474271999999},37.408000000000001,{"$f":"S17/3.6","v":10.391111111111112},{"$f":"V17/0.0041868","v":11177.510270373556},46.798000000000002,{"$f":"V17/3.6","v":12.999444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.7733059099992,33.794899999999998,9.3874722222222218,8934.7474271999999,37.408000000000001,10.391111111111112,11177.510270373556,46.798000000000002,12.999444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P30*238.8459","v":8071.7733059099992},33.794899999999998,{"$f":"P30/3.6","v":9.3874722222222218},{"$f":"S30*238.8459","v":8934.7474271999999},37.408000000000001,{"$f":"S30/3.6","v":10.391111111111112},{"$f":"V30/0.0041868","v":11177.510270373556},46.798000000000002,{"$f":"V30/3.6","v":12.999444444444444},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,88.194900000000004,3.5097999999999998,1.6218999999999999,0.2253,0.43790000000000001,9.5999999999999992E-3,9.8400000000000001E-2,8.3900000000000002E-2,7.4300000000000005E-2,1.09E-2,3.7299000000000002,2.0032000000000001,0.76819999999999999,{"$f":"P31*238.8459","v":8139.2950418399996},34.077599999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.4659999999999993},{"$f":"S31*238.8459","v":9008.3119643999999},37.716000000000001,{"$f":"S31/3.6","v":10.476666666666667},{"$f":"V31/0.0041868","v":11279.712429540461},47.225900000000003,{"$f":"V31/3.6","v":13.118305555555557},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8139.2950418399996},34.077599999999997,{"$f":"P32/3.6","v":9.4659999999999993},{"$f":"S32*238.8459","v":9008.3119643999999},37.716000000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.476666666666667},{"$f":"V32/0.0041868","v":11279.712429540461},47.225900000000003,{"$f":"V32/3.6","v":13.118305555555557},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.2950418399996,34.077599999999997,9.4659999999999993,9008.3119643999999,37.716000000000001,10.476666666666667,11279.712429540461,47.225900000000003,13.118305555555557,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8106.5253874212203},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":33.940400012816717},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.42788889244909},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8974.190740592021},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":37.573141262177934},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.436983683938314}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                          Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                         Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                   Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 683"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС м.Сєвєродонецьк"]
[1,37.776899999999998,1147.17,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":1147.17}]
[2,37.776899999999998,1541.13,1541.13]
[3,37.776899999999998,1408.98,1408.98]
[4,37.776899999999998,751.56,751.56]
[5,37.776899999999998,571.12,571.12]
[6,37.408000000000001,1156.44,1156.44]
[7,37.408000000000001,1562.91,1562.91]
[8,37.408000000000001,772.38,772.38]
[9,37.408000000000001,1231.28,1231.28]
[10,37.408000000000001,1329.84,1329.84]
[11,37.408000000000001,951.02,951.02]
[12,37.408000000000001,627.30999999999995,627.30999999999995]
[13,37.408000000000001,1245.3800000000001,1245.3800000000001]
[14,37.408000000000001,1383.37,1383.37]
[15,37.408000000000001,1600.36,1600.36]
[16,37.408000000000001,1459.14,1459.14]
[17,37.408000000000001,1360.26,1360.26]
[18,37.408000000000001,974.29,974.29]
[19,37.408000000000001,991.29,991.29]
[20,37.408000000000001,1471.52,1471.52]
[21,37.716000000000001,1268.48,1268.48]
[22,37.716000000000001,1509.97,1509.97]
[23,37.716000000000001,1558.92,1558.92]
[24,37.716000000000001,1577.06,1577.06]
[25,37.716000000000001,780.03,780.03]
[26,37.716000000000001,649.02,649.02]
[27,37.716000000000001,1314.25,1314.25]
[28,37.716000000000001,1327,1327]
[29,37.716000000000001,903.2,{"$f":"C35","v":903.2}]
[30,37.716000000000001,1224.73,{"$f":"C36","v":1224.73}]
[31,37.716000000000001,1099.45,{"$f":"C37","v":1099.45}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":36748.86},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":36748.86}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1380770.1080040003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":1380770.1080040003}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.573141262177934},{"$f":"D39/D38","v":37.573141262177934}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":8974.1907405920247},{"$f":"D40*238.8459","v":8974.1907405920247}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.436983683938315},{"$f":"D40/3.6","v":10.436983683938315}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 683"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","АГНКС м.Сєвєродонецьк",37.57,8974,10.44]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №683",null,37.57,8974,10.44]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                    Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                   Єрьоменко М.О.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис"]
["Начальник служби метрології                                                                            Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]
[]
[null,null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]