{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 689"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого  ПрАТ\"АЗОТ\",ПАТ \"Луганськгаз\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 689"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЬ089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8139.4144647900002},34.078099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4661388888888887},{"$f":"S11*238.8459","v":9020.63641284},37.767600000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.491},{"$f":"V11/0.0041868","v":11777.777777777777},49.311199999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.697555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.466800000000006,3.1627000000000001,1.1499999999999999,0.14899999999999999,0.25890000000000002,4.4999999999999997E-3,6.2E-2,5.33E-2,5.7200000000000001E-2,1.0999999999999999E-2,2.5703999999999998,1.0542,0.73709999999999998,{"$f":"P12*238.8459","v":8157.0651768000007},34.152000000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.4866666666666664},{"$f":"S12*238.8459","v":9033.7968219300001},37.822699999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.506305555555555},{"$f":"V12/0.0041868","v":11547.936371453139},48.3489,{"$f":"V12/3.6","v":13.430249999999999},null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8157.0651768000007},34.152000000000001,{"$f":"P13/3.6","v":9.4866666666666664},{"$f":"S13*238.8459","v":9033.7968219300001},37.822699999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.506305555555555},{"$f":"V13/0.0041868","v":11547.936371453139},48.3489,{"$f":"V13/3.6","v":13.430249999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0651768000007,34.152000000000001,9.4866666666666664,9033.7968219300001,37.822699999999998,10.506305555555555,11547.936371453139,48.3489,13.430249999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0651768000007,34.152000000000001,9.4866666666666664,9033.7968219300001,37.822699999999998,10.506305555555555,11547.936371453139,48.3489,13.430249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0651768000007,34.152000000000001,9.4866666666666664,9033.7968219300001,37.822699999999998,10.506305555555555,11547.936371453139,48.3489,13.430249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0651768000007,34.152000000000001,9.4866666666666664,9033.7968219300001,37.822699999999998,10.506305555555555,11547.936371453139,48.3489,13.430249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.0651768000007,34.152000000000001,9.4866666666666664,9033.7968219300001,37.822699999999998,10.506305555555555,11547.936371453139,48.3489,13.430249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[9,88.227800000000002,3.5158999999999998,1.6273,0.22239999999999999,0.4259,1.2E-2,9.64E-2,8.2400000000000001E-2,7.3499999999999996E-2,0.01,3.7275999999999998,1.9787999999999999,0.76770000000000005,{"$f":"P19*238.8459","v":8139.247272659999},34.077399999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.4659444444444443},{"$f":"S19*238.8459","v":9008.3358489900002},37.716099999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.476694444444444},{"$f":"V19/0.0041868","v":11283.533963886501},47.241900000000001,{"$f":"V19/3.6","v":13.12275},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8139.247272659999},34.077399999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.4659444444444443},{"$f":"S20*238.8459","v":9008.3358489900002},37.716099999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.476694444444444},{"$f":"V20/0.0041868","v":11283.533963886501},47.241900000000001,{"$f":"V20/3.6","v":13.12275},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8139.247272659999,34.077399999999997,9.4659444444444443,9008.3358489900002,37.716099999999997,10.476694444444444,11283.533963886501,47.241900000000001,13.12275,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,88.227400000000003,3.5030000000000001,1.6283000000000001,0.2208,0.42480000000000001,9.4000000000000004E-3,9.3100000000000002E-2,7.6600000000000001E-2,0.06,1.1299999999999999E-2,3.7623000000000002,1.9830000000000001,0.7671,{"$f":"P31*238.8459","v":8127.8304386400005},34.029600000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.4526666666666674},{"$f":"S31*238.8459","v":8995.9875159599997},37.664400000000001,{"$f":"S31/3.6","v":10.462333333333333},{"$f":"V31/0.0041868","v":11272.117130027706},47.194099999999999,{"$f":"V31/3.6","v":13.109472222222221},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8127.8304386400005},34.029600000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.4526666666666674},{"$f":"S32*238.8459","v":8995.9875159599997},37.664400000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.462333333333333},{"$f":"V32/0.0041868","v":11272.117130027706},47.194099999999999,{"$f":"V32/3.6","v":13.109472222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8304386400005,34.029600000000002,9.4526666666666674,8995.9875159599997,37.664400000000001,10.462333333333333,11272.117130027706,47.194099999999999,13.109472222222221,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":8141.1656110107169},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":34.085431698893373},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9.4681754719148223},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":9012.981046988818},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":37.735548514706842},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!E7:E37)/' розрахунок'!E38","v":10.482096809640788}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                                                                                                 Головко Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                                                                                                 Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                          Ісаєв В.С."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,4,5,4],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,3],[4,2,4,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 689"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Луганська область",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null," ПрАТ\" АЗОТ\"","ГРС м. Сєвєродонецьк СХК-1"]
[1,37.767600000000002,139714.70000000001,179284.45,{"$f":"D7+C7","v":318999.15000000002}]
[2,37.822699999999998,122135.7,172213.91,294349.61]
[3,37.822699999999998,121548.04,173754.14,295302.18]
[4,37.822699999999998,117345.74,170308.28,287654.02]
[5,37.822699999999998,109181.97,168682.92,277864.89]
[6,37.822699999999998,33738.32,125899.59,159637.91]
[7,37.822699999999998,0,168240.95,168240.95]
[8,37.822699999999998,0,156320.63,156320.63]
[9,37.716099999999997,0,154126.25,154126.25]
[10,37.716099999999997,0,153543.45000000001,153543.45000000001]
[11,37.716099999999997,0,152655.53,152655.53]
[12,37.716099999999997,0,151943.94,151943.94]
[13,37.716099999999997,0,155851.78,155851.78]
[14,37.716099999999997,0,154648.13,154648.13]
[15,37.716099999999997,0,154800.19,154800.19]
[16,37.716099999999997,0,155614.98000000001,155614.98000000001]
[17,37.716099999999997,0,155800.63,155800.63]
[18,37.716099999999997,0,152546.63,152546.63]
[19,37.716099999999997,0,150781.88,150781.88]
[20,37.716099999999997,0,153870.17000000001,153870.17000000001]
[21,37.664400000000001,0,154294.51999999999,154294.51999999999]
[22,37.664400000000001,0,153382.69,153382.69]
[23,37.664400000000001,0,157376.22,157376.22]
[24,37.664400000000001,0,147397.72,147397.72]
[25,37.664400000000001,0,140161.03,140161.03]
[26,37.664400000000001,0,145003.76999999999,145003.76999999999]
[27,37.664400000000001,0,149284.48000000001,149284.48000000001]
[28,37.664400000000001,0,151173.34,151173.34]
[29,37.664400000000001,0,151270.89000000001,{"$f":"D35+C35","v":151270.89000000001}]
[30,37.664400000000001,0,162649.04999999999,{"$f":"D36+C36","v":162649.04999999999}]
[31,37.664400000000001,0,135158.25,{"$f":"D37+C37","v":135158.25}]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":643664.47},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":4808040.3899999997},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":5451704.8599999985}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":24337429.869499002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":181385643.362894},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":205723073.23239303}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":37.810739917800653},{"$f":"D39/D38","v":37.725482452299865},{"$f":"E39/E38","v":37.735548514706842}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9030.9402053330232},{"$f":"C40*238.8459","v":9030.9402053330232},{"$f":"E40*238.8459","v":9012.9810469888198}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.502983310500181},{"$f":"C40/3.6","v":10.502983310500181},{"$f":"E40/3.6","v":10.482096809640788}]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №689"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","  ПрАТ\" АЗОТ\"",37.81,9031,10.5]
[null,"ГРС м. Сєвєродонецьк СХК-1",37.729999999999997,9031,10.5]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 689",null,37.74,9013,10.48]
[]
[]
[]
["Начальник управління Сєвєродонецького  ЛВУМГ                                        Головко Ю.О.                                                                                     "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат.вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії                       Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                               Ісаєв В.С."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]