{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 200"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Опарським ВУ ПЗГ  та прийнятого  Дрогобицьким відділенням ПАТ \"Львівгаз\""]
["Опарське ВУ ПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №200"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №РЛ 153/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДКС Опари-ГРС-Дрогобич Dy500 \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5},9050,37.89,{"$f":"S11/3.6","v":10.525},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5},{"$f":"S12*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,{"$f":"S12/3.6","v":10.525},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,{"$f":"S13*238.8459","v":9049.8711509999994},37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9049.8711509999994,37.89,10.525,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.461500000000001,2.673,0.68340000000000001,8.8700000000000001E-2,0.1229,1.6999999999999999E-3,4.5199999999999997E-2,2.5899999999999999E-2,2.8E-3,7.4999999999999997E-3,1.0814999999999999,0.80589999999999995,0.71230000000000004,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,11735,49.13,{"$f":"V17/3.6","v":13.647222222222222},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143,34.090000000000003,9.469444444444445,9024,37.78,10.494444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,99.006799999999998,0.22650000000000001,8.9200000000000002E-2,3.6799999999999999E-2,2.7199999999999998E-2,1.9E-3,4.7600000000000003E-2,9.1999999999999998E-3,1.8E-3,7.4999999999999997E-3,0.44,0.1055,0.67659999999999998,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,11830,49.53,{"$f":"V23/3.6","v":13.758333333333333},null,null,0,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,{"$f":"S25/3.6","v":10.31111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7992,33.46,9.2944444444444443,8867,37.119999999999997,10.31111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,98.099699999999999,0.47760000000000002,0.29360000000000003,8.4400000000000003E-2,0.10780000000000001,1.1000000000000001E-3,5.4399999999999997E-2,3.5999999999999997E-2,1.17E-2,8.8000000000000005E-3,0.69640000000000002,0.1285,0.68530000000000002,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,11829,49.53,{"$f":"V30/3.6","v":13.758333333333333},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046,33.69,9.3583333333333325,8923,37.36,10.377777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,98.4024,0.36959999999999998,0.22700000000000001,6.9199999999999998E-2,8.2699999999999996E-2,1.9E-3,4.6399999999999997E-2,2.7900000000000001E-2,7.0000000000000001E-3,9.4000000000000004E-3,0.63039999999999996,0.12609999999999999,0.68240000000000001,8023,33.590000000000003,9.3305555555555557,8899,37.26,10.35,11826,49.5,{"$f":"V37/3.6","v":13.75},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8023,33.590000000000003,{"$f":"P38/3.6","v":9.3305555555555557},8899,37.26,10.35,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8023,33.590000000000003,9.3305555555555557,8899,37.26,10.35,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,96.727000000000004,1.7729999999999999,0.54469999999999996,9.4E-2,9.2100000000000001E-2,1.1000000000000001E-3,3.1E-2,1.46E-2,2.0999999999999999E-3,7.4999999999999997E-3,0.58609999999999995,0.12670000000000001,0.69389999999999996,8152,34.130000000000003,9.4805555555555561,9037,37.840000000000003,10.511111111111111,11907,49.85,{"$f":"V40/3.6","v":13.847222222222221},null,null,null,null,null,99.999899999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8152,34.130000000000003,9.4805555555555561,9037,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8075.6059419211279,33.810336353249156,9.3917600981247666,8953.8426631793845,37.486980615235709,10.413050170898806]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Опарського ВУПЗГ                                                                                                       Біляк І.Б.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                          Гнатків О.Б.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат                                                                                                                                    Кушнір В.О."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №200"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дрогобич відбір№1",37.486980615235709,8953.6116233285265,10.413050170898808]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №200",null,37.486980615235709,8953.6116233285265,10.413050170898808]
[]
[]
[]
["Начальник управління Опарського ВУ ПЗГ                                                                                                          ",null,null," Біляк І.Б.    "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборант ІІ кат                                                                                                                                                                ",null,null,"Гнатків О.Б."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Кушнір В.О."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]