{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 206"]
["Філія \"УМГ \"Лівітрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Дашавським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Дашавське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №206"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 036/15 чинне до 10 квітня 2019 р.                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.985799999999998,3.9845000000000002,1.0232000000000001,0.1206,0.1711,1.9E-3,4.2200000000000001E-2,3.1399999999999997E-2,3.4000000000000002E-2,5.3E-3,1.3210999999999999,1.2788999999999999,0.73299999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S11*238.8459","v":9123.91338},38.200000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.611111111111112},11697.88,48.97,{"$f":"V11/3.6","v":13.602777777777778},-11.1,-9.4,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,91.7958,4.0843999999999996,1.0444,0.1234,0.17519999999999999,2.8E-3,4.2299999999999997E-2,3.5000000000000003E-2,4.2500000000000003E-2,8.6999999999999994E-3,1.3774999999999999,1.268,0.73450000000000004,{"$f":"P12*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,9.5888888888888903,{"$f":"S12*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,11693.58,48.95,13.597222222222223,-11,-9.4,null,null,null,100]
[3,91.827500000000001,4.0678000000000001,1.0461,0.1244,0.17699999999999999,2.8E-3,4.3299999999999998E-2,3.6400000000000002E-2,4.7300000000000002E-2,8.3999999999999995E-3,1.3602000000000001,1.2587999999999999,0.73450000000000004,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,11699.27,48.98,{"$f":"V13/3.6","v":13.605555555555554},-11.3,-8.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P20/3.6","v":9.5916666666666668},9135.8556750000007,38.25,{"$f":"S20/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,92.1922,3.9003000000000001,1.0141,0.12180000000000001,0.16950000000000001,2.3E-3,4.1599999999999998E-2,3.1300000000000001E-2,2.3099999999999999E-2,5.8999999999999999E-3,1.2948,1.2031000000000001,0.73109999999999997,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11711.33,49.03,{"$f":"V24/3.6","v":13.619444444444444},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[15,92.228800000000007,3.8864999999999998,1.0109999999999999,0.12130000000000001,0.16739999999999999,1.6999999999999999E-3,4.0399999999999998E-2,3.0300000000000001E-2,1.9800000000000002E-2,6.1999999999999998E-3,1.2955000000000001,1.1911,0.73060000000000003,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11711.55,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,{"$f":"P26/3.6","v":9.5722222222222229},9121.5249210000002,38.19,{"$f":"S26/3.6","v":10.608333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,92.495400000000004,3.7582,0.98319999999999996,0.1197,0.16339999999999999,2.8999999999999998E-3,3.85E-2,2.93E-2,2.0500000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,1.2578,1.125,0.72850000000000004,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11723.15,49.08,13.633333333333333,null,null,0,0,0,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P33/3.6","v":9.5666666666666664},9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S33/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S36/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.982299999999995,3.9965999999999999,1.0349999999999999,0.1241,0.17299999999999999,1.9E-3,4.2999999999999997E-2,3.2300000000000002E-2,5.1200000000000002E-2,5.7999999999999996E-3,1.3131999999999999,1.2416,0.73340000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11712.19,49.03,{"$f":"V38/3.6","v":13.619444444444444},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P39/3.6","v":9.5916666666666668},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S39/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P40/3.6","v":9.5916666666666668},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P41/3.6","v":9.5916666666666668},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S41/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1038803179636,34.499666438979965,9.5832406774944339,9129.9735508921458,38.225372723132978,10.618159089759159]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Дашавського ВУПЗГ                                                                                                      Штинда М.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборантІі кат.                                                                                                                                    Гойсак О.П                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний диспетчер з транспортування газу                                                                                                     Гук П.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №206"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дашава",38.229999999999997,9130,10.62]
[null,"ГРС Дашава",0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 206",null,38.229999999999997,9130,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Дашавського ВУПЗГ                                        Штинда М.В.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборантІІ кат.                                                                            Гойсак О.П.                                                                                                    "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний диспетчер з транспортування газу",null,"                                    Гук П.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]