{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 212"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 212"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.528300000000002,1.4027000000000001,0.4889,0.1128,0.1072,1E-3,4.7300000000000002E-2,2.5100000000000001E-2,5.5599999999999997E-2,8.6E-3,0.92390000000000005,0.29880000000000001,0.69750000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8110.6574184300007},33.957700000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4326944444444454},{"$f":"S11*238.8459","v":8995.6292471100005},37.6629,{"$f":"S11/3.6","v":10.461916666666667},11683.6,49.491199999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.747555555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00020000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8110.6574184300007},33.957700000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.4326944444444454},{"$f":"S12*238.8459","v":8995.6292471100005},37.6629,{"$f":"S12/3.6","v":10.461916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.6574184300007,33.957700000000003,9.4326944444444454,8995.6292471100005,37.6629,10.461916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.6574184300007,33.957700000000003,9.4326944444444454,8995.6292471100005,37.6629,10.461916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.6574184300007,33.957700000000003,9.4326944444444454,8995.6292471100005,37.6629,10.461916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,97.228899999999996,0.92069999999999996,0.35070000000000001,9.8900000000000002E-2,8.9599999999999999E-2,1E-3,4.8599999999999997E-2,2.4500000000000001E-2,5.2200000000000003E-2,4.8999999999999998E-3,0.89490000000000003,0.28549999999999998,0.69210000000000005,{"$f":"P16*238.8459","v":8060.23704894},33.746600000000001,{"$f":"P16/3.6","v":9.3740555555555556},{"$f":"S16*238.8459","v":8941.7694966599993},37.437399999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.399277777777776},11795.91,49.387099999999997,13.718638888888888,null,null,null,null,null,100.00040000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8060.23704894},33.746600000000001,{"$f":"P17/3.6","v":9.3740555555555556},{"$f":"S17*238.8459","v":8941.7694966599993},37.437399999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.399277777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.23704894,33.746600000000001,9.3740555555555556,8941.7694966599993,37.437399999999997,10.399277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.23704894,33.746600000000001,9.3740555555555556,8941.7694966599993,37.437399999999997,10.399277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.23704894,33.746600000000001,9.3740555555555556,8941.7694966599993,37.437399999999997,10.399277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.23704894,33.746600000000001,9.3740555555555556,8941.7694966599993,37.437399999999997,10.399277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8060.23704894,33.746600000000001,9.3740555555555556,8941.7694966599993,37.437399999999997,10.399277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.9422,1.1218999999999999,0.43490000000000001,0.11020000000000001,0.1014,1E-3,4.7899999999999998E-2,2.2100000000000002E-2,2.8899999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.93979999999999997,0.2419,0.69369999999999998,8031.4561179900002,33.626100000000001,9.340583333333333,8962.0952827500005,37.522500000000001,10.422916666666667,11809.45,49.443800000000003,{"$f":"V23/3.6","v":13.734388888888889},null,null,null,null,null,100.0004," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.2282611899991,34.274099999999997,9.5205833333333327,9073.0153187100004,37.986899999999999,10.551916666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.799499999999995,1.2991999999999999,0.47099999999999997,0.11360000000000001,0.10630000000000001,1E-3,5.04E-2,2.58E-2,4.5699999999999998E-2,5.7000000000000002E-3,0.85429999999999995,0.22770000000000001,0.69530000000000003,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,11841.05,49.576099999999997,13.771138888888888,null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00020000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8111.2784177699996},33.960299999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.4334166666666661},{"$f":"S31*238.8459","v":8996.7279382500001},37.667499999999997,{"$f":"S31/3.6","v":10.463194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.2784177699996,33.960299999999997,9.4334166666666661,8996.7279382500001,37.667499999999997,10.463194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.765000000000001,1.3375999999999999,0.4899,0.1192,0.10680000000000001,1E-3,4.7399999999999998E-2,2.29E-2,3.32E-2,8.9999999999999993E-3,0.83609999999999995,0.23200000000000001,0.69530000000000003,8112.7114931699989,33.966299999999997,9.435083333333333,8998.3043211900003,37.674100000000003,10.465027777777779,11842.84,49.583599999999997,{"$f":"V37/3.6","v":13.773222222222222},null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8112.7114931699989},33.966299999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.435083333333333},{"$f":"S38*238.8459","v":8998.3043211900003},37.674100000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.465027777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.7114931699989,33.966299999999997,9.435083333333333,8998.3043211900003,37.674100000000003,10.465027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.7114931699989,33.966299999999997,9.435083333333333,8998.3043211900003,37.674100000000003,10.465027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.7114931699989,33.966299999999997,9.435083333333333,8998.3043211900003,37.674100000000003,10.465027777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8111.7787197567068,33.962394664328365,9.4339985178689894,8998.0976480925583,37.673234701087843,10.464787416968843]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                        31.03.2017р.                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.03.2017р.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 212"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новояворівськ (замір 3)",37.67,8998,10.46]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 205",null,37.67,8998,10.46]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                             Саловський Б.Й.              31.03.2017p.                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                Іваненко О.С.          31.03.2017p.                                                                         "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                        Кузьмін Т.Б.                31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]