{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 220"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 220"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 155/15, чинне до 14.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"КОМАРНО - ДЕРЖКОРДОН\" Ду700",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу,        101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S12*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.2489930000011,34.270000000000003,9.5194444444444457,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.525999999999996,2.3553000000000002,0.71079999999999999,0.10639999999999999,0.1125,1.6000000000000001E-3,2.3400000000000001E-2,1.77E-2,1.2500000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,0.82550000000000001,0.3029,0.70309999999999995,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9069,37.97,10.547222222222222,11869,49.692,{"$f":"V16/3.6","v":13.803333333333333},-13,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,1.0000000000000001E-5,3.0000000000000001E-5,0,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null," ",null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.2156500700003,34.257300000000001,9.5159166666666675,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.899900000000002,2.2458,0.71089999999999998,0.1108,0.1081,1.2999999999999999E-3,2.06E-2,1.52E-2,8.6999999999999994E-3,5.1999999999999998E-3,0.7177,0.15579999999999999,0.7,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11912,49.872100000000003,{"$f":"V24/3.6","v":13.853361111111111},-12.8,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1786768799993,34.303199999999997,9.5286666666666662,9105.9999375000007,38.125,10.590277777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.848399999999998,2.2799999999999998,0.73180000000000001,0.1142,0.1118,1.5E-3,2.12E-2,1.5599999999999999E-2,1.21E-2,5.1999999999999998E-3,0.70530000000000004,0.15290000000000001,0.7006,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11919,49.901499999999999,{"$f":"V31/3.6","v":13.861527777777777},-12.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.801013870001,34.339300000000001,9.5386944444444453,9095.2518719999989,38.08,{"$f":"S36/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.431700000000006,2.5802999999999998,0.83030000000000004,0.13170000000000001,0.1278,1.2999999999999999E-3,2.3E-2,1.7000000000000001E-2,1.24E-2,5.1999999999999998E-3,0.65569999999999995,0.18360000000000001,0.70430000000000004,8241.3538949100002,34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11943,50.002600000000001,{"$f":"V37/3.6","v":13.889611111111112},-22.8,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3538949100002,34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3538949100002,34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3538949100002,34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241.3538949100002,34.504899999999999,9.5846944444444446,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.0501768790982,34.424079194489408,9.5622442206915022,9105.4351497920361,38.122635346857685,10.589620929682688]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління БібрськогоЛВУМГ                                                                                                                    Саловський Б.Й.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                Книшик У.П.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                       Кузьмін Т.Б."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 220"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Дроздовичі",38.118072992148619,9105,10.588353608930172]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 220",null,38.119999999999997,9105,10.59]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                     Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                        Книшик У.П.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                              Кузьмін Т.Б."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]