{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №  228"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 228"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу    Івацевичі - Комарно (лупінг)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.525999999999996,2.3418000000000001,0.70479999999999998,0.1071,0.1123,1.1999999999999999E-3,2.4400000000000002E-2,1.5699999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,7.4999999999999997E-3,0.81779999999999997,0.33410000000000001,0.70330000000000004,{"$f":"P11*238.8459","v":8178.0836160000008},34.24,{"$f":"P11/3.6","v":9.5111111111111111},{"$f":"S11*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.541666666666668},11866,49.69,{"$f":"V11/3.6","v":13.802777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8178.0836160000008},34.24,9.5111111111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":9064.2019049999999},37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.6648,2.2825000000000002,0.69720000000000004,0.10680000000000001,0.10920000000000001,1.9E-3,2.35E-2,1.4999999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,7.7000000000000002E-3,0.79259999999999997,0.29170000000000001,0.70209999999999995,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,11876,49.73,{"$f":"V17/3.6","v":13.813888888888888},-1.3,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,{"$f":"P20/3.6","v":9.5111111111111111},9064.2019049999999,37.950000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.541666666666668},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.0836160000008,34.24,9.5111111111111111,9064.2019049999999,37.950000000000003,10.541666666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.087100000000007,2.1615000000000002,0.67479999999999996,0.106,9.9400000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.8599999999999998E-2,1.15E-2,4.7000000000000002E-3,7.4000000000000003E-3,0.67330000000000001,0.1545,0.69850000000000001,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,11909,49.87,{"$f":"V24/3.6","v":13.852777777777776},null,null,0,0,0,100.00010000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,{"$f":"P26/3.6","v":9.5166666666666657},9071.3672819999992,37.979999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,-4.9000000000000004,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9071.3672819999992,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.983199999999997,2.2250000000000001,0.7006,0.11119999999999999,0.1047,1.4E-3,1.9900000000000001E-2,1.2200000000000001E-2,3.5999999999999999E-3,8.5000000000000006E-3,0.67359999999999998,0.156,0.69940000000000002,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11914,49.89,13.858333333333333,-5.5,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.59,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S34/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.759299999999996,2.3914,0.75960000000000005,0.1234,0.11559999999999999,2E-3,2.06E-2,1.29E-2,5.3E-3,7.1000000000000004E-3,0.63439999999999996,0.16850000000000001,0.70150000000000001,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11932,49.97,13.880555555555555,-3.1,null,null,null,null,100.0001," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5583333333333318},9107.1941670000015,38.130000000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.6929296017333,34.276045473678764,9.5211237426885464,9073.4584527621464,37.988755313623329,10.554222642975851]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                            Саловський Б.Й.                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник  лабораторії                                                                                                                                                 Роїк Г.В.                                                                                                                                                                                                                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №228"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львіська","ГРС Холодновідка",37.99,9073,10.55]
[null,"Замір Городок",37.99,9074,10.55]
[null,"АГНКС-2 (Х Відка)",37.99,9073,10.55]
[null,"АГНКС-4 (Х Відка)",38,9077,10.56]
[null,"ТзДВ \"Гал-КАТ\"",37.97,9069,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 228",null,37.99,9073,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]