{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 234"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 234"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Держкордон Ду700\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8175.4324265100004},34.228900000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5080277777777784},{"$f":"S11*238.8459","v":9065.2528269600007},37.9544,{"$f":"S11/3.6","v":10.542888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,95.528499999999994,2.3464999999999998,0.71970000000000001,0.1115,0.11700000000000001,1.4E-3,2.5999999999999999E-2,1.9E-2,1.9099999999999999E-2,8.2000000000000007E-3,0.79549999999999998,0.30759999999999998,0.70369999999999999,{"$f":"P12*238.8459","v":8191.7217168899997},34.2971,{"$f":"P12/3.6","v":9.5269722222222217},{"$f":"S12*238.8459","v":9082.8080006100008},38.027900000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.563305555555557},11882.94,49.7515,{"$f":"V12/3.6","v":13.819861111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8191.7217168899997},34.2971,{"$f":"P13/3.6","v":9.5269722222222217},{"$f":"S13*238.8459","v":9082.8080006100008},38.027900000000002,{"$f":"S13/3.6","v":10.563305555555557},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.7217168899997,34.2971,9.5269722222222217,9082.8080006100008,38.027900000000002,10.563305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.7217168899997,34.2971,9.5269722222222217,9082.8080006100008,38.027900000000002,10.563305555555557,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.115499999999997,2.5129999999999999,0.73029999999999995,0.10680000000000001,0.1211,1.6999999999999999E-3,2.9499999999999998E-2,2.1999999999999999E-2,2.52E-2,4.0000000000000001E-3,0.87649999999999995,0.45429999999999998,0.70720000000000005,{"$f":"P16*238.8459","v":8189.0944119899996},34.286099999999998,9.5239166666666666,{"$f":"S16*238.8459","v":9079.2969658799993},38.013199999999998,10.559222222222221,11848,49.608499999999999,13.780138888888889,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8189.0944119899996},34.286099999999998,{"$f":"P17/3.6","v":9.5239166666666666},{"$f":"S17*238.8459","v":9079.2969658799993},38.013199999999998,{"$f":"S17/3.6","v":10.559222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.0944119899996,34.286099999999998,9.5239166666666666,9079.2969658799993,38.013199999999998,10.559222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189.0944119899996,34.286099999999998,9.5239166666666666,9079.2969658799993,38.013199999999998,10.559222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.979100000000003,2.2132999999999998,0.68759999999999999,0.1086,0.1033,1.1999999999999999E-3,0.02,1.3899999999999999E-2,1.01E-2,7.1000000000000004E-3,0.69240000000000002,0.16350000000000001,0.69950000000000001,{"$f":"P20*238.8459","v":8190.5513719800001},34.292200000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.525611111111111},{"$f":"S20*238.8459","v":9082.3303088100001},38.0259,{"$f":"S20/3.6","v":10.562749999999999},11917.81,49.897500000000001,13.860416666666666,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8190.5513719800001},34.292200000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.525611111111111},{"$f":"S21*238.8459","v":9082.3303088100001},38.0259,{"$f":"S21/3.6","v":10.562749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5513719800001,34.292200000000001,9.525611111111111,9082.3303088100001,38.0259,10.562749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.924800000000005,2.2450999999999999,0.71509999999999996,0.1142,0.10929999999999999,1.1999999999999999E-3,2.1700000000000001E-2,1.52E-2,1.1299999999999999E-2,7.1999999999999998E-3,0.66590000000000005,0.16889999999999999,0.70030000000000003,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,11926.03,49.931899999999999,13.869972222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8200.8933994500003},34.335500000000003,{"$f":"P24/3.6","v":9.537638888888889},{"$f":"S24*238.8459","v":9093.4844123399998},38.072600000000001,{"$f":"S24/3.6","v":10.575722222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.8933994500003,34.335500000000003,9.537638888888889,9093.4844123399998,38.072600000000001,10.575722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.822100000000006,2.3371,0.74070000000000003,0.1186,0.11360000000000001,1.4E-3,2.24E-2,1.5699999999999999E-2,1.15E-2,4.4999999999999997E-3,0.64549999999999996,0.16700000000000001,0.70109999999999995,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,11842.84,49.976799999999997,13.882444444444443,null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8213.8627318199997},34.389800000000001,{"$f":"P31/3.6","v":9.5527222222222221},{"$f":"S31*238.8459","v":9107.4568974900012},38.131100000000004,{"$f":"S31/3.6","v":10.591972222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.8627318199997,34.389800000000001,9.5527222222222221,9107.4568974900012,38.131100000000004,10.591972222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.3874,2.6446999999999998,0.8407,0.13639999999999999,0.13059999999999999,1.5E-3,2.5100000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,1.23E-2,8.0000000000000002E-3,0.60350000000000004,0.1923,0.70499999999999996,{"$f":"P38*238.8459","v":8254.4426502299993},34.559699999999999,{"$f":"P38/3.6","v":9.5999166666666671},{"$f":"S38*238.8459","v":9150.9746204700004},38.313299999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.642583333333333},11961.12,50.078800000000001,{"$f":"V38/3.6","v":13.910777777777778},null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",99.999999999999972,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8254.4426502299993},34.559699999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5999166666666671},{"$f":"S39*238.8459","v":9150.9746204700004},38.313299999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.642583333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.4426502299993,34.559699999999999,9.5999166666666671,9150.9746204700004,38.313299999999998,10.642583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.4426502299993,34.559699999999999,9.5999166666666671,9150.9746204700004,38.313299999999998,10.642583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208.2836529634733,34.366441512973324,9.546233753603703,9101.1158669463675,38.104551373694783,10.584597603804104]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                        31.03.2017р.                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.03.2017р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 234"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","\"Укравтогаз\" ДП",38.1,9101,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 234",null,38.1,9101,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                    Саловський Б.Й.                31.03.2017р.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                      Іваненко О.С.             31.03.2017р.                                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                 Кузьмін Т.Б.                31.03.2017р. "]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]