{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 236"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 236"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Відвід на Новий Розділ  Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,{"$f":"P11/3.6","v":9.4916666666666671},{"$f":"S11*238.8459","v":9045.0942329999998},37.869999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.519444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,94.951800000000006,2.5769000000000002,0.72619999999999996,0.1024,0.11609999999999999,3.0000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,1.7500000000000002E-2,8.8999999999999999E-3,7.7999999999999996E-3,0.9355,0.52669999999999995,0.70789999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,{"$f":"P12/3.6","v":9.5055555555555546},{"$f":"S12*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S12/3.6","v":10.533333333333333},11818,49.49,{"$f":"V12/3.6","v":13.747222222222222},-8.4,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8173.3066979999994},34.22,{"$f":"P13/3.6","v":9.5055555555555546},{"$f":"S13*238.8459","v":9057.0365280000005},37.92,{"$f":"S13/3.6","v":10.533333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9057.0365280000005,37.92,10.533333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.061700000000002,2.5232999999999999,0.72589999999999999,0.1046,0.1182,1.1999999999999999E-3,2.76E-2,1.83E-2,1.26E-2,7.6E-3,0.91669999999999996,0.48220000000000002,0.70720000000000005,{"$f":"P19*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P19/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S19*238.8459","v":9128.6902979999995},38.22,{"$f":"S19/3.6","v":10.616666666666665},11830,49.54,{"$f":"V19/3.6","v":13.761111111111111},null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,96.066500000000005,2.1598999999999999,0.68610000000000004,0.10920000000000001,0.1031,1.1000000000000001E-3,0.02,1.21E-2,4.7999999999999996E-3,9.1000000000000004E-3,0.68559999999999999,0.14249999999999999,0.69869999999999999,{"$f":"P26*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P26/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S26*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S26/3.6","v":10.552777777777779},11911,49.88,{"$f":"V26/3.6","v":13.855555555555556},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P27*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P27/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S27*238.8459","v":9073.7557410000009},37.99,{"$f":"S27/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.876300000000001,2.2816999999999998,0.7329,0.1167,0.109,1E-3,2.0799999999999999E-2,1.2500000000000001E-2,3.5999999999999999E-3,7.6E-3,0.68969999999999998,0.14829999999999999,0.70030000000000003,{"$f":"P33*238.8459","v":8201.9682060000014},34.340000000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5388888888888896},{"$f":"S33*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S33/3.6","v":10.572222222222223},11919,49.91,{"$f":"V33/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.991600000000005,2.2435999999999998,0.70269999999999999,0.1091,0.1011,1.1999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.1299999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,4.4000000000000003E-3,0.6633,0.14729999999999999,0.69930000000000003,{"$f":"P34*238.8459","v":8195.5671358800009},34.313200000000002,{"$f":"P34/3.6","v":9.5314444444444444},{"$f":"S34*238.8459","v":9087.8476491000001},38.048999999999999,{"$f":"S34/3.6","v":10.569166666666666},11927.13,49.936500000000002,13.87125,null,null,null,null,null,99.999700000000018," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8195.5671358800009},34.313200000000002,{"$f":"P35/3.6","v":9.5314444444444444},{"$f":"S35*238.8459","v":9087.8476491000001},38.048999999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.569166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.5671358800009,34.313200000000002,9.5314444444444444,9087.8476491000001,38.048999999999999,10.569166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.5671358800009,34.313200000000002,9.5314444444444444,9087.8476491000001,38.048999999999999,10.569166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8195.5671358800009,34.313200000000002,9.5314444444444444,9087.8476491000001,38.048999999999999,10.569166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8195.5671358800009},34.313200000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5314444444444444},{"$f":"S39*238.8459","v":9087.8476491000001},38.048999999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.569166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,89.596199999999996,5.0590000000000002,1.0726,0.1139,0.16719999999999999,4.8999999999999998E-3,4.4900000000000002E-2,3.1E-2,2.98E-2,8.0000000000000002E-3,1.6189,2.2536999999999998,0.75260000000000005,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,{"$f":"S40*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S40/3.6","v":10.566666666666666},11491,48.12,{"$f":"V40/3.6","v":13.366666666666665},null,null,null,null,null,100.00009999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P41/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S41*238.8459","v":9085.6980359999998},38.04,{"$f":"S41/3.6","v":10.566666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.9363596569056,34.318932666028211,9.533036851674499,9083.6658551563341,38.03149166536388,10.564303240378857]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                                         31.03.2017р.                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                                 31.03.2017р.                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                                 31.03.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 236"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ДП \"Новороздільське НДХП \"Сірка\"",38.04,9085,10.57]
[null,"ТзОВ\"Енергія Новий Розділ\"",38.03,9084,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 236",null,38.03,9084,10.56]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                        Саловський Б.Й.                  31.03.2017p.                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                          Іваненко О.С.               31.03.2017p.                                                                               "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                    Кузьмін Т.Б.                   31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]