{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,2,48,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[44,2,44,27],[46,2,46,27],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 238"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 238"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  відвід на Судову Вишню",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,98.662000000000006,0.25459999999999999,7.0999999999999994E-2,4.1700000000000001E-2,1.15E-2,1E-3,1.6899999999999998E-2,3.5999999999999999E-3,1.0200000000000001E-2,8.6E-3,0.66579999999999995,0.25390000000000001,0.67859999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":7953.353508690001},33.299100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.2497500000000006},{"$f":"S11*238.8459","v":8828.0310790799995},36.961199999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.266999999999999},11761.44,49.242800000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.678555555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00080000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":7953.353508690001},33.299100000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.2497500000000006},{"$f":"S12*238.8459","v":8828.0310790799995},36.961199999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.266999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.353508690001,33.299100000000003,9.2497500000000006,8828.0310790799995,36.961199999999998,10.266999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.353508690001,33.299100000000003,9.2497500000000006,8828.0310790799995,36.961199999999998,10.266999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.353508690001,33.299100000000003,9.2497500000000006,8828.0310790799995,36.961199999999998,10.266999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,98.659800000000004,0.254,7.2999999999999995E-2,4.3299999999999998E-2,1.18E-2,1E-3,1.61E-2,3.5999999999999999E-3,8.9999999999999993E-3,6.8999999999999999E-3,0.67079999999999995,0.25140000000000001,0.67859999999999998,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,11761.44,49.242800000000003,13.678555555555556,null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00070000000001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":7952.78027853},33.296700000000001,{"$f":"P17/3.6","v":9.2490833333333331},{"$f":"S17*238.8459","v":8827.9116561300016},36.960700000000003,{"$f":"S17/3.6","v":10.266861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7952.78027853,33.296700000000001,9.2490833333333331,8827.9116561300016,36.960700000000003,10.266861111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,98.697400000000002,0.24129999999999999,6.83E-2,3.9899999999999998E-2,1.1299999999999999E-2,1E-3,1.6899999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,1.26E-2,8.8999999999999999E-3,0.6694,0.2298,0.67820000000000003,{"$f":"P25*238.8459","v":7954.2372385199997},33.302799999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.2507777777777775},{"$f":"S25*238.8459","v":8829.0581164499999},36.965499999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.268194444444443},11765.64,49.260399999999997,13.683444444444444,null,null,null,null,null,100.00070000000001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":7954.2372385199997},33.302799999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.2507777777777775},{"$f":"S26*238.8459","v":8829.0581164499999},36.965499999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.268194444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.2372385199997,33.302799999999998,9.2507777777777775,8829.0581164499999,36.965499999999999,10.268194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.2372385199997,33.302799999999998,9.2507777777777775,8829.0581164499999,36.965499999999999,10.268194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.2372385199997,33.302799999999998,9.2507777777777775,8829.0581164499999,36.965499999999999,10.268194444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,98.6631,0.25159999999999999,7.3300000000000004E-2,4.2599999999999999E-2,1.1599999999999999E-2,1E-3,1.7399999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,1.03E-2,7.3000000000000001E-3,0.67249999999999999,0.24610000000000001,0.67859999999999998,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,11762.61,49.247700000000002,13.679916666666667,null,null,null,null,null,100.00069999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":7954.0461617999999},33.302,{"$f":"P31/3.6","v":9.2505555555555556},{"$f":"S31*238.8459","v":8828.7953859600002},36.964399999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.267888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7954.0461617999999,33.302,9.2505555555555556,8828.7953859600002,36.964399999999998,10.267888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,98.645399999999995,0.25669999999999998,7.4999999999999997E-2,4.4499999999999998E-2,1.23E-2,1E-3,1.8599999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,1.2500000000000001E-2,8.6999999999999994E-3,0.6724,0.24979999999999999,0.67630000000000001,{"$f":"P37*238.8459","v":7955.6225447399993},33.308599999999998,{"$f":"P37/3.6","v":9.2523888888888877},{"$f":"S37*238.8459","v":8830.4673072599999},36.971400000000003,{"$f":"S37/3.6","v":10.269833333333334},11762.75,49.2483,{"$f":"V37/3.6","v":13.680083333333332},null,null,null,null,null,100.0008," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":7955.6225447399993},33.308599999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.2523888888888877},{"$f":"S38*238.8459","v":8830.4673072599999},36.971400000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.269833333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6225447399993,33.308599999999998,9.2523888888888877,8830.4673072599999,36.971400000000003,10.269833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6225447399993,33.308599999999998,9.2523888888888877,8830.4673072599999,36.971400000000003,10.269833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7955.6225447399993,33.308599999999998,9.2523888888888877,8830.4673072599999,36.971400000000003,10.269833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.7164679026555,33.300619637610083,9.2501721215583608,8828.5945030724979,36.963558943538473,10.267655262094019]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                       31.03.2017p.                              "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                               31.03.2017p.                           "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.03.2017p."]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 239"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Судова Вишня",36.96,8829,10.27]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 238",null,36.96,8829,10.27]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                  Саловський Б.Й.                                                               31.03.2017p.                  "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                     Іваненко О.С.                                                           31.03.2017p.                             "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                                               Кузьмін Т.Б.                                                               31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]