{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,25,9,25],[48,1,48,26],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[44,1,44,26],[46,1,46,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[6,27,9,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 241"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданогоБібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 241"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Комарно Ду800\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.125299999999996,1.9924999999999999,0.61319999999999997,9.6799999999999997E-2,0.1022,1.1999999999999999E-3,2.3400000000000001E-2,1.7100000000000001E-2,1.72E-2,8.5000000000000006E-3,0.73219999999999996,0.27029999999999998,0.69889999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8157.1607151600001},34.1524,{"$f":"P11/3.6","v":9.4867777777777782},{"$f":"S11*238.8459","v":9046.09738578},37.874200000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.520611111111112},11875.18,49.719000000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.810833333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8157.1607151600001},34.1524,{"$f":"P12/3.6","v":9.4867777777777782},{"$f":"S12*238.8459","v":9046.09738578},37.874200000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.520611111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.1607151600001,34.1524,9.4867777777777782,9046.09738578,37.874200000000002,10.520611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.1607151600001,34.1524,9.4867777777777782,9046.09738578,37.874200000000002,10.520611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157.1607151600001,34.1524,9.4867777777777782,9046.09738578,37.874200000000002,10.520611111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.7547,2.2298,0.67910000000000004,0.1043,0.10979999999999999,1.5E-3,2.4500000000000001E-2,1.84E-2,1.77E-2,4.0000000000000001E-3,0.75529999999999997,0.3009,0.70189999999999997,{"$f":"P16*238.8459","v":8179.8510756599999},34.247399999999999,{"$f":"P16/3.6","v":9.5131666666666668},{"$f":"S16*238.8459","v":9070.2447062699994},37.975299999999997,{"$f":"S16/3.6","v":10.548694444444443},11881.82,49.7468,{"$f":"V16/3.6","v":13.818555555555555},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8179.8510756599999},34.247399999999999,{"$f":"P17/3.6","v":9.5131666666666668},{"$f":"S17*238.8459","v":9070.2447062699994},37.975299999999997,{"$f":"S17/3.6","v":10.548694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.8510756599999,34.247399999999999,9.5131666666666668,9070.2447062699994,37.975299999999997,10.548694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.8510756599999,34.247399999999999,9.5131666666666668,9070.2447062699994,37.975299999999997,10.548694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.8510756599999,34.247399999999999,9.5131666666666668,9070.2447062699994,37.975299999999997,10.548694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.8510756599999,34.247399999999999,9.5131666666666668,9070.2447062699994,37.975299999999997,10.548694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.8510756599999,34.247399999999999,9.5131666666666668,9070.2447062699994,37.975299999999997,10.548694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.098100000000002,2.1585000000000001,0.6704,0.1069,0.1019,1.1999999999999999E-3,2.0199999999999999E-2,1.44E-2,1.0500000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,0.64549999999999996,0.1656,0.69869999999999999,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,11921.35,49.912300000000002,{"$f":"V23/3.6","v":13.864527777777777},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8188.3301051099997},34.282899999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.5230277777777772},{"$f":"S24*238.8459","v":9080.0851573500004},38.016500000000001,{"$f":"S24/3.6","v":10.560138888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.3301051099997,34.282899999999998,9.5230277777777772,9080.0851573500004,38.016500000000001,10.560138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.990499999999997,2.2302,0.70009999999999994,0.11210000000000001,0.10680000000000001,1.2999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.09E-2,4.7999999999999996E-3,0.64,0.16719999999999999,0.69969999999999999,{"$f":"P30*238.8459","v":8199.4125548700013},34.329300000000003,{"$f":"P30/3.6","v":9.535916666666667},{"$f":"S30*238.8459","v":9091.9796831700005},38.066299999999998,{"$f":"S30/3.6","v":10.573972222222222},11928.61,49.942700000000002,13.872972222222222,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8199.4125548700013},34.329300000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.535916666666667},{"$f":"S31*238.8459","v":9091.9796831700005},38.066299999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.573972222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4125548700013,34.329300000000003,9.535916666666667,9091.9796831700005,38.066299999999998,10.573972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4125548700013,34.329300000000003,9.535916666666667,9091.9796831700005,38.066299999999998,10.573972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4125548700013,34.329300000000003,9.535916666666667,9091.9796831700005,38.066299999999998,10.573972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4125548700013,34.329300000000003,9.535916666666667,9091.9796831700005,38.066299999999998,10.573972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4125548700013,34.329300000000003,9.535916666666667,9091.9796831700005,38.066299999999998,10.573972222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.739800000000002,2.4175,0.75929999999999997,0.1239,0.1183,1.2999999999999999E-3,2.29E-2,1.5800000000000002E-2,1.0999999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,0.60229999999999995,0.18049999999999999,0.70199999999999996,{"$f":"P37*238.8459","v":8225.20791207},34.4373,{"$f":"P37/3.6","v":9.5659166666666664},{"$f":"S37*238.8459","v":9119.6619229799999},38.182200000000002,{"$f":"S37/3.6","v":10.606166666666667},11945.23,50.014400000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.892888888888889},null,null,0,0,0,100.0001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8225.20791207},34.4373,{"$f":"P38/3.6","v":9.5659166666666664},{"$f":"S38*238.8459","v":9119.6619229799999},38.182200000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.606166666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9119.6619229799999,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9119.6619229799999,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.20791207,34.4373,9.5659166666666664,9119.6619229799999,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.5561844009353,34.292220148643693,9.5256167079565781,9082.2508348190386,38.025567258299333,10.562657571749815]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                       31.03.2017p.                                "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.03.2017p.                            "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                               31.03.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 241"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Щирець",38.03,9082,10.56]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 241",null,38.03,9082,10.56]
[]
[]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                         Саловський Б.Й.                31.03.2017p.                                                          "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.          31.03.2017p.                                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                       Кузьмін Т.Б.               31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]