{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 242"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 242"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"Від ДКС Комарно з.н. №2 Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-28"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,97.332999999999998,0.45689999999999997,0.29849999999999999,0.1363,0.1205,1E-3,9.3899999999999997E-2,4.1200000000000001E-2,0.12659999999999999,8.0000000000000002E-3,1.0763,0.3085,0.69479999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8058.9472810799998},33.741199999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.3725555555555555},{"$f":"S11*238.8459","v":8939.7631911000008},37.429000000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.396944444444445},11770.4,49.280299999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.688972222222221},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00070000000002}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8058.9472810799998},33.741199999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.3725555555555555},{"$f":"S12*238.8459","v":8939.7631911000008},37.429000000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.396944444444445},null,null,null,null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.9472810799998,33.741199999999999,9.3725555555555555,8939.7631911000008,37.429000000000002,10.396944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,97.754099999999994,0.36809999999999998,0.22070000000000001,0.10009999999999999,8.9499999999999996E-2,1E-3,6.9599999999999995E-2,3.1300000000000001E-2,0.12529999999999999,6.4999999999999997E-3,0.9627,0.27189999999999998,0.69030000000000002,{"$f":"P20*238.8459","v":8034.5849992800004},33.639200000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.3442222222222231},{"$f":"S20*238.8459","v":8914.1350260300005},37.3217,{"$f":"S20/3.6","v":10.367138888888888},11774.53,49.297600000000003,13.693777777777779,null,null,null,null,null,100.00079999999998," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P21*238.8459","v":8034.5849992800004},33.639200000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.3442222222222231},{"$f":"S21*238.8459","v":8914.1350260300005},37.3217,{"$f":"S21/3.6","v":10.367138888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8034.5849992800004,33.639200000000002,9.3442222222222231,8914.1350260300005,37.3217,10.367138888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,97.823800000000006,0.35239999999999999,0.20150000000000001,0.10290000000000001,7.7200000000000005E-2,1E-3,7.5999999999999998E-2,3.3000000000000002E-2,0.1163,8.5000000000000006E-3,0.90980000000000005,0.2984,0.68979999999999997,{"$f":"P23*238.8459","v":8030.6201573399994},33.622599999999998,{"$f":"P23/3.6","v":9.3396111111111111},{"$f":"S23*238.8459","v":8909.9552227799995},37.304200000000002,{"$f":"S23/3.6","v":10.362277777777779},11773.29,49.292400000000001,13.692333333333334,null,null,null,null,null,100.00080000000001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8030.6201573399994},33.622599999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.3396111111111111},{"$f":"S24*238.8459","v":8909.9552227799995},37.304200000000002,{"$f":"S24/3.6","v":10.362277777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8030.6201573399994,33.622599999999998,9.3396111111111111,8909.9552227799995,37.304200000000002,10.362277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8030.6201573399994,33.622599999999998,9.3396111111111111,8909.9552227799995,37.304200000000002,10.362277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8030.6201573399994,33.622599999999998,9.3396111111111111,8909.9552227799995,37.304200000000002,10.362277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8030.6201573399994,33.622599999999998,9.3396111111111111,8909.9552227799995,37.304200000000002,10.362277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8030.6201573399994,33.622599999999998,9.3396111111111111,8909.9552227799995,37.304200000000002,10.362277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,97.527000000000001,0.3977,0.24379999999999999,0.1033,9.4799999999999995E-2,1E-3,6.7900000000000002E-2,3.15E-2,9.0700000000000003E-2,8.3999999999999995E-3,1.1554,0.27939999999999998,0.69089999999999996,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,11736.94,49.148600000000002,13.65238888888889,null,null,null,null,null,100.00089999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8013.6382138499994},33.551499999999997,{"$f":"P31/3.6","v":9.3198611111111109},{"$f":"S31*238.8459","v":8891.0625120899986},37.225099999999998,{"$f":"S31/3.6","v":10.340305555555554},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8013.6382138499994,33.551499999999997,9.3198611111111109,8891.0625120899986,37.225099999999998,10.340305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,97.28,0.45300000000000001,0.27760000000000001,0.11459999999999999,0.1028,1E-3,7.4099999999999999E-2,3.3099999999999997E-2,9.1700000000000004E-2,9.4999999999999998E-3,1.2609999999999999,0.30230000000000001,0.69299999999999995,{"$f":"P37*238.8459","v":8016.7193259599999},33.564399999999999,{"$f":"P37/3.6","v":9.3234444444444442},{"$f":"S37*238.8459","v":8893.9764320699996},37.237299999999998,{"$f":"S37/3.6","v":10.343694444444443},11725.21,49.091099999999997,{"$f":"V37/3.6","v":13.636416666666666},null,null,null,null,null,100.00070000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8016.7193259599999},33.564399999999999,{"$f":"P38/3.6","v":9.3234444444444442},{"$f":"S38*238.8459","v":8893.9764320699996},37.237299999999998,{"$f":"S38/3.6","v":10.343694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.7193259599999,33.564399999999999,9.3234444444444442,8893.9764320699996,37.237299999999998,10.343694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.7193259599999,33.564399999999999,9.3234444444444442,8893.9764320699996,37.237299999999998,10.343694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8016.7193259599999,33.564399999999999,9.3234444444444442,8893.9764320699996,37.237299999999998,10.343694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8033.1418632725054,33.633157878249143,9.3425438550692039,8912.2085155368331,37.313634085981107,10.364898357216971]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                 Саловський Б.Й.                                                              31.03.2017p.                         "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                  Іваненко О.С.                                                                      31.03.2017p.                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                            Кузьмін Т.Б.                                                                     31.03.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 242"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Комарно",37.31,8912,10.36]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 242",null,37.31,8912,10.36]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                           Саловський Б.Й.               31.03.2017p.                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                             Іваненко О.С.            31.03.2017p.                                                                                   "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                      Кузьмін Т.Б.                31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]