{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 243"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 243"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу   \"Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017р.",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8109.6303810600002},33.953400000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4314999999999998},{"$f":"S11*238.8459","v":8994.6977480999994},37.658999999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.460833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,96.482299999999995,1.5102,0.49380000000000002,0.10539999999999999,0.1012,1E-3,4.0800000000000003E-2,2.2200000000000001E-2,3.27E-2,7.7000000000000002E-3,0.91200000000000003,0.2908,0.69689999999999996,{"$f":"P12*238.8459","v":8107.8151522199996},33.945799999999998,9.429388888888889,{"$f":"S12*238.8459","v":8992.61978877},37.650300000000001,10.458416666666666,11821.89,49.495899999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.748861111111111},null,null,null,null,null,100.00010000000002]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8107.8151522199996},33.945799999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.429388888888889},{"$f":"S13*238.8459","v":8992.61978877},37.650300000000001,{"$f":"S13/3.6","v":10.458416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.8151522199996,33.945799999999998,9.429388888888889,8992.61978877,37.650300000000001,10.458416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.8151522199996,33.945799999999998,9.429388888888889,8992.61978877,37.650300000000001,10.458416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.8151522199996,33.945799999999998,9.429388888888889,8992.61978877,37.650300000000001,10.458416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.8151522199996,33.945799999999998,9.429388888888889,8992.61978877,37.650300000000001,10.458416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8107.8151522199996,33.945799999999998,9.429388888888889,8992.61978877,37.650300000000001,10.458416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,96.566100000000006,1.345,0.48209999999999997,0.1152,0.11119999999999999,1E-3,5.2600000000000001E-2,2.75E-2,6.6299999999999998E-2,7.9000000000000008E-3,0.94850000000000001,0.27689999999999998,0.6976,{"$f":"P19*238.8459","v":8112.4248780899998},33.9651,{"$f":"P19/3.6","v":9.4347499999999993},{"$f":"S19*238.8459","v":8997.5161297199993},37.6708,{"$f":"S19/3.6","v":10.46411111111111},11822.82,49.4998,{"$f":"V19/3.6","v":13.749944444444445},null,null,null,null,null,100.00030000000001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8112.4248780899998},33.9651,{"$f":"P20/3.6","v":9.4347499999999993},{"$f":"S20*238.8459","v":8997.5161297199993},37.6708,{"$f":"S20/3.6","v":10.46411111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.4248780899998,33.9651,9.4347499999999993,8997.5161297199993,37.6708,10.46411111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.4248780899998,33.9651,9.4347499999999993,8997.5161297199993,37.6708,10.46411111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8112.4248780899998,33.9651,9.4347499999999993,8997.5161297199993,37.6708,10.46411111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,96.968900000000005,1.2058,0.43890000000000001,0.1077,9.5500000000000002E-2,1E-3,4.6300000000000001E-2,2.35E-2,5.3199999999999997E-2,8.9999999999999993E-3,0.8327,0.21779999999999999,0.69399999999999995,{"$f":"P24*238.8459","v":8101.3185437399998},33.918599999999998,{"$f":"P24/3.6","v":9.421833333333332},{"$f":"S24*238.8459","v":8986.1709494700008},37.6233,{"$f":"S24/3.6","v":10.450916666666666},11838.66,49.566099999999999,{"$f":"V24/3.6","v":13.76836111111111},null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00030000000001," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8101.3185437399998},33.918599999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.421833333333332},{"$f":"S25*238.8459","v":8986.1709494700008},37.6233,{"$f":"S25/3.6","v":10.450916666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8101.3185437399998,33.918599999999998,9.421833333333332,8986.1709494700008,37.6233,10.450916666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,96.9221,1.2341,0.45229999999999998,0.10630000000000001,0.1022,1E-3,4.6899999999999997E-2,2.4E-2,4.9099999999999998E-2,8.2000000000000007E-3,0.82950000000000002,0.22470000000000001,0.69430000000000003,{"$f":"P32*238.8459","v":8104.5429633899994},33.932099999999998,{"$f":"P32/3.6","v":9.4255833333333321},{"$f":"S32*238.8459","v":8989.5864458399992},37.637599999999999,{"$f":"S32/3.6","v":10.454888888888888},11839.93,49.571399999999997,{"$f":"V32/3.6","v":13.769833333333333},null,null,null,null,null,100.00039999999998," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P33*238.8459","v":8104.5429633899994},33.932099999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.4255833333333321},{"$f":"S33*238.8459","v":8989.5864458399992},37.637599999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.454888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.5429633899994,33.932099999999998,9.4255833333333321,8989.5864458399992,37.637599999999999,10.454888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.5429633899994,33.932099999999998,9.4255833333333321,8989.5864458399992,37.637599999999999,10.454888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.5429633899994,33.932099999999998,9.4255833333333321,8989.5864458399992,37.637599999999999,10.454888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104.5429633899994,33.932099999999998,9.4255833333333321,8989.5864458399992,37.637599999999999,10.454888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8104.5429633899994},33.932099999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.4255833333333321},{"$f":"S38*238.8459","v":8989.5864458399992},37.637599999999999,{"$f":"S38/3.6","v":10.454888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,96.213099999999997,1.7214,0.60150000000000003,0.12989999999999999,0.1226,1E-3,5.1999999999999998E-2,2.6599999999999999E-2,5.7000000000000002E-2,8.3000000000000001E-3,0.84199999999999997,0.22470000000000001,0.70020000000000004,{"$f":"P39*238.8459","v":8165.0903990400002},34.185600000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.4960000000000004},{"$f":"S39*238.8459","v":9054.4092230999995},37.908999999999999,{"$f":"S39/3.6","v":10.530277777777778},11875.2,49.719099999999997,{"$f":"V39/3.6","v":13.810861111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000003}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8109.5176857382521,33.952928167233573,9.4313689353426593,8994.6864621025943,37.658952747786735,10.460820207718537]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                       31.03.2017p.                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.03.2017p.                             "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.03.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 243"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великий Любінь",37.659999999999997,8995,10.46]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 243",null,37.659999999999997,8995,10.46]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                            Саловський Б.Й.           31.03.2017                                                                              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                                              Іваненко О.С.        31.03.2017p.                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                                        Кузьмін Т.Б.           31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]