{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 244"]
["Філія УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 244"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Комарно-Яворів Ду500\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.709100000000007,1.3735999999999999,0.46339999999999998,9.6000000000000002E-2,8.9399999999999993E-2,1E-3,3.49E-2,1.7600000000000001E-2,2.6100000000000002E-2,8.8000000000000005E-3,0.90490000000000004,0.27550000000000002,0.69469999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8088.6119418600001},33.865400000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.4070555555555551},{"$f":"S11*238.8459","v":8972.1268105500003},37.564500000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.434583333333334},11813.44,49.460500000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.739027777777778},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00029999999998}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8088.6119418600001},33.865400000000001,{"$f":"P12/3.6","v":9.4070555555555551},{"$f":"S12*238.8459","v":8972.1268105500003},37.564500000000002,{"$f":"S12/3.6","v":10.434583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8088.6119418600001,33.865400000000001,9.4070555555555551,8972.1268105500003,37.564500000000002,10.434583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,97.227599999999995,0.92520000000000002,0.34499999999999997,9.2700000000000005E-2,8.2699999999999996E-2,1E-3,4.1700000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,3.3700000000000001E-2,8.8000000000000005E-3,0.94240000000000002,0.27979999999999999,0.69120000000000004,{"$f":"P19*238.8459","v":8045.2136418300006},33.683700000000002,{"$f":"P19/3.6","v":9.356583333333333},{"$f":"S19*238.8459","v":8925.5040908700012},37.369300000000003,{"$f":"S19/3.6","v":10.380361111111112},11782.03,49.329000000000001,{"$f":"V19/3.6","v":13.702500000000001},null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.0005," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P20*238.8459","v":8045.2136418300006},33.683700000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.356583333333333},{"$f":"S20*238.8459","v":8925.5040908700012},37.369300000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.380361111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8045.2136418300006,33.683700000000002,9.356583333333333,8925.5040908700012,37.369300000000003,10.380361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8045.2136418300006,33.683700000000002,9.356583333333333,8925.5040908700012,37.369300000000003,10.380361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8045.2136418300006,33.683700000000002,9.356583333333333,8925.5040908700012,37.369300000000003,10.380361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8045.2136418300006,33.683700000000002,9.356583333333333,8925.5040908700012,37.369300000000003,10.380361111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,96.756399999999999,1.4802999999999999,0.49580000000000002,9.8299999999999998E-2,9.1300000000000006E-2,1E-3,3.4700000000000002E-2,1.9199999999999998E-2,3.5799999999999998E-2,8.3000000000000001E-3,0.7923,0.18679999999999999,0.69450000000000001,{"$f":"P25*238.8459","v":8119.5424859100003},33.994900000000001,{"$f":"P25/3.6","v":9.4430277777777771},{"$f":"S25*238.8459","v":9005.8996208099998},37.7059,{"$f":"S25/3.6","v":10.473861111111111},11859.61,49.653799999999997,13.792722222222221,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P26*238.8459","v":8119.5424859100003},33.994900000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.4430277777777771},{"$f":"S26*238.8459","v":9005.8996208099998},37.7059,{"$f":"S26/3.6","v":10.473861111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8119.5424859100003,33.994900000000001,9.4430277777777771,9005.8996208099998,37.7059,10.473861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8119.5424859100003,33.994900000000001,9.4430277777777771,9005.8996208099998,37.7059,10.473861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8119.5424859100003,33.994900000000001,9.4430277777777771,9005.8996208099998,37.7059,10.473861111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.514399999999995,1.6,0.54,0.1114,0.1016,1E-3,4.19E-2,2.1299999999999999E-2,3.3799999999999997E-2,5.4000000000000003E-3,0.82120000000000004,0.20830000000000001,0.69669999999999999,{"$f":"P30*238.8459","v":8134.733085150001},34.058500000000002,9.4606944444444441,{"$f":"S30*238.8459","v":9021.9978344699994},37.773299999999999,10.492583333333332,11862.33,49.665199999999999,13.795888888888888,null,null,null,null,null,100.0003,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8134.733085150001},34.058500000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.4606944444444441},{"$f":"S31*238.8459","v":9021.9978344699994},37.773299999999999,{"$f":"S31/3.6","v":10.492583333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.733085150001,34.058500000000002,9.4606944444444441,9021.9978344699994,37.773299999999999,10.492583333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.393600000000006,1.7265999999999999,0.58409999999999995,0.1192,0.112,1E-3,4.2599999999999999E-2,2.2200000000000001E-2,3.1600000000000003E-2,8.3999999999999995E-3,0.75629999999999997,0.2024,0.69789999999999996,{"$f":"P38*238.8459","v":8156.6830233599994},34.150399999999998,{"$f":"P38/3.6","v":9.4862222222222208},{"$f":"S38*238.8459","v":9045.7391169300008},37.872700000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.520194444444444},11883.4,49.753399999999999,{"$f":"V38/3.6","v":13.820388888888889},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8156.6830233599994},34.150399999999998,{"$f":"P39/3.6","v":9.4862222222222208},{"$f":"S39*238.8459","v":9045.7391169300008},37.872700000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.520194444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.6830233599994,34.150399999999998,9.4862222222222208,9045.7391169300008,37.872700000000002,10.520194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.6830233599994,34.150399999999998,9.4862222222222208,9045.7391169300008,37.872700000000002,10.520194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст меркаптанової сірки при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8103.4585477315486,33.927559768585304,9.4243221579403578,8988.3082295115655,37.632248363951661,10.453402323319908]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                                     Саловський Б.Й.                                                        31.03.2017p.                             "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік ВХАЛ                                                                                                                                                                      Іваненко О.С.                                                                31.03.2017p.                        "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці  ГВіМ                                                                                                                                                Кузьмін Т.Б.                                                                31.03.2017p."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 244"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Городок",37.630000000000003,8980,10.45]
[null,"ГРС Городок \"Керамбут\"",37.76,9020,10.49]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 244",null,37.630000000000003,8988,10.45]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                       Саловський Б.Й.                   31.03.2017p.                                                        "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік ВХАЛ                                                                                                               Іваненко О.С.          31.03.2017p.                                                                                  "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВіМ                                                                                       Кузьмін Т.Б.                31.03.2017p."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]