{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 246"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ТзОВ \"Сотеко\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 246"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, II н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.633700000000005,2.2738999999999998,0.68740000000000001,0.105,0.11360000000000001,1.1000000000000001E-3,2.6200000000000001E-2,1.9599999999999999E-2,9.4000000000000004E-3,4.8999999999999998E-3,0.81710000000000005,0.30809999999999998,0.70250000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8176.459463879999},34.233199999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5092222222222205},{"$f":"S11*238.8459","v":9062.2911378000008},37.942,{"$f":"S11/3.6","v":10.539444444444444},{"$f":"V11*238.8459","v":11865.91208118},49.680199999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.800055555555556},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8176.459463879999},34.233199999999997,9.5092222222222205,{"$f":"S12*238.8459","v":9062.2911378000008},37.942,10.539444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.459463879999,34.233199999999997,9.5092222222222205,9062.2911378000008,37.942,10.539444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.459463879999,34.233199999999997,9.5092222222222205,9062.2911378000008,37.942,10.539444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8176.459463879999,34.233199999999997,9.5092222222222205,9062.2911378000008,37.942,10.539444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.200599999999994,2.4771000000000001,0.72319999999999995,0.10589999999999999,0.11890000000000001,3.0000000000000001E-3,2.5999999999999999E-2,2.06E-2,1.5800000000000002E-2,4.4000000000000003E-3,0.87019999999999997,0.43419999999999997,0.70620000000000005,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,11843.4127974,49.585999999999999,13.773888888888887,null,null,0,0,0,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.517027777777777},9068.9310538200007,37.969799999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.547166666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.1710336699998,34.261299999999999,9.517027777777777,9068.9310538200007,37.969799999999999,10.547166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.242400000000004,3.8519999999999999,0.91400000000000003,0.1106,0.1414,3.7000000000000002E-3,3.5400000000000001E-2,0.03,1.9400000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.2060999999999999,1.4400999999999999,0.73099999999999998,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,11654,48.794699999999999,{"$f":"V25/3.6","v":13.554083333333333},null,null,null,null,null,100.00030000000002," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5328611111111119},9079.3686196500003,38.013500000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.559305555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.7852499700002,34.318300000000001,9.5328611111111119,9079.3686196500003,38.013500000000001,10.559305555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.971400000000003,2.1970999999999998,0.70350000000000001,0.1132,0.1115,5.0000000000000001E-4,2.7099999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,0.69379999999999997,0.1487,0.69989999999999997,8197.47790308,34.321199999999997,9.5336666666666652,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,11918.79256344,49.901600000000002,13.861555555555556,null,null,null,null,null,100.00010000000003," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.47790308,34.321199999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5336666666666652},9085.6741514100013,38.039900000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.566638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.47790308,34.321199999999997,9.5336666666666652,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.47790308,34.321199999999997,9.5336666666666652,9085.6741514100013,38.039900000000003,10.566638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.47790308,34.321199999999997,9.5336666666666652,9085.6741514100013,38.039900000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.566638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.619200000000006,2.4457,0.76790000000000003,0.1225,0.1193,1.1000000000000001E-3,2.87E-2,1.7899999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,4.1000000000000003E-3,0.66610000000000003,0.20269999999999999,0.70279999999999998,8220.8131475099999,34.418900000000001,9.5608055555555556,9110.6096633699999,38.144300000000001,10.595638888888889,11926.961093219999,49.9358,13.871055555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.8131475099999,34.418900000000001,9.5608055555555556,9110.6096633699999,38.144300000000001,10.595638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.8131475099999,34.418900000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5608055555555556},9110.6096633699999,38.144300000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.595638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.8131475099999,34.418900000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5608055555555556},9110.6096633699999,38.144300000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.595638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8220.8131475099999,34.418900000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.5608055555555556},9110.6096633699999,38.144300000000001,{"$f":"S41/3.6","v":10.595638888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.2748061807433,34.299415674209783,9.5276154650582772,9078.1609704398415,38.00844381435833,10.557901059543976]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 246"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Волиця",38.010953430297512,9079,10.558598175082642]
[null,"ГРС Перетоки",38.01,9079,10.560817870911345]
[null,"ГРС Тартаків",38.01,9078,10.558866447091576]
[null,"ТзОВ \"Сотеко\"",38,9075,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 246",null,38.01,9078,10.560010030655301]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]