{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 247"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 247"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, III н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,94.697900000000004,2.7021000000000002,0.67420000000000002,0.1003,0.10580000000000001,2.5000000000000001E-3,2.7300000000000001E-2,1.84E-2,7.3000000000000001E-3,6.1000000000000004E-3,1.4568000000000001,0.2014,0.70660000000000001,{"$f":"P11*238.8459","v":8156.1814469699993},34.148299999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4856388888888876},{"$f":"S11*238.8459","v":9038.9081241899985},37.844099999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.51225},{"$f":"V11*238.8459","v":11801.328149819999},49.409799999999997,{"$f":"V11/3.6","v":13.724944444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000002}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8156.1814469699993},34.148299999999999,9.4856388888888876,{"$f":"S12*238.8459","v":9038.9081241899985},37.844099999999997,10.51225,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.1814469699993,34.148299999999999,9.4856388888888876,9038.9081241899985,37.844099999999997,10.51225,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.1814469699993,34.148299999999999,9.4856388888888876,9038.9081241899985,37.844099999999997,10.51225,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.1814469699993,34.148299999999999,9.4856388888888876,9038.9081241899985,37.844099999999997,10.51225,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.1814469699993,34.148299999999999,9.4856388888888876,9038.9081241899985,37.844099999999997,10.51225,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.572299999999998,2.7181999999999999,0.62209999999999999,8.9599999999999999E-2,9.6199999999999994E-2,2.8E-3,2.3E-2,1.5699999999999999E-2,2.7000000000000001E-3,5.8999999999999999E-3,1.6719999999999999,0.17949999999999999,0.70620000000000005,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,11764.71307335,49.256500000000003,{"$f":"V17/3.6","v":13.682361111111112},null,null,0,0,0,99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8128.4514379800012,34.032200000000003,9.45338888888889,9008.5985794799999,37.717199999999998,10.476999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,94.6357,2.7029999999999998,0.44490000000000002,5.74E-2,6.4299999999999996E-2,2.2000000000000001E-3,2.2700000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,8.9999999999999993E-3,6.7000000000000002E-3,1.9249000000000001,0.11609999999999999,0.70350000000000001,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,11717.61266187,49.0593,13.627583333333334,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8079.4402592999995,33.826999999999998,9.3963888888888878,8955.5270204999997,37.494999999999997,10.415277777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.630799999999994,2.7103000000000002,0.4894,6.5199999999999994E-2,7.1999999999999995E-2,2.7000000000000001E-3,2.8400000000000002E-2,1.43E-2,2.2000000000000001E-3,6.6E-3,1.8508,0.1273,0.70409999999999995,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,11732.18226177,49.1203,13.644527777777778,null,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8093.0783601899993,33.884099999999997,9.4122499999999985,8970.3354663000009,37.557000000000002,10.432500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,94.394000000000005,2.8016999999999999,0.41249999999999998,4.7699999999999999E-2,5.8000000000000003E-2,4.1000000000000003E-3,1.5599999999999999E-2,1.04E-2,3.2000000000000002E-3,6.4000000000000003E-3,2.0623,0.18410000000000001,0.7046,8058.54124305,33.7395,9.3720833333333324,8932.5022757400002,37.398600000000002,10.388500000000001,11678.87185689,48.897100000000002,13.582527777777777,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.54124305,33.7395,9.3720833333333324,8932.5022757400002,37.398600000000002,10.388500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8058.54124305,33.7395,9.3720833333333324,8932.5022757400002,37.398600000000002,10.388500000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8108.0501306316728,33.946783807600106,9.4296621687778046,8986.5400821595758,37.624845484722904,10.451345967978583]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 247"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Великі Мости",37.619999999999997,8987,10.45]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 247",null,37.619999999999997,8987,10.45]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]