{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 248"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ТзОВ \"Радехівський цукор\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 248"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Кам'янка-Бузька - Рівне, II н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P11/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S11/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,9.5638888888888882,{"$f":"S12*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.587599999999995,4.1738,1.0529999999999999,0.12520000000000001,0.1772,2.5000000000000001E-3,5.1499999999999997E-2,3.78E-2,3.4700000000000002E-2,4.7999999999999996E-3,1.3614999999999999,1.3904000000000001,0.73660000000000003,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,{"$f":"S13*238.8459","v":9131.1742953600005},38.230400000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.619555555555555},{"$f":"V13*238.8459","v":11676.363974940001},48.886600000000001,{"$f":"V13/3.6","v":13.579611111111111},null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,{"$f":"S15*238.8459","v":9131.1742953600005},38.230400000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.619555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.4620443900003,34.522100000000002,9.5894722222222217,9131.1742953600005,38.230400000000003,10.619555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.6096,2.2957000000000001,0.69469999999999998,0.10539999999999999,0.1119,4.0000000000000002E-4,3.5700000000000003E-2,2.0899999999999998E-2,5.7999999999999996E-3,5.0000000000000001E-3,0.80689999999999995,0.308,0.70279999999999998,8180.6870363100006,34.250900000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5141388888888887},9066.8530944900012,37.961100000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.544750000000001},11869.614192630001,49.695700000000002,{"$f":"V20/3.6","v":13.804361111111112},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,9.5141388888888887,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.6870363100006,34.250900000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5141388888888887},9066.8530944900012,37.961100000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.544750000000001},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.431700000000006,5.0251999999999999,1.0769,0.1134,0.17,3.3E-3,7.3499999999999996E-2,4.6699999999999998E-2,4.8099999999999997E-2,5.4000000000000003E-3,1.6236999999999999,2.3820999999999999,0.75560000000000005,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,11476.23499533,48.048699999999997,13.34686111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.20838955,34.374499999999998,9.5484722222222214,9089.5195703999998,38.055999999999997,10.57111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.868499999999997,2.2542,0.71409999999999996,0.1138,0.11260000000000001,6.9999999999999999E-4,2.5499999999999998E-2,1.7000000000000001E-2,4.5999999999999999E-3,4.4000000000000003E-3,0.70960000000000001,0.17510000000000001,0.70050000000000001,8196.8330191500008,34.3185,{"$f":"P33/3.6","v":9.5329166666666669},9084.8620753499999,38.036499999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.565694444444443},11912.29595496,49.874400000000001,13.853999999999999,null,null,0,0,0,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.8330191500008,34.3185,9.5329166666666669,9084.8620753499999,38.036499999999997,10.565694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.8330191500008,34.3185,9.5329166666666669,9084.8620753499999,38.036499999999997,10.565694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.8330191500008,34.3185,9.5329166666666669,9084.8620753499999,38.036499999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.565694444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8196.8330191500008,34.3185,9.5329166666666669,9084.8620753499999,38.036499999999997,10.565694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.443899999999999,2.5053999999999998,0.77569999999999995,0.1221,0.1217,8.9999999999999998E-4,5.1299999999999998E-2,2.2800000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3,0.69310000000000005,0.25159999999999999,0.70469999999999999,8227.3814097599989,34.446399999999997,9.5684444444444434,9117.4167715200001,38.172800000000002,10.603555555555555,11919.771831630002,49.905700000000003,13.862694444444445,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.3814097599989,34.446399999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5684444444444434},9117.4167715200001,38.172800000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.603555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.3814097599989,34.446399999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5684444444444434},9117.4167715200001,38.172800000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.603555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.3814097599989,34.446399999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5684444444444434},9117.4167715200001,38.172800000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.603555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.8645875896636,34.377247369913668,9.5492353805315737,9096.3970940255513,38.084794815508879,10.579109670974688]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 248"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Вузлове",38.090000000000003,9097,10.58]
[null,"ГРС Оглядів",38.08,9096,10.58]
[null,"ТзОВ \"Радехівський цукор",38.1,9100,10.58]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 248",null,38.08,9096,10.58]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]