{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №  249"]
["Філія \"УМГ \"Львівтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 249"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу    Івацевичі - Долина ІІ н.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,{"$f":"P11/3.6","v":9.5416666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,{"$f":"S11/3.6","v":10.572222222222223},11860,49.66,{"$f":"V11/3.6","v":13.794444444444443},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8204.3566650000012},34.35,9.5416666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9090.4749540000012},38.06,10.572222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,94.006399999999999,3.1343999999999999,0.89339999999999997,0.12559999999999999,0.14230000000000001,3.5999999999999999E-3,3.2099999999999997E-2,2.1000000000000001E-2,8.9999999999999993E-3,6.7999999999999996E-3,0.95740000000000003,0.66810000000000003,0.71599999999999997,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,11826,49.52,{"$f":"V13/3.6","v":13.755555555555556},2.7,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,5.7,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228.2412550000008,34.450000000000003,9.5694444444444446,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.309600000000003,2.4841000000000002,0.7399,0.1105,0.1142,3.5999999999999999E-3,2.4199999999999999E-2,1.5299999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,7.1999999999999998E-3,0.81569999999999998,0.36470000000000002,0.70509999999999995,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11870,49.71,{"$f":"V19/3.6","v":13.808333333333334},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5277777777777768},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S20/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.262799999999999,3.4087999999999998,0.89419999999999999,0.11219999999999999,0.14280000000000001,1.6999999999999999E-3,3.2899999999999999E-2,2.2100000000000002E-2,1.09E-2,6.7999999999999996E-3,1.1374,0.96750000000000003,0.7218,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11745,49.18,{"$f":"V23/3.6","v":13.661111111111111},-2.4,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,{"$f":"P26/3.6","v":9.5416666666666661},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,94.534700000000001,2.8123,0.79210000000000003,0.10920000000000001,0.12570000000000001,3.3999999999999998E-3,2.8899999999999999E-2,1.8599999999999998E-2,9.7000000000000003E-3,8.8000000000000005E-3,0.95069999999999999,0.60589999999999999,0.71150000000000002,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,11809,49.45,13.736111111111111,-10.5,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.843000000000004,3.1768000000000001,0.83220000000000005,0.1118,0.12479999999999999,2.0999999999999999E-3,2.9000000000000001E-2,1.84E-2,9.1999999999999998E-3,9.5999999999999992E-3,0.9929,0.85029999999999994,0.71709999999999996,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,{"$f":"S34/3.6","v":10.563888888888888},11768,49.28,13.688888888888888,null,null,"не виявл","не виявл","не виявл",100.00010000000002," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P35/3.6","v":9.5333333333333332},9083.309577,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9083.309577,38.03,{"$f":"S36/3.6","v":10.563888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.528300000000002,5.0968999999999998,1.0701000000000001,0.1114,0.16170000000000001,2.7000000000000001E-3,4.36E-2,2.87E-2,2.0299999999999999E-2,8.8000000000000005E-3,1.6021000000000001,2.3254000000000001,0.753,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,11476,48.06,13.35,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,-8.1,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P39/3.6","v":9.5333333333333332},9076.1442000000006,38,{"$f":"S39/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P40/3.6","v":9.5333333333333332},9076.1442000000006,38,{"$f":"S40/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P41/3.6","v":9.5333333333333332},9076.1442000000006,38,{"$f":"S41/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.2069523355985,34.349373183025534,9.5414925508404256,9088.8191629033136,38.053067533934275,10.570296537203967]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                                                                                            Саловський Б.Й.                                                                                      "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Керівник лабораторії                                                                                                                                                  Роїк Г.В.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Карапата І.І."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу 249"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська","ГРС Нові Стрілища",38.049999999999997,9089,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 249",null,38.049999999999997,9089,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Бібрського ЛВУМГ                                Саловський Б.Й.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Керівник лабораторії                                                                          Роїк Г.В.                                                                                                      "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології",null,"                 Карапата І.І."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]