{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 250"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 250"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі-Долина, I н.\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P11/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S11/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,9.5638888888888882,{"$f":"S12*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,91.577100000000002,4.1835000000000004,1.0548,0.12570000000000001,0.17780000000000001,2.0999999999999999E-3,5.3199999999999997E-2,3.9399999999999998E-2,3.6299999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,1.3596999999999999,1.3855999999999999,0.73670000000000002,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,{"$f":"V13*238.8459","v":11679.01516443},48.8977,{"$f":"V13/3.6","v":13.582694444444444},null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.2326568300014,34.533700000000003,9.5926944444444455,9134.1598691099989,38.242899999999999,10.623027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.662800000000004,2.2637999999999998,0.68589999999999995,0.1041,0.1116,1.8E-3,3.3300000000000003E-2,2.0899999999999998E-2,6.7999999999999996E-3,4.8999999999999998E-3,0.80549999999999999,0.29870000000000002,0.70240000000000002,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,11869.805269349999,49.6965,{"$f":"V19/3.6","v":13.804583333333333},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.5112499999999986},9064.2496741800005,37.950200000000002,{"$f":"S20/3.6","v":10.541722222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178.2030389499996,34.240499999999997,9.5112499999999986,9064.2496741800005,37.950200000000002,10.541722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.433199999999999,5.0259999999999998,1.0760000000000001,0.11210000000000001,0.16969999999999999,5.4999999999999997E-3,5.8299999999999998E-2,4.3299999999999998E-2,5.4699999999999999E-2,5.3E-3,1.6371,2.3786999999999998,0.75539999999999996,8207.0556236699995,34.3613,{"$f":"P26/3.6","v":9.5448055555555555},9086.1279586199998,38.041800000000002,{"$f":"S26/3.6","v":10.567166666666667},11473.464382890001,48.037100000000002,13.34363888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207.0556236699995,34.3613,9.5448055555555555,9086.1279586199998,38.041800000000002,10.567166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.968100000000007,2.1987999999999999,0.69969999999999999,0.1123,0.1101,1.9E-3,2.1700000000000001E-2,1.52E-2,5.7999999999999996E-3,4.4999999999999997E-3,0.70440000000000003,0.15740000000000001,0.69969999999999999,8191.9366782000006,34.298000000000002,{"$f":"P33/3.6","v":9.5272222222222229},9079.7030039099991,38.014899999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.559694444444444},11912.86918512,49.876800000000003,13.854666666666667,null,null,0,0,0,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9366782000006,34.298000000000002,9.5272222222222229,9079.7030039099991,38.014899999999997,10.559694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9366782000006,34.298000000000002,9.5272222222222229,9079.7030039099991,38.014899999999997,10.559694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9366782000006,34.298000000000002,9.5272222222222229,9079.7030039099991,38.014899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.559694444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8191.9366782000006,34.298000000000002,9.5272222222222229,9079.7030039099991,38.014899999999997,10.559694444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.843299999999999,4.0503999999999998,0.94640000000000002,0.11600000000000001,0.15110000000000001,1.6000000000000001E-3,5.9900000000000002E-2,3.5200000000000002E-2,2.52E-2,4.4999999999999997E-3,1.2976000000000001,1.4688000000000001,0.73440000000000005,8215.1524996799999,34.395200000000003,9.5542222222222222,9098.6673683699992,38.094299999999997,10.58175,11651.93003937,48.784300000000002,13.551194444444445,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.5542222222222222},9098.6673683699992,38.094299999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.58175},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.5542222222222222},9098.6673683699992,38.094299999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.58175},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.1524996799999,34.395200000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.5542222222222222},9098.6673683699992,38.094299999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.58175},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206.4006317330095,34.358557679796917,9.544043799943589,9090.9029053883642,38.061791746847511,10.572719929679863]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 250"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Лопатин",38.06,9091,10.57]
[null,"ГРС Завидче",38.06,9092,10.57]
[null,"ГРС Броди",38.06,9091,10.57]
[null,"ГРС Корсів",38.06,9091,10.57]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 250",null,38.06,9091,10.57]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]