{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 252"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\", ПАТ \"ДТЕК Західенерго\", ДП \"Укравтогаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 252"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5194444444444457},{"$f":"S11*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.549999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.2489930000011},34.270000000000003,9.5194444444444457,{"$f":"S12*238.8459","v":9071.3672819999992},37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,93.380099999999999,3.3210000000000002,0.8851,0.1153,0.1492,2.3999999999999998E-3,4.4400000000000002E-2,3.2000000000000001E-2,2.1700000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,1.1144000000000001,0.92989999999999995,0.72160000000000002,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,{"$f":"V13*238.8459","v":11755.183121939999},49.2166,{"$f":"V13/3.6","v":13.671277777777778},null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.4805783800002,34.388199999999998,9.5522777777777765,9099.1211755800014,38.096200000000003,10.582277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.674300000000002,2.2530000000000001,0.68030000000000002,0.1036,0.1099,1.1999999999999999E-3,3.2800000000000003E-2,2.0500000000000001E-2,6.4999999999999997E-3,5.1999999999999998E-3,0.80669999999999997,0.30609999999999998,0.70220000000000005,8175.2413497899997,34.228099999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.5078055555555547},9061.0491391199994,37.936799999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.537999999999998},11867,49.683100000000003,{"$f":"V20/3.6","v":13.800861111111111},null,null,0,0,0,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,9.5078055555555547,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,9.5078055555555547,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,9.5078055555555547,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,9.5078055555555547,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,9.5078055555555547,9061.0491391199994,37.936799999999998,10.537999999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.2413497899997,34.228099999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.5078055555555547},9061.0491391199994,37.936799999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.537999999999998},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,93.429599999999994,3.2928000000000002,0.84050000000000002,0.1109,0.1318,1.1000000000000001E-3,4.2000000000000003E-2,3.0200000000000001E-2,1.5900000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,1.0805,1.0192000000000001,0.72119999999999995,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,11732.683838159999,49.122399999999999,13.64511111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.4684447399995,34.308599999999998,9.5301666666666662,9078.5565435900007,38.010100000000001,10.558361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,95.882000000000005,2.2574999999999998,0.71630000000000005,0.11310000000000001,0.11260000000000001,8.9999999999999998E-4,2.7799999999999998E-2,1.7899999999999999E-2,2E-3,4.4000000000000003E-3,0.70379999999999998,0.16170000000000001,0.70040000000000002,8198.7199017599996,34.3264,{"$f":"P33/3.6","v":9.5351111111111102},9086.9639192699997,38.045299999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.568138888888887},11916.308566079999,49.891199999999998,13.858666666666666,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.7199017599996,34.3264,9.5351111111111102,9086.9639192699997,38.045299999999997,10.568138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.7199017599996,34.3264,9.5351111111111102,9086.9639192699997,38.045299999999997,10.568138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.7199017599996,34.3264,9.5351111111111102,9086.9639192699997,38.045299999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.568138888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.7199017599996,34.3264,9.5351111111111102,9086.9639192699997,38.045299999999997,10.568138888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.901600000000002,4.0304000000000002,0.93710000000000004,0.115,0.14910000000000001,1.6000000000000001E-3,5.5100000000000003E-2,3.3500000000000002E-2,2.1100000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,1.2865,1.4645999999999999,0.73380000000000001,8210.5427738100007,34.375900000000001,9.5488611111111119,9093.7471428300014,38.073700000000002,10.576027777777778,11650.879117409999,48.779899999999998,13.549972222222221,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5427738100007,34.375900000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5488611111111119},9093.7471428300014,38.073700000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.576027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5427738100007,34.375900000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5488611111111119},9093.7471428300014,38.073700000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.576027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.5427738100007,34.375900000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.5488611111111119},9093.7471428300014,38.073700000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.576027777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.7654796206334,34.309843625620672,9.5305121182279677,9080.4044192528818,38.017836685716112,10.560510190476698]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 252"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Добротвір",38.020000000000003,9081,10.558598175082642]
[null,"ГРС Сокаль",38.020000000000003,9081,10.560817870911345]
[null,"ГРС Червоноград",38.020000000000003,9080,10.558866447091576]
[null,"ГРС Корчин",38.020000000000003,9081,10.557935669721275]
[null,"Добротвірська ТЕС",38,9077,10.558873004060684]
[null,"АГНКС Червоноград",38.020000000000003,9081,10.558511007986501]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 252",null,38.016036110359003,9079.9743592111899,10.560010030655301]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]