{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 253"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 253"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8223.4643369999994},34.43,{"$f":"P11/3.6","v":9.5638888888888882},{"$f":"S11*238.8459","v":9111.9710849999992},38.15,{"$f":"S11/3.6","v":10.597222222222221},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.65,4.1388999999999996,1.0463,0.1242,0.17710000000000001,2.8E-3,4.8800000000000003E-2,3.78E-2,3.9399999999999998E-2,4.5999999999999999E-3,1.3480000000000001,1.3822000000000001,0.73619999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8244.8649296399999},34.519599999999997,9.5887777777777767,{"$f":"S12*238.8459","v":9130.6010652000004},38.228000000000002,10.61888888888889,{"$f":"V12*238.8459","v":11678.68078017},48.896299999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.582305555555553},null,null,null,null,null,100.0001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9130.6010652000004,38.228000000000002,10.61888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9130.6010652000004,38.228000000000002,10.61888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.8649296399999,34.519599999999997,9.5887777777777767,9130.6010652000004,38.228000000000002,10.61888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.763199999999998,4.0898000000000003,1.0357000000000001,0.1242,0.17449999999999999,2.7000000000000001E-3,4.2299999999999997E-2,3.44E-2,3.2399999999999998E-2,4.4999999999999997E-3,1.3391,1.3572,0.73499999999999999,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,11679.325664100001,48.899000000000001,{"$f":"V16/3.6","v":13.583055555555555},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.5808888888888877},9123.4356881999993,38.198,{"$f":"S20/3.6","v":10.610555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.08170608,34.491199999999999,9.5808888888888877,9123.4356881999993,38.198,10.610555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.403700000000001,5.0735000000000001,1.0733999999999999,0.11269999999999999,0.16969999999999999,2.3E-3,4.4600000000000001E-2,3.8899999999999997E-2,5.0799999999999998E-2,5.4000000000000003E-3,1.6257999999999999,2.3993000000000002,0.75519999999999998,8202.6130899300006,34.342700000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5396388888888897},9081.32715603,38.021700000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.561583333333333},11468.711349480001,48.017200000000003,13.338111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.6130899300006,34.342700000000001,9.5396388888888897,9081.32715603,38.021700000000003,10.561583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.6130899300006,34.342700000000001,9.5396388888888897,9081.32715603,38.021700000000003,10.561583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.6130899300006,34.342700000000001,9.5396388888888897,9081.32715603,38.021700000000003,10.561583333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,89.445499999999996,5.0575000000000001,1.0547,0.1106,0.16520000000000001,4.1999999999999997E-3,6.8099999999999994E-2,4.2599999999999999E-2,4.36E-2,5.4000000000000003E-3,1.6440999999999999,2.3586,0.75480000000000003,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,10.564388888888887,11474.348112719999,48.040799999999997,13.344666666666665,null,null,0,0,0,100.00009999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,10.564388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,10.564388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.5421944444444442},9083.7394996200001,38.031799999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.564388888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,10.564388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,10.564388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8104722099997,34.351900000000001,9.5421944444444442,9083.7394996200001,38.031799999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.564388888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.619399999999999,2.4468999999999999,0.7681,0.1227,0.11899999999999999,1.6000000000000001E-3,2.58E-2,1.6899999999999998E-2,3.8E-3,4.3E-3,0.66959999999999997,0.2021,0.70269999999999999,8219.4517258800006,34.413200000000003,9.559222222222223,9109.1288187900009,38.138100000000001,10.593916666666667,11925.83851749,49.931100000000001,13.86975,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.4517258800006,34.413200000000003,9.559222222222223,9109.1288187900009,38.138100000000001,10.593916666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.4517258800006,34.413200000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.559222222222223},9109.1288187900009,38.138100000000001,{"$f":"S39/3.6","v":10.593916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.4517258800006,34.413200000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.559222222222223},9109.1288187900009,38.138100000000001,{"$f":"S40/3.6","v":10.593916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.4517258800006,34.413200000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.559222222222223},9109.1288187900009,38.138100000000001,{"$f":"S41/3.6","v":10.593916666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.1445922267321,34.428661292602179,9.5635170257228221,9106.7338903584168,38.128072913784223,10.591131364940059]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 253"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Кам'янка-Бузька",38.130000000000003,9107,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 253",null,38.130000000000003,9107,10.59]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]